# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场硅pu施工流程

篮球场硅PU面层专业施工流程

基础处理与检测：

1. 清洁与干燥： 彻底清除基础（通常为混凝土或沥青）表面的浮尘、油污、松动物、青苔等杂物。必要时使用专业清扫设备或高压水枪冲洗。施工前基础必须完全干燥，无明水。
2. 平整度与强度检测： 使用靠尺检测基础平整度（一般要求≤3mm/3m），空鼓锤检查空鼓区域（需切割凿除后修补）。检查基础强度（≥C25混凝土强度或等效沥青强度），确保无粉化、起砂现象。
3. 缺陷修补： 对裂缝、凹坑、边角缺损处使用专用界面剂处理后，采用聚合物水泥砂浆或同质材料填充修补，确保表面平整密实。
4. 酸洗（视基础情况）： 对碱性较高（PH>8）或光滑的新混凝土基础，进行稀酸溶液（如5-8%盐酸）冲洗中和，随后用大量清水冲洗至中性并彻底干燥。沥青基础无需酸洗。
5. 防水底涂（关键步骤）：
   - 按材料配比精确称量双组份防水底涂主剂与固化剂，充分搅拌均匀。
   - 使用滚筒或刮耙均匀涂刮于基础表面。涂布量需渗透性强，确保完全封闭基础毛细孔，形成有效粘结层。干燥后应无发粘、无泛白现象。

弹性层施工：

1. 材料准备与混合： 按指定比例精确称量硅PU弹性层A/B组份。倒入搅拌桶后，使用电动搅拌器以恒定速度（约300-500转/分钟）搅拌3-5分钟至色泽均匀、无结块、无生料。
2. 刮涂施工：
   - 将混合均匀的弹性浆料倾倒于施工区域。
   - 使用专业齿形镘刀或铝合金刮尺进行刮涂。单次刮涂厚度通常控制在1.5mm左右，总厚度根据设计要求（通常≥4.5mm）可分多遍施工。
   - 刮涂需确保厚度均匀、表面平整、无遗漏、无刮痕及明显接茬。尤其边角处处理应密实。
3. 固化与找平： 每层施工后需待其充分固化（视温湿度及配方，通常4-12小时），表面干爽、不粘手且能承受下一道工序后方可继续。较终层施工后，需仔细检查整体平整度。对局部凹陷处（尤其雨后积水区域）使用同质弹性浆料进行精细修补找平，确保排水顺畅无积水（一般坡度要求≥0.5%）。

面层施工：

1. 材料准备与混合： 按比例精确称量硅PU面漆A/B组份及配套色浆（如需）。倒入专用搅拌桶，使用电动搅拌器充分搅拌3-5分钟至色泽均匀、无任何色差颗粒。
2. 喷涂施工：
   - 选用适宜口径（如W-77型）的高压无气喷涂机。
   - 采用垂直交叉喷涂法（真好遍纵向喷涂，第二遍横向喷涂）。喷枪应与地面保持恒定距离（约50-60cm）及角度（垂直），匀速移动。
   - 严格控制喷涂遍数及单位面积涂布量，确保面层厚度均匀（通常≥0.3mm）、色泽一致、纹理清晰、无流挂、无漏喷、无橘皮现象。
3. 固化： 面层喷涂后需提供良好通风条件，待其自然充分固化，形成耐磨、防滑、色彩鲜艳的表面。

划线：

1. 定位与测量： 严格依据FIBA或客户确认的篮球场标准尺寸图纸，使用专业测量仪器（如经纬仪、钢卷尺）进行精确放样定位。
2. 贴胶带： 使用专用运动场地划线胶带沿放样线粘贴，确保线条平直、宽度一致（通常50mm宽）、转角尖锐、粘贴牢固无气泡。
3. 涂刷划线漆： 选用与面层颜色对比鲜明、耐磨性好的弹性划线漆。沿胶带内侧均匀涂刷1-2遍，确保色泽饱满、覆盖严密、边缘清晰。
4. 撕除胶带： 待划线漆表干后（约15-30分钟，避免粘连），沿划线方向小心撕除胶带，露出精准美观的标线。

施工保障要素：

- 材料： 选用性能稳定、相容性好的硅PU材料，严格遵循厂家提供的配比及工艺要求。材料储存在阴凉干燥处。
- 人员： 配备具备硅PU施工经验的专业技工，熟悉各工序要点及质量要求。
- 环境： 密切关注天气。施工环境温度宜在5℃-35℃之间，空气相对湿度<85%，基础温度>露点3℃以上。避免雨天、大风、沙尘、霜冻等恶劣条件下施工。施工后24小时内需防止雨水冲刷或人员踩踏。

总结： 篮球场硅PU面层施工是一项系统化工程，其品质重点在于基础处理的严谨性（确保干燥、清洁、平整、强度达标）、防水底涂的可靠性（保障长效粘结）、弹性层与面层的精细化施工（实现平整均匀的物理性能和美观耐久的表面效果）以及精准规范的划线。整个过程严格执行材料配比与工艺标准，并受控于适宜的环境条件，方能较终交付性能优越、持久耐用的专业篮球场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。