# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 硅pu篮球场施工工艺流程

硅PU篮球场因其优异的运动性能、舒适脚感及耐用性，成为当前广泛应用的场地类型。其施工是一个严谨且工艺要求较高的过程，主要包含以下关键步骤：

1. 基础检查与处理：

   - 施工前必须对混凝土或沥青基础进行全面检查。基础表面应坚实、平整（平整度需符合规范要求）、排水坡度符合设计（通常要求≥0.5%），无空鼓、起砂、粉化、油污、裂缝大于规定宽度或结构性损坏。
   - 彻底清洁基础表面，扫除浮尘、砂粒、杂物，必要时使用专用清洁剂处理油污。对于混凝土基础，需检查含水率（通常要求≤8%），确保基础干燥。
   - 对基础存在的裂缝（特别是结构性裂缝）必须按规范进行修补处理。对于伸缩缝，需预先进行处理，通常采用弹性材料填充或覆盖处理方案。

2. 涂施底漆：

   - 在处理合格并完全干燥清洁的基础表面，均匀滚涂或喷涂专用硅PU底漆。
   - 底漆的作用是渗透并粘结基础，封闭基础毛细孔，增强基础与后续硅PU层间的附着力。涂施要求均匀、无漏涂，根据基础密实度吸收情况决定涂布量，确保完全渗透。

3. 弹性层施工：

   - 底漆干固后（具体时间依环境温湿度及产品说明），进行硅PU弹性层施工。
   - 将硅PU弹性材料按指定比例混合搅拌均匀。采用镘刀或专用刮耙分层批刮，每层厚度需严格控制（通常单层厚度不超过2mm）。
   - 批刮要求方向一致、均匀平整，尽量减少批刮痕迹。通常需批刮2-3层以达到设计总厚度。层间施工需待前一层材料固化（通常表干不粘手）后方可进行下一层施工。
   - 注意边角、收口等部位的细致处理，确保整体厚度一致、无堆积或过薄现象。

4. 加强层施工（可选但推荐）：

   - 为增强场地的结构稳定性、提升平整度并为面层提供更佳基础，通常在弹性层之上铺设一层加强层。
   - 加强层材料同样按比例混合均匀。施工时采用镘刀或刮耙进行精细找平批刮，厚度更薄（通常约0.5mm左右）。
   - 该层对平整度要求极高，是面层效果的基础，需精心操作，消除弹性层可能遗留的微小瑕疵。

5. 面层施工：

   - 待加强层完全固化后，进行面层施工。
   - 将硅PU面漆材料按比例混合，并按规定比例加入专用防滑耐磨颗粒（EPDM或PU颗粒），充分搅拌均匀。
   - 采用专用喷枪进行喷涂，通常喷涂两遍。真好遍喷涂主要目的是打底覆盖，第二遍喷涂则起到纹理构建、色彩均匀和防滑效果定型的重点作用。
   - 喷涂要求：喷枪压力、喷涂距离、走枪速度需保持一致，确保涂层均匀、纹理清晰、颜色一致、无流挂、无漏喷。环境条件（温湿度、风速）需符合材料施工要求。

6. 划线：

   - 待面层材料完全固化后（按产品说明时间），按场地标准尺寸进行放线定位。
   - 使用符合要求的专用划线漆，沿放好的基准线粘贴美纹纸，确保线条平直、尺寸精准、接缝严密。
   - 在美纹纸框定的区域内涂刷或喷涂划线漆。通常涂刷两遍以保证色泽饱满均匀。待划线漆表干后及时撕除美纹纸，确保线条边缘整齐、锐利。

7. 场地清洁与养护：

   - 施工全部完成后，彻底清理场地，清除施工过程中的所有杂物、胶带、保护膜等。
   - 场地需封闭管理，进行必要的养护期（具体时间依据材料特性和环境条件确定），期间禁止人员进入、堆压重物或进行其他可能损伤未完全固化表面的活动。养护期内应避免极端天气（如暴雨、暴晒）的影响。

总结： 硅PU篮球场的施工是一项系统性工程，其品质依赖于合格的基础、精准的配比、规范的施工流程（包括基础处理、底漆渗透、弹性层批刮、加强层找平、面层喷涂、精准划线）以及严格的成品养护。每个步骤都需按技术标准操作，确保较终场地达到平整、耐磨、防滑、色彩稳定及运动性能优良的要求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。