# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场硅pu施工工艺及材料

硅PU篮球场施工工艺及材料解析

硅PU（有机硅改性聚氨酯）是一种广泛应用于篮球场等专业运动场地的高性能弹性材料。其施工工艺及材料选择对较终场地的性能和使用体验至关重要。

重点材料组成

1. 底漆层：
   - 材料： 通常为单组份或双组份的渗透型材料，溶剂型或水性。
   - 作用： 渗透混凝土基础毛细孔，增强与基础的粘结力；封闭基础微小孔隙，防止起泡；提供良好的层间附着力。
2. 弹性层：
   - 材料： 主体由有机硅改性聚氨酯（A组分）与特定固化剂（B组分）、弹性颗粒（如EPDM橡胶颗粒）混合而成。按配方比例分中弹层和弹性层。
   - 作用： 构成场地的重点缓冲层，提供优异的冲击吸收、能量回送及垂直变形性能，保护运动者关节；赋予场地舒适的脚感和适中的反弹性能。
3. 面层：
   - 材料： 基于有机硅改性聚氨酯（A组分）与固化剂（B组分）、耐磨剂、颜料、抗紫外线剂等构成的耐磨、防滑涂层。
   - 作用： 提供卓越的耐磨、耐候和抗紫外线性能，保持场地色泽稳定；形成适度的摩擦系数，满足防滑需求；易于清洁维护。
4. 划线漆：
   - 材料： 通常为与面漆体系相容的聚氨酯白漆或色漆。
   - 作用： 清晰、持久地标示场地界线。

标准施工工艺流程

1. 基础处理：

   - 检查： 确保混凝土基础强度达标（≥C25）、平整度符合要求（3米直尺误差≤3mm）、充分干燥（含水率≤8%）、无油污、浮灰、空鼓、松散、裂缝等缺陷。
   - 清洁： 彻底清扫、吹尘，必要时高压水冲洗，确保基础洁净。
   - 修补： 对裂缝、空鼓、凹坑、边角缺损等进行专业修补、打磨找平。
   - 酸洗（可选）： 对于浮浆较厚或光滑的基础，可采用稀盐酸进行酸洗处理，增加基础粗糙度，提高附着力，处理后必须彻底冲洗至中性。

2. 底漆施工：

   - 按规定比例混合底漆材料（如为双组份），充分搅拌。
   - 使用滚筒或刮耙均匀涂布于处理好的基础表面。要求涂刷到位，无漏涂，保证充分渗透。
   - 干燥时间根据环境温湿度和材料特性确定，确保实干后方可进行下一工序。

3. 弹性层施工：

   - 按设计要求的厚度（通常≥3mm）和配比，将A、B组分及弹性颗粒混合搅拌至均匀。
   - 采用镘刀或摊铺机进行分层刮涂施工。通常分2-3道完成，每道厚度不宜过厚（一般≤2mm/道）。
   - 每道施工间隔需确保前一道材料表干固化。
   - 施工中严格控制平整度与坡度，边角等部位处理细致。施工后场地需达到设计要求弹性。

4. 面层施工：

   - 按比例混合面漆A、B组分，充分搅拌均匀。
   - 通常分1-2道施工。使用专用滚筒均匀滚涂（或喷涂）。
   - 环境要求高：温度适宜（一般5℃-35℃），空气湿度低（≤85%），无风沙、扬尘，避免雨天、雾天及烈日暴晒下施工。
   - 确保涂布均匀，色泽一致，无漏涂、流挂、起泡等缺陷。首道与次道涂刷方向宜垂直。

5. 划线施工：

   - 按标准篮球场尺寸精准放线、定位。
   - 粘贴美纹纸胶带保护非划线区域。
   - 涂覆专业划线漆，确保线条宽度、颜色符合标准，边缘清晰锐利。
   - 漆膜表干后及时撕除美纹纸。

材料特性优势

- 优异弹性与运动保护： 科学设计的缓冲减震系统有效吸收冲击力，降低运动损伤风险。
- 持久耐用： 抗磨损、耐穿刺性能强，面层抗紫外线添加剂延缓老化褪色。
- 稳定耐候： 有机硅成分显著提升耐高低温、耐湿热、耐臭氧性能，适应多种气候环境。
- 环保安全： 材料成分符合相关环保标准，无重金属残留。
- 舒适体验： 适度摩擦力提供良好防滑性，脚感舒适，球反弹稳定。
- 维护便捷： 无缝表面，疏水耐污，日常清洁保养简单高效。

总结 硅PU篮球场地通过选配高性能硅改性聚氨酯材料，并严格遵循科学规范的施工工艺，有效融合了运动功能、物理性能及场地耐用性，为使用者营造出安全、专业、舒适的运动环境。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。