# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu材料

篮球场地面硅PU材料解析

硅PU（有机硅改性聚氨酯）已成为现代篮球场地表层的优选材料之一，其综合性能较好满足了篮球运动对场地的要求。该材料通常由底、中、面三层结构复合而成。底层通常具备良好的粘结性，确保与坚实、平整、干燥、清洁的混凝土或沥青基础牢固结合，为上层提供稳定支撑。中层是关键弹性层，主要采用有机硅改性聚氨酯材料，其特有的分子结构赋予该层优异的回弹性能和抗压缩变形能力，能有效吸收运动冲击，降低运动员关节劳损风险。面层则添加耐磨颜料颗粒与抗紫外线助剂，形成色彩鲜明、耐候性强的耐磨表层，同时提供稳定且适中的摩擦系数，保障运动的灵活性与安全性。

在运动性能方面，硅PU场地表现出色。其表面摩擦系数经过精心设计，通常在0.4-0.7之间，提供足够抓地力以防止打滑，同时避免过高的摩擦导致急停时关节负荷过大。材料的垂直变形值一般在0.4mm-1.8mm范围内，符合GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》等相关标准中对冲击吸收的要求，有效保护运动员。其回弹值（篮球反弹高度比）通常可达90%以上，确保篮球与地面接触时具有符合国际篮联（FIBA）推荐标准的规律反弹性能。良好的拉伸强度（≥0.7MPa）和断裂伸长率（≥90%）也赋予了材料抵抗基础轻微变形和温度应力的能力。

施工工艺是保证硅PU性能的关键步骤。基础处理尤为重要，需确保基础无起砂、脱层、油污、裂纹或明显凹凸不平，含水率达标，并进行必要的清洁、修补和打磨。多层涂刮施工要求环境适宜（温度、湿度），每层达到规定厚度、平整度和充分的固化时间，确保层间结合致密牢固。面层施工需均匀，保证色泽一致和纹理清晰。后期维护方面，避免尖锐物品划伤、长期重压或接触强腐蚀性化学试剂至关重要。日常只需清水或中性清洁剂冲洗去除表面浮尘污渍即可。局部磨损可进行针对性修补，维护便捷性高。材料本身具备较好的疏水性，雨后恢复快，普通污渍也易于擦拭。

综合来看，硅PU材料凭借其结构设计的科学性、运动性能的优异平衡（包括冲击吸收、摩擦控制、球体反弹）以及相对便捷的维护特性，成为满足专业篮球运动需求的地面材料之一。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。