# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工公司

塑胶篮球场作为现代运动场地的重要组成部分，其施工质量直接影响着场地的性能表现、使用寿命及运动者的体验与安全。专业的施工过程涵盖了严谨的规划、科学的选材、精细的工艺以及严格的质量控制。

重点在于材料与工艺

- 材料选择： 面层材料是塑胶篮球场的重点，常见的如硅PU、EPDM颗粒等。硅PU材料因其优异的弹性、耐磨性和运动舒适度被广泛应用；EPDM颗粒则因其出色的抗老化性能和丰富的色彩选择见长。材料的选取需充分考虑场地的使用定位（专业竞技、教学训练、大众健身）、基础条件及气候环境等因素。专业的施工方会严格把控材料来源，确保其符合国家相关环保及物理性能标准。
- 基础处理： 坚实、平整、排水顺畅的基础是塑胶面层的根本。施工前需对混凝土或沥青基础进行彻底检查和处理，包括：清除油污、浮尘及松散颗粒；修复裂缝、坑洼；检查基础的强度、平整度（通常要求3米直尺内误差不超过3mm）和坡度（满足排水要求，坡度建议在0.3%-0.8%）。必要时应进行打磨、找平或加固处理。
- 排水系统： 良好的排水是防止场地积水、延长寿命的关键。施工中需确保基础排水坡度符合设计要求，边缘排水沟槽预留精确、顺畅，并与场地外排水系统有效衔接，避免雨水倒灌或滞留。
- 伸缩缝处理： 混凝土基础固有的伸缩缝是应力释放点，必须进行专业处理。通常采用柔性填缝材料填充，并在面层铺设时覆盖增强层（如玻纤网格布），防止面层因基础伸缩而产生开裂。
- 底层铺设： 根据选定的面层系统，铺设相应的底层材料（如硅PU系统的弹性层、EPDM系统的粘结层）。这一层主要提供缓冲减震和找平作用。施工需保证材料配比精确，搅拌均匀，摊铺厚度均匀一致，滚涂或刮涂到位，无遗漏、无堆积。
- 面层施工：
  - 硅PU面层： 通常在弹性层固化后，分多层喷涂或滚涂耐磨面层（纹理层）和防滑面层（止滑层）。每层施工需待前一层表干后进行，严格控制涂层厚度和纹理效果，保证较终场地的弹性、摩擦系数、色泽均匀性达到标准要求。
  - EPDM面层： 将EPDM颗粒与专用聚氨酯胶水按比例充分混合，摊铺到粘结层上，使用专业摊铺设备控制厚度均匀，再用碾压设备压实平整。重点在于颗粒混合均匀度、胶水比例精准度及压实密度。
- 划线： 面层完全固化后，严格按照国际篮联（FIBA）或客户要求的尺寸规格进行球场划线。需使用专业划线漆，线条清晰、平直、均匀、牢固，边界线宽度（通常5cm）一致。

质量控制贯穿始终

专业的施工管理离不开严格的质量控制体系：

1. 材料检验： 所有进场材料需核验合格证明，并进行必要的现场抽样检测（如物理性能、环保指标）。
2. 过程监控： 每道工序完成后进行自检、互检，关键节点（如基础处理完成、底层铺设完成、面层施工前）进行专项验收，合格后方可进入下道工序。重点监控基础平整度、坡度、各层材料厚度、混合比例、施工环境（温度湿度）等。
3. 成品检测： 项目竣工后，依据相关国家标准（如GB/T 14833《合成材料跑道面层》）进行场地厚度、平整度、坡度、物理机械性能（如冲击吸收、垂直变形、摩擦系数、拉伸强度、阻燃性等）和环保指标的检测。

总结 塑胶篮球场的专业施工是一项技术性、系统性极强的工程，其成功依赖于对材料性能的深刻理解、对施工工艺的精准把控以及对质量细节的极致追求。只有通过科学规范的施工流程和严谨的质量管理体系，才能较终交付性能稳定、安全舒适、经久耐用的高标准塑胶篮球场地，满足不同层面运动需求并有效延长场地使用寿命。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。