# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 硅pu篮球场施工规范

硅PU篮球场施工规范与技术要点

硅PU篮球场因其优异的物理性能（弹性适中、冲击吸收佳）、耐候性、耐磨性及环保特性，成为专业篮球场地的优选材料。其较终品质高度依赖于施工过程的严谨规范与精细操作。以下是重点施工步骤的技术要点：

1. 基础处理与检测

   - 基础要求： 通常采用沥青混凝土基础（推荐）或水泥混凝土基础。基础必须坚固、稳定、密实、平整（3米直尺检测误差不大于3mm），无起砂、起粉、脱层、油污、裂纹、空鼓等现象。坡度应符合设计要求（一般单向排水坡度为0.5%-0.8%，双向排水坡度0.3%-0.5%），确保排水顺畅无积水。
   - 基础处理：
     - 清洁： 彻底清扫基础表面，去除灰尘、砂砾、油污、杂物。必要时使用高压水枪冲洗，待其自然干燥。
     - 修补： 对裂缝（需切割成V型槽）、空鼓、局部塌陷、蜂窝麻面等缺陷进行修补找平。修补材料需与基础兼容且粘结牢固。
     - 酸洗（水泥基础）： 对于强度足够的旧水泥基础，可使用5-8%的稀盐酸或磷酸溶液进行酸洗，中和表面碱性物质并打开毛细孔，增强粘结力，随后必须彻底冲洗干净至中性（pH试纸检测）。
     - 打磨（可选）： 对过于光滑或强度不均的基础表面进行打磨，增加粗糙度。

2. 底涂施工（底漆层）

   - 目的： 封闭基础毛细孔，增强基础与后续硅PU层间的粘结强度，防止因基础问题导致面层脱层、起泡。
   - 材料与配比： 使用专用水性硅PU底涂材料。严格按厂家提供的材料配比（重量比）精确计量，使用电动搅拌器充分搅拌均匀。
   - 涂布： 待基础完全干燥、清洁后进行。采用滚筒或刮耙均匀涂布。涂布量需足够，确保基础表面完全渗透封闭，无遗漏。对于疏松基础或孔隙率较高的区域，可能需要涂布两遍（待真好遍表干后涂布第二遍）。确保涂布均匀一致。
   - 养护： 底涂表干后方可进行下一道工序施工。

3. 弹性层施工

   - 目的： 提供场地所需的冲击吸收性能、弹性及平整度。
   - 材料与配比： 采用硅PU弹性层材料（A组分+B组分）。严格按厂家指定配比精确称量。使用专用搅拌设备在低速（避免引入过多气泡）下搅拌均匀（搅拌时间按说明），确保无夹生料。
   - 摊铺：
     - 环境： 施工环境温度宜在5℃-35℃，空气相对湿度低于75%，基础表面温度高于露点温度3℃以上。避免在雨天、雾天、大风天施工。
     - 厚度控制： 采用齿型刮耙分层刮涂。每道刮涂厚度一般控制在1.5mm以内，总厚度根据设计要求和产品性能确定（通常为3mm-8mm）。确保较终厚度均匀一致。
     - 平整度： 刮涂时需随时检查平整度（使用3m直尺），及时刮平填补低洼处。相邻涂布面衔接需及时、平整，避免出现明显接痕。整体平整度误差需符合设计要求（通常3m直尺下≤3mm）。
     - 消泡： 刮涂后，立即使用专用消泡滚筒（钉筒）来回滚压，消除搅拌和刮涂过程中产生的气泡，确保材料密实。
   - 养护： 弹性层施工完毕后需充分养护（一般24-48小时以上，具体视环境温湿度调整），确保其固化反应完全、强度达到要求，方可进行面层施工。期间严禁踩踏、淋水。

4. 面层施工（耐磨防滑层）

   - 目的： 提供优异的耐磨性、抗污性、色彩稳定性及所需的防滑性能。
   - 材料与配比： 采用硅PU面层材料（A组分+B组分+配套色浆/耐磨防滑颗粒）。严格按厂家指定配比（包括色浆比例）精确称量。使用搅拌器充分搅拌均匀。
   - 涂布：
     - 环境： 要求同弹性层施工。
     - 方法： 一般分两遍施工。
       - 真好遍（找平层）： 用镘刀或滚筒均匀刮涂/滚涂一道面漆（可加入少量石英砂，增强找平效果和基础防滑性）。要求涂层均匀覆盖弹性层，无遗漏。
       - 第二遍（纹理层）： 待真好遍表干后，在其上均匀刮涂/喷涂第二道面漆（通常不额外加砂或仅加少量细砂），形成较终的表观效果和防滑纹理。喷涂工艺需控制喷枪压力、距离、走速均匀，确保纹理均匀一致。
   - 养护： 面层施工完毕后，需充分养护（一般24小时以上），待其完全固化达到较佳性能后方可使用。养护期间需严格防水、防尘、防污染、防踩踏。

5. 划线

   - 时机： 待面层完全固化后进行。
   - 定位： 严格按国际篮联（FIBA）或设计图纸要求，使用专业测量工具精确定位放线。
   - 贴胶带： 使用专用划线胶带粘贴覆盖需划线区域边缘，确保线条平直、宽度精确（通常5cm宽）、边界清晰无毛刺。
   - 涂刷： 使用专用硅PU划线漆（通常为白色或其它规定颜色），在胶带范围内均匀涂刷1-2遍，确保色泽饱满、遮盖力强、厚度均匀。
   - 除胶带： 待划线漆表干后（约15-30分钟），及时小心撕除胶带，避免破坏漆膜。

6. 清场与成品养护

   - 清场： 施工完成后，彻底清理场地内多余的物料、工具、垃圾。
   - 成品养护： 整体施工完毕后，建议进行7天以上的全面养护期，让各层材料性能达到较佳稳定状态。养护期内严禁任何尖锐物品划伤、重物冲击、车辆碾压及明火接触。投入使用初期，需保持场地清洁。

总结 硅PU篮球场的建设是一项综合性强、技术细节要求高的工程。成功的施工依赖于对基础处理的彻底性、材料配比的精确性、施工工艺的规范性（如分层刮涂、消泡、平整度控制、面层纹理处理）、环境条件的把控以及严格遵循养护制度。每个步骤的精细操作，是较终获得场地优异运动性能、耐久性和安全性的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。