# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu基层做法

硅PU篮球场地面基层施工关键技术

硅PU球场因其优异的弹性、耐用性和运动表现深受喜爱。其优异的性能表现，高度依赖于规范而严谨的基层处理与施工。基层作为整体结构的承托层，不仅为弹性层提供平整坚固的基底，还直接影响较终面层的物理性能及使用寿命。

1. 基础要求与处理 基层质量是硅PU系统成败的关键前置条件。通常采用强度等级不低于C25、厚度不小于150mm的混凝土结构层。基础需满足以下重点要求：

- 强度与密实度： 混凝土标号达标，表面无起砂、脱粉、松散现象，整体结构坚实。
- 平整度控制： 使用专业仪器检测，要求3米直尺范围内任意两点高差不超过3mm。超标区域需使用专业打磨设备处理或采用高强修补砂浆精细找平。
- 干燥程度： 基层含水率必须严格控制在8%以下。可采用塑料薄膜覆盖法或专业水分测定仪进行检测确认。潮湿基础严禁施工。
- 清洁度： 施工前需彻底清除基础表面油污、浮灰、杂物以及影响粘结的颗粒物。推荐使用强力工业吸尘器配合高压水冲洗（确保完全干燥后施工），必要时辅以专业化学清洗剂处理顽固污渍。

2. 伸缩缝及裂缝处理

- 结构缝处理： 保留原始结构伸缩缝，不得填平。清理缝内杂物后，嵌入高弹性的聚氨酯密封胶或专用填缝料，填充深度需预留一定压缩空间（通常为缝深的70%-80%）。
- 非结构性裂缝修补： 对宽度≤2mm的微细裂缝，使用专用界面封闭底漆渗透加固。宽度>2mm的裂缝，需沿缝切割成“V”形槽，彻底清理后使用高粘结强度的弹性修补砂浆填充密实并抹平。

3. 底涂施工 底涂是连接基础与弹性层的重要纽带，不可或缺。

- 材料选择： 选用与基础材质及上层硅PU匹配的专用单/双组分渗透型底涂。
- 施工要点： 确保基础完全干燥、洁净。严格按供应商提供的比例混合主剂与固化剂（如为双组分），搅拌均匀。使用滚筒或毛刷均匀涂布，避免漏涂或积液。重点关注边角区域。涂布量需根据基础孔隙率调整，确保充分渗透浸润基础表层，形成强韧的锚固界面。通常需养护至完全固化（指触干且不粘手）后方可进行下一道工序。

4. 弹性层施工 弹性层是提供球场重点回弹性能及缓冲保护的主体结构层。

- 材料搅拌： 使用大功率电动搅拌器，严格按产品说明书要求的比例（主剂：固化剂：弹性颗粒）精确配比。在清洁容器中先倒入主剂，边搅拌边缓慢加入固化剂，确保搅拌充分均匀（至少3分钟），较后加入规定比例的环保橡胶颗粒，持续搅拌至颗粒均匀分散且无团块。
- 摊铺刮涂： 将搅拌均匀的弹性材料倾倒于施工区域。优先选用专业带齿镘刀进行刮涂，确保厚度均匀一致。设计厚度通常为3mm-5mm，可分1-2遍施工完成。每遍施工间隔时间需严格遵循材料说明书要求（确保前层充分反应但未完全固化，以形成较佳层间粘结）。完成后整体平整度需满足要求（3米直尺内高差≤3mm）。

5. 防滑耐磨面层施工 面层提供较终使用界面，赋予球场色彩、防滑性及耐磨性。

- 材料搅拌： 选用硅PU专用面漆，按说明书比例将主剂与固化剂混合均匀（单组分面漆可直接使用）。
- 施工方法： 在确认弹性层完全固化（通常需24-48小时）且洁净干燥后，使用专业短毛滚筒或喷枪均匀涂布。推荐施工两遍：真好遍为基色层，第二遍可加入适量防滑粉（如设计要求，按说明书比例）。每遍涂布方向宜相互垂直，确保色泽均匀、无漏涂流挂。两遍间隔时间需依据材料特性及环境条件确定（通常以表干不粘手为准）。

6. 划线 待面层完全固化后（通常≥24小时），按标准篮球场尺寸精准放线。使用专用划线漆（通常为白色或黄色）及美纹纸辅助工具进行涂刷，确保线条平直清晰、宽度一致。

7. 养护 施工完毕后，现场应设置围挡，严格禁止人员踩踏或车辆碾压。整个系统需在适宜温湿度条件下充分固化后方可投入使用，具体开放时间应依据所用材料体系说明书及现场环境条件综合确定。

硅PU篮球场地面的基层处理与施工是一套系统化、精细化的技术集成过程。从基础处理到面层涂装，每个步骤的规范性操作都直接决定了较终场地的物理性能、使用寿命及运动表现。严谨执行基层验收标准、规范实施各结构层施工工艺，是保障高品质硅PU球场质量的重点所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。