# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu叫什么做法

在篮球场地面建设中，硅PU（硅改性聚氨酯）系统因其良好的运动性能和耐久性而广泛应用。该材料通过硅元素改性聚氨酯树脂制成，形成弹性的表面层，适用于各种室内外篮球场地。其做法主要包括基础处理、材料混合、铺设施工和质量控制等步骤，确保场地符合运动需求。

基础处理是硅PU施工的前提。首先，对地面基础进行彻底清理，去除灰尘、油污和杂物，确保表面平整、干燥且无裂缝。基础通常采用混凝土或沥青结构，其平整度需控制在3mm/3m以内，以避免后续层出现空鼓或开裂。接着，使用专用底涂剂（如聚氨酯底漆）进行涂刷，增强基础与硅PU层的粘结力，并填补微小孔洞。这一阶段需严格控制环境湿度（一般低于85%）和温度（15°C-35°C），以防止材料固化不良。

材料混合是硅PU工艺的重点。硅PU材料主要由A、B双组分构成：A组分为聚氨酯预聚体，B组分为硅改性固化剂及填料（如石英砂或无卤阻燃剂）。在混合前，需按比例精准配比（通常A:B为1:1至1:1.5），使用低速搅拌机均匀搅拌2-3分钟，避免引入气泡。搅拌后，材料应在规定时间内（约20-30分钟）使用完毕，以防止早期固化影响性能。混合好的硅PU浆料应流动性适中，颜色一致，以确保后续铺设的均匀性。

施工过程分为多层铺设，以实现弹性缓冲和耐磨表面。真好步是弹性层施工：将混合浆料倒置于基础层上，使用锯齿镘刀或刮板均匀刮涂，厚度控制在3-5mm，形成缓冲层。施工时需保持连续作业，减少接缝；层间间隔约4-8小时，待其初步固化后打磨表面，去除毛刺。第二步是面层涂刷：在弹性层上涂覆硅PU面漆（通常含防滑颗粒），采用喷涂或滚涂方式，厚度为1-2mm，以提供耐磨和防滑效果。施工中需避免淋水或暴晒，确保自然固化24-48小时。完成后，进行全场划线（如三分线、罚球线），使用专业油漆和模板，保证线条精准、持久。

质量控制贯穿整个做法。施工前，通过小样测试验证材料配比和固化时间；施工中，实时检测层厚、平整度和粘结强度（使用拉拔仪测试，粘结力不低于1.5MPa）；完工后，检查整体外观、弹性和防滑值（摩擦系数需在0.4-0.6范围内）。硅PU系统通过标准工艺，可提供优异的减震性、抗紫外线和环保性能，满足篮球运动的动态需求。

硅PU做法从基础处理到多层施工，确保了篮球场地的高效性和可靠性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。