# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面材料广联达怎么套

篮球场地面材料在广联达软件中的套用解析

在体育设施建设工程造价管理中，广联达作为重点工具，其材料库的精确调用直接影响清单编制和成本核算的精度。篮球场地面作为专业运动面层，其材料套用需结合构造特征与工艺要求。

一、 篮球场地面典型构造与材料识别 标准篮球场地多采用多层复合结构：

1. 基础层： 混凝土或沥青基层，需满足平整度、坡度要求。
2. 弹性缓冲层（如适用）： 常见改性TPU颗粒或回收橡胶颗粒混合聚氨酯粘结剂现场摊铺，提供冲击吸收性能。
3. 面层： 重点功能层。
   - 材质特征： 主要以改性聚氨酯（PU）或丙烯酸（Acrylic）树脂为基料。
   - 形态特征： 液态现场刮涂或喷涂施工，固化形成具有特定纹理（如荔枝纹、橘皮纹）的彩色弹性层。面层色浆需满足耐候性、抗紫外线要求。
   - 性能要求： 需满足《GB/T 14833-2011 合成材料跑道面层》或《GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》中有关摩擦系数、冲击吸收、垂直变形等相关物理机械性能指标（根据项目具体类型适用）。

二、 广联达材料库对应与套用逻辑 在广联达软件（如云计价平台GCCP6.0）中操作：

1. 定位材料大类： 主要在“装饰工程”或“安装工程”章节下查找“弹性运动地面”、“塑胶面层”、“球场材料”等相关子目类别。
2. 筛选关键参数：
   - 材质标识： 明确为“聚氨酯（PU）”或“丙烯酸（Acrylic）”。
   - 工艺描述： 关注如“现场刮涂”、“喷涂”、“自流平”、“含石英砂”等工艺特征词，这些直接影响材料形态和施工方式。
   - 构造层次： 区分“弹性层”、“面层”、“耐磨防滑层”等。若项目为多层构造（如弹性层+面漆层），需分别套用相应子目。
   - 性能参数（重要）： 软件材料库中部分材料可能标注了符合的国标等级（如符合GB/T 14833或GB 36246）。选择时，应核对项目设计要求的性能等级（如冲击吸收率≥25%，垂直变形0.6-2.5mm等），寻找参数匹配或接近的材料条目。无明确标注时，需依据材料技术规格说明书手动核对或补充信息。
   - 颜色： 区分基础色（如绿、红、蓝）及划线颜色（白、黄）。
3. 编码与名称匹配： 优先选用清单库或定额库中名称描述清晰、能精确反映篮球场地面特征（如“彩色聚氨酯（PU）篮球场面层 刮涂型 含防滑颗粒”）的标准子目编码。避免使用过于片面或描述不符的材料名称。

三、 材料价格与参数调整

1. 信息价与市场价： 充分调研当地造价信息期刊发布的相关材料价格信息（信息价），并结合当前市场供应商实际报价进行复核。关注PU、丙烯酸树脂、色浆、专用稀释剂、弹性颗粒等主辅材的市场起伏。
2. 参数规格调整： 若设计厚度、配比（如弹性颗粒粒径、含砂量）与库中材料条目存在区别：
   - 利用软件“材料换算”功能，依据设计厚度或配比要求，对材料消耗量进行等比例调整（需注意工艺损耗率可能变化）。
   - 或直接在清单项下补充说明具体规格参数（如“面层厚度：3mm，含30%粒径1-2mm石英砂”）。
3. 补充主材： 对于GB库中未涵盖的非常规或新型特种篮球场材料（如特定进口品牌配方、特殊功能面层），需依据厂家提供的技术参数和报价，在软件中自行添加“补充主材”，并详细录入名称、规格型号、单位、单价及必要的性能参数说明。

总结 在广联达软件中精确套用篮球场地面材料，关键在于深入理解场地构造层次、面层材料的物理化学特性（聚氨酯/丙烯酸基料、液态施工、纹理特征）及重点性能要求（符合国标物理指标），据此在材料库中精准筛选匹配的子目或依据设计参数进行合理换算与补充。操作中需严格遵循工艺流程描述，结合市场行情审慎定价，确保造价成果的真实可靠。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。