# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面材料叫什么名字

篮球场作为高强度的运动场地，其地面材料的性能直接影响运动员的发挥、安全性与场地使用寿命。选择合适的专业地面材料至关重要。目前，业界根据不同的场地类型（室内/室外）、预算投入、运动等级要求和使用环境，主要采用以下几种高性能材料：

1. 丙烯酸涂料系统： 这是一种广泛应用于室外篮球场的经济实用型材料。它通常基于高品质的丙烯酸树脂乳液，配合特定级配的石英砂、功能性添加剂和水调制而成。施工时需要先处理基础（通常是沥青或混凝土），然后铺设多层涂层（找平层、纹理层、色彩层、划线层）。其优点在于色彩鲜亮持久、耐磨性良好、防滑性能优异、维护简便且成本相对较低。它能有效抵抗紫外线照射和雨水冲刷，排水迅速，特别适合户外公共球场和学校场地。面层纹理的精心设计能提供适中的球反弹和必要的足部摩擦力。

2. 硅PU（硅改性聚氨酯）： 硅PU是目前市场上综合性能非常受欢迎的一种篮球场地面材料，尤其适用于要求较高的室外场地。它结合了聚氨酯（PU）材料的弹性和有机硅材料的耐候性、延展性。硅PU通常由弹性层（缓冲层）和面层（耐磨防滑层）构成。其较大的特点是拥有出色的运动性能，能提供适中的垂直变形（减震缓冲，保护关节）和强劲的水平反作用力（能量回传，利于快速起动和变向）。同时，它具备优异的耐候性（抗紫外线、耐高低温、不易变脆或变软）、防水性、耐磨性、环保性和持久的物理性能稳定性。施工对基础要求较高，需平整坚实的沥青或混凝土基础。

3. PVC运动地板卷材： 这种材料主要应用于室内专业篮球场馆（如NBA、CBA等职业联赛场地）、高等院校体育馆等。它是以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，加入增塑剂、稳定剂、填料、着色剂等辅料，经特殊工艺制成的片材或卷材。专业运动型PVC地板通常为多层复合结构，包括耐磨层（透明纯PVC）、印刷层、玻璃纤维增强层、发泡缓冲层（PVC泡沫）等。其优点在于提供高度均一、稳定的运动表面，拥有精确的球反弹率和滑移系数控制，减震性能优异，脚感舒适，易于清洁维护，安装相对便捷（需专业胶水粘贴于合格的自流平水泥基面上）。面层纹理设计专为满足篮球运动的防滑与转向需求。

4. 悬浮式拼装地板： 这是一种模块化、免胶水安装的篮球场地系统，常见于室外多用途场地或需要快速部署、可拆卸的场景。它通常由高强度聚丙烯（PP）或改性PP材料注塑成型，具有特定的卡扣连接设计。地板底部有支撑脚柱，形成中空的结构层，提供自然排水和一定的缓冲性。其优势在于安装拆卸便捷快速，基础要求相对较低（平整硬化的土地或混凝土即可），维护简单（可局部更换），排水性能极佳，且耐用性较好。优质的悬浮地板能提供良好的球反弹规律和防滑性能。选择时需关注其原材料品质、结构设计、抗UV能力和抗冲击强度。

5. 塑胶（PU）面层： 在更专业的层面，有时也指代应用于高等级篮球场（特别是复合型场地）的聚氨酯（PU）面层系统（区别于硅PU）。这种系统通常由多层铺设组成：底层是颗粒状的弹性层（如EPDM橡胶颗粒与PU胶粘剂混合），提供主要的冲击吸收；上层是致密的PU面层（含或不含耐磨颗粒），提供耐磨、防滑和色彩。尽管弹性优异，但纯PU面层的耐候性相比硅PU可能稍弱，在极端气候下需更细致考量。现代应用中，硅PU已很大程度上提升了PU面层的综合性能。

总结： 篮球场地面材料的选择需综合考量运动性能需求、场地环境（室内外）、预算、基础条件及维护成本等因素。丙烯酸、硅PU、PVC卷材、悬浮拼装地板以及塑胶面层是目前主流的解决方案，各自凭借独特的物理化学特性满足不同层次和场景下的篮球场地建设要求。科学选材与规范施工是确保场地性能持久、安全、专业的关键。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。