# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面塑胶是什么材质

篮球场地面层铺设的塑胶材质，是现代专业运动场地建设中的重点组成部分，旨在为运动员提供安全、舒适、性能稳定的运动表面。其重点材料类型主要可分为以下几类：

1. 水性塑胶（环保型）：

   - 基础材料： 以高性能的水性聚氨酯（PU）树脂为粘结剂，配合特定的橡胶颗粒（通常为EPDM三元乙丙橡胶颗粒或TPE颗粒）组成。
   - 特点： 显著特点是环境友好性高，在生产和使用过程中挥发性有机化合物（VOC）排放极低，气味小。固化后形成的弹性层具有良好的物理性能和环保性能，符合现代绿色环保要求。其色彩表现力佳，耐候性、耐磨性、抗老化性能优良。水性体系对施工环境（温度和湿度）的要求相对宽容一些。

2. 油性塑胶（传统型）：

   - 基础材料： 传统的油性聚氨酯（PU）树脂与橡胶颗粒（多为黑色废轮胎胶粒或EPDM颗粒）混合铺设而成。
   - 特点： 这是较早期的普及型塑胶场地材料。具有优异的物理性能，如良好的弹性、耐磨性和抗冲击性，成本相对较低。然而，其生产过程和使用初期可能释放一定量的挥发性有机物（VOC），对施工环境（温度、湿度）要求更为严格，以确保固化效果和较终性能。近年来，随着环保要求的提高，其应用比例有所下降，但仍存在于部分场地中。

3. 热塑性弹性体（TPE）预制卷材：

   - 基础材料： 主要成分为热塑性弹性体（TPE），通常采用工厂预制成型的方式生产为卷材，现场摊铺粘接。
   - 特点： 施工便捷快速，受天气影响较小。材料本身性能稳定，色彩鲜艳持久，具有良好的弹性和耐磨性。其环保性能通常也较好。但作为预制材料，对基层平整度的要求非常高，接缝处理是其关键质量控制点。

塑胶面层的结构与性能要点：

- 弹性层结构： 无论哪种材质类型，专业篮球场塑胶地面通常采用多层结构设计。底层（缓冲层）以弹性颗粒混合粘结剂铺设，提供主要的冲击吸收和回弹功能；面层（纹理层）则采用更细的颗粒或喷涂面漆，提供所需的摩擦力、美观度和耐磨性能。
- 物理性能指标： 合格的篮球场塑胶必须满足关键的运动性能和安全指标，主要包括：
  - 冲击吸收： 吸收运动员落地冲击力的能力（通常要求≥25%，较高可达40%以上），保护关节。
  - 垂直变形： 地面在冲击下的下沉量（通常在1.0 - 4.5mm之间），影响舒适度和能量反馈。
  - 摩擦力： 提供足够的抓地力防止滑倒，同时允许必要的滑动（防滑系数通常在0.4 - 0.6之间）。
- 环保性能： 材料的环保性是现代场地建设的重要考量，主要体现在原材料的选择、生产过程的控制以及成品中有害物质（如重金属、多环芳烃、VOC等）的含量需严格符合国家相关强制标准（如GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》等）。
- 耐用性与维护： 高品质的塑胶材料应具备良好的抗紫外线老化、耐气候、耐磨耗性能，以维持其色泽和物理性能的稳定。定期的清洁和适当的维护是延长面层使用寿命的基础。
- 施工工艺： 塑胶场地的较终性能极大依赖于规范的施工工艺，包括基层处理、材料配比、摊铺厚度控制、温度湿度管理、固化时间等。严格按照材料供应商提供的技术规范和施工指南操作至关重要。

总结：

篮球场塑胶地面材质的选择与应用是一门综合性的技术，重点在于水性聚氨酯、油性聚氨酯以及热塑性弹性体（TPE）等材料体系。其重点价值在于通过结构设计和材料性能，为运动员提供所需的冲击保护、能量反馈、摩擦控制及运动舒适度，同时兼顾环保、耐用与视觉美观。严格遵循相关材料标准、安全性能标准以及科学的施工规范，是确保篮球场地较终满足专业运动需求的关键基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。