# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场用的是什么料

塑胶篮球场材料解析

塑胶篮球场地面的性能与其重点材料的选择密不可分。优质的场地需综合满足运动表现、安全防护、耐用及环保等多重标准。目前主流专业塑胶篮球场系统主要采用以下几类材料体系：

1. 丙烯酸涂料系统：

   - 主要成分： 以高品质水性丙烯酸树脂为主体，配以精选的石英砂、功能性填料及专用助剂。
   - 结构特点： 通常采用多层施工工艺（如渗透性底涂层、丙烯酸加强层、纹理层、丙烯酸面层及专业划线漆）。这种结构提供稳定的硬质表面。
   - 性能特性：
     - 提供稳定、均匀且可预测的球反弹性能，有助于提升运动表现。
     - 表面纹理设计科学，在干湿条件下均能提供良好的摩擦系数，降低滑倒风险。
     - 色彩鲜艳持久，耐紫外线老化性能优异。
     - 水性体系，施工及使用过程环保性较好。
     - 维护相对简便，修复性较强。

2. 硅PU（硅改性聚氨酯）系统：

   - 主要成分： 重点为聚氨酯（PU）材料，通过引入有机硅（Silicone）进行化学改性。通常包含缓冲弹性层（含发泡微球）和耐磨面层。
   - 结构特点： 常见结构为单层或多层弹性缓冲层+专业耐磨面层。这种结构在硬质基础和运动表面间形成有效缓冲。
   - 性能特性：
     - 优异的减震缓冲： 硅PU材料独特的分子结构提供了优异的冲击吸收能力，有效减缓运动冲击对关节的损伤。
     - 均衡的摩擦与回弹： 表面摩擦系数设计适中，提供良好的运动可控性；球体回弹率符合专业要求，保障运动体验。
     - 卓越的耐候性： 硅键的引入极大提升了材料的耐高低温性能、抗紫外老化能力及耐水解性，适应各种气候环境。
     - 持久耐用： 材料具有优异的拉伸强度、抗撕裂性和耐磨耗性能，延长使用寿命。
     - 环保友好： 成熟配方体系通常符合环保要求（如低VOC或无溶剂）。

3. 混合型（EPDM颗粒+聚氨酯）系统：

   - 主要成分： 由预着色EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒与高性能聚氨酯胶黏剂混合铺设而成，面层常辅以聚氨酯密封层。
   - 结构特点： 底层通常为沥青混凝土或水泥混凝土基础，其上为含EPDM颗粒的聚氨酯缓冲层，较表面为聚氨酯密封涂层。颗粒层提供主要的弹性。
   - 性能特性：
     - 出色的弹性与冲击吸收： EPDM颗粒基质提供了良好的垂直变形能力（缓冲），对运动员保护性好。
     - 高耐磨性： EPDM颗粒本身具有极佳的耐磨耗特性。
     - 色彩丰富稳定： EPDM颗粒可预制多种颜色，不易褪色。
     - 全天候使用： 系统整体排水性能良好，雨后恢复快。
     - 维护成本低： 表面坚固耐用，后期维护相对简单。

施工工艺的关键性： 无论选用上述何种材料体系，科学严谨的专业施工工艺是确保较终场地性能和质量的重点。这包括：

- 基础处理：对混凝土或沥青基础进行严格检测（平整度、坡度、强度、含水率等），必要的基础修复与打磨。
- 材料配比：严格按材料供应商提供的技术参数进行配料，确保配比精准。
- 分层施工：控制每道涂层的厚度、均匀度与施工环境（温度、湿度）。
- 专业划线：使用符合标准规格及性能要求的划线漆，确保线条精准、清晰、耐磨。
- 固化养护：预留充分的养护时间，使材料性能完全稳定成型。

总结 专业塑胶篮球场地面材料的选择是综合考量运动性能需求、安全保护等级、预期使用寿命和预算等因素的结果。丙烯酸系统提供专业硬地体验，硅PU系统以减震舒适见长，混合型系统则以高弹耐用著称。了解不同材料的成分、结构特点与重点性能，有助于为特定应用场景做出更优化的选择，较终打造出安全、专业、耐久的运动环境。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。