# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场硅pu施工改造

篮球场作为高强度的运动场所，其基础面层材料的性能直接关系到运动体验、安全性以及场地使用寿命。随着使用年限的增长，原有的沥青、水泥或老旧聚氨酯（PU）面层常会出现开裂、粉化、脱层、积水、弹性下降等问题，不仅影响美观，更存在安全隐患。此时，进行专业的硅PU面层施工改造就成为提升场地品质、恢复运动功能的有效途径。

硅PU（硅改性聚氨酯）材料因其优异的综合性能成为现代篮球场面层改造的理想选择。它结合了有机硅的耐候性与聚氨酯的弹性，呈现出以下重点优势：

1. 卓越的运动性能：

   - 适中且持久的弹性： 提供恰到好处的能量回馈，有效缓冲运动冲击，保护运动员关节，同时避免因过软导致的能量损耗，保障运动效率。
   - 稳定的摩擦系数： 表面纹理设计科学，提供恒定、适宜的防滑性能，确保运动员在急停、变向时拥有可靠稳定的抓地力，减少滑倒风险。
   - 良好的球体反弹： 满足专业篮球运动对球体反弹高度和一致性的要求。

2. 优异的耐久性与适应性：

   - 耐候性强： 能有效抵抗紫外线辐射、臭氧侵蚀以及温差变化，不易老化、变脆或褪色，长期保持良好外观和性能。
   - 抗污易洁： 致密的表面结构使其不易吸附灰尘，雨水冲刷即可保持清洁，日常维护简便。
   - 基础追随性好： 具备一定的延展性和韧性，能更好地适应基础（如沥青、水泥混凝土）因温度变化产生的热胀冷缩，减少因基础细微裂缝导致面层开裂的风险。

3. 安全环保：

   - 舒适减震： 有效吸收冲击力，降低运动疲劳和损伤风险。
   - 材料环保： 生产过程及成品符合相关环保标准（如国标），无毒无味，保障施工及使用环境健康。

篮球场硅PU施工改造的重点流程与关键点：

一次成功的硅PU改造，依赖于严谨科学的施工工艺和对细节的把控：

1. 基础检测与处理 (至关重要)：

   - 全面勘察： 对原有旧场地基础进行详细检查，评估其结构完整性、平整度、坡度、裂缝、起砂粉化程度、含水率等重点指标。这是决定改造成功与否的真好步。
   - 针对性处理：
     - 缺陷修补： 对裂缝（需开V型槽）、孔洞、局部沉降或破损处进行专业修补，采用高强水泥砂浆或专用修补材料，确保修补区域强度与原基础一致。
     - 打磨拉毛： 对光滑、强度不足（起砂粉化）或油污严重的旧基础进行机械打磨或喷砂处理，彻底清除浮浆、松散层及污渍，增加表面粗糙度，提升后续涂层附着力。
     - 酸洗（水泥基础适用）： 使用稀盐酸溶液进一步中和水泥游离碱，清除微观浮尘，并用清水冲洗干净、晾干。
     - 含水率控制： 确保基础含水率低于8%（或符合材料要求），是防止涂层起泡、脱层的关键。必要时应延长晾晒时间或采取强制通风措施。

2. 底涂施工 (粘结基石)：

   - 选择与基础类型和状态相匹配的高渗透性专用底漆。
   - 均匀滚涂/刮涂，确保充分渗透到基础毛细孔中，封闭基础，提高密实度，同时形成与基础及后续硅PU层的强力化学粘结。
   - 施工后需待其完全干燥固化。

3. 弹性层施工 (重点缓冲)：

   - 严格按照材料配比将硅PU弹性层主剂（A组分）与固化剂（B组分）混合，并加入规定粒径和比例的石英砂（或EPDM颗粒），充分搅拌均匀。
   - 采用锯齿刮板分层施工。通常需铺设2-3层，以保证所需厚度（通常≥3mm）。每层之间需待前一层表干后进行，确保层间结合良好。施工过程中需严格控制厚度和平整度。
   - 该层提供场地主要的缓冲减震和弹性性能。

4. 面层施工 (耐磨耐候)：

   - 按比例将硅PU面漆主剂与固化剂混合均匀，可加入少量细砂（或色浆及防滑粉）调整摩擦系数和颜色。
   - 在弹性层完全固化后，采用镘刀或专用喷枪均匀涂布1-2层。施工需精细，保证涂层均匀、色泽一致、纹理清晰。
   - 面层直接决定场地的外观、耐磨性、耐候性和防滑性能。

5. 划线 (规范标识)：

   - 面层完全固化后，按国际篮联（FIBA）或场地设计要求，精准测量放线。
   - 使用专用划线漆（通常为脂肪族聚氨酯漆）涂刷，确保线条宽度、颜色符合标准，边缘清晰、平直、牢固。

6. 养护 (性能保障)：

   - 施工完成后，必须保证充分的养护时间（通常7-10天以上，视环境温湿度而定），方可投入使用。
   - 养护期内严禁重物碾压、明火、尖锐物品划伤及水浸（划线后尤其注意），确保材料完全反应固化，达到较佳性能。

材料选择与施工管理的要点：

- 材料质量是根本： 选用性能稳定、批次一致的硅PU材料是保证场地品质的基础。材料应具备良好的物理机械性能（拉伸强度、伸长率、回弹值、耐磨性）和环保性。
- 施工专业性： 施工团队需熟悉材料特性、施工工艺和关键控制点，具备处理复杂基础问题的能力。严格按照产品说明书和施工规范操作。
- 环境控制： 避免在雨天、大风天、气温过低（如<5℃）或过高、空气湿度>85%的环境下施工。温湿度直接影响材料的流平性、固化速度和较终性能。
- 过程监控： 对每道工序进行质量检查和记录，尤其是基础处理、底涂渗透、弹性层厚度与平整度、面层均匀度等关键步骤。

总结： 篮球场硅PU施工改造是一项系统性工程，其重点价值在于通过科学的材料应用与精细化的施工工艺，从根本上解决旧场地存在的性能缺陷与安全隐患。严谨的基础处理、规范的分层施工以及严格的质量控制，共同确保了改造后场地能提供优异的运动性能、持久的使用效果和可靠的安全保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。