# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu施工方案

篮球场硅PU地面专业施工方案

硅PU材料因其优异的弹性、耐磨、耐候及环保性能，成为现代篮球场地面铺装的优选方案。一套严谨规范的施工流程是保证球场较终质量、使用性能及耐久性的重点。以下是基于专业实践总结的篮球场硅PU地面施工技术方案：

一、 基础要求与处理 (基石)

1. 基础类型与强度： 通常为混凝土基础（标号≥C25）或沥青基础。混凝土基础需养护≥28天，沥青基础需稳定≥15天。表面强度需达标（混凝土≥C20，沥青需压实稳定）。
2. 平整度与坡度： 使用3m直尺检测，空隙≤3mm。需设计合理排水坡度（通常0.5%-0.7%），确保无积水。
3. 含水率控制： 混凝土基础含水率需≤8%（采用不透气薄膜法检测合格）。新基础或潮湿基础必须进行防潮底涂处理。
4. 基础清洁与修补： 彻底清除基础表面油污、浮浆、松散颗粒、青苔等。裂缝、蜂窝麻面、边角缺损等需用专用修补材料填平磨顺。
5. 酸洗与粗糙化 (混凝土基础)： 使用稀盐酸或专用处理剂进行酸洗，中和反应后冲洗至中性，晾干。表面需形成均匀粗糙纹理以增强附着力。

二、 硅PU材料施工流程 (重点工艺)

1. 底涂处理 (关键粘结层)：

   - 材料：专用硅PU底涂剂。
   - 施工：将底涂剂按比例混合均匀，使用滚筒或刮板均匀涂布于处理好的基础表面。确保封闭基础微孔，渗透增强粘结力，形成致密界面层。涂布量视基础情况而定，务必均匀无遗漏。
   - 要求：涂布后需充分固化（通常数小时，视环境而定），达到可进行下一道工序的强度。

2. 弹性层施工 (重点缓冲层)：

   - 材料：硅PU弹性层材料（单/双组分）。
   - 配比与搅拌：严格按照材料供应商提供的配比，使用电动搅拌机充分搅拌均匀（通常3-5分钟），确保无生料、无颗粒。
   - 刮涂：将混合好的弹性层材料倒于基面，使用专用镘刀或齿形刮板分层刮涂。
   - 分层与厚度：通常需刮涂2-3遍，每遍厚度控制在约1-1.5mm，总厚度根据设计要求（通常≥3mm）。每层需在前一层表干固化成膜（不粘手）后方可进行下一层施工。刮涂方向宜交错，确保整体平整均匀。
   - 关键点： 精准控制每层厚度与间隔时间，避免一次性过厚导致起泡、开裂或固化不良。

3. 面层施工 (功能与外观层)：

   - 材料：硅PU耐磨面漆（通常含防滑耐磨砂）。
   - 配比与搅拌：按比例加入专用硅PU色浆和规定目数的石英砂（通常砂含量30%-40%），充分搅拌均匀。
   - 喷涂/刮涂：推荐采用专业无气喷涂设备进行施工（通常1-2遍），确保涂层均匀、纹理一致、色泽饱满。也可采用滚涂或镘涂，但需保证均匀度。
   - 关键点： 严格控制砂粒目数及掺量，确保防滑性、耐磨性及球反弹性能达标。环境洁净度要求高（避免大风扬尘天气施工）。

4. 划线：

   - 材料：专用硅PU划线漆（通常为白色或其他醒目颜色）。
   - 施工：待面层完全固化后，按国际篮联或设计要求精准测量放线，粘贴美纹纸定位。使用专用划线漆涂刷或喷涂2遍，确保线条清晰、饱满、边缘整齐。及时撕除美纹纸。

三、 施工环境与养护 (保障)

1. 环境要求：
   - 气温：适宜施工温度范围为5℃-35℃。避免在高温（＞35℃）、低温（＜5℃）、雨雪、大风或湿度＞85%条件下施工。
   - 基础温度：不应低于5℃。
2. 材料管理： 材料应在阴凉干燥处贮存，严格按说明书要求操作。混合好的材料应在适用期内用完。
3. 成品养护：
   - 面层施工完成后，需确保充分养护（通常≥5-7天），方可投入使用。
   - 养护期间，严格禁止踩踏、碾压、冲洗或接触有机溶剂、化学药品。
   - 强调合理使用与日常维护的重要性。

总结 篮球场硅PU地面的施工质量关键在于严格把控基础处理、精确控制材料配比与施工厚度、规范分层作业流程、营造适宜施工环境以及执行到位的成品养护。遵循科学严谨的施工方案，是获得性能优异、经久耐用、安全环保的专业篮球场地面的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。