# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场硅pu施工方案

篮球场硅PU面层施工技术方案

硅PU材料凭借其良好的弹性、耐磨性、防滑性及抗老化性能，成为室外篮球场地面的理想选择。其施工质量直接影响场地使用体验与寿命。以下为符合规范的硅PU篮球场面层施工关键技术流程。

一、 施工前基础要求与处理

1. 基础类型与要求： 施工基础应为符合标准的混凝土基础（推荐C25及以上标号）或沥青基础。
   - 混凝土基础： 表面平整坚实，无起砂、空鼓、脱皮、开裂、油污等现象。平整度需满足3米直尺测量误差≤3mm的要求。按设计要求设置排水坡度（通常0.3%-0.8%）。养护期应充足（一般≥28天），含水率需严格控制在5%以下（可采用薄膜覆盖法测试）。
   - 沥青基础： 密实平整，无轮迹、松散、油包、拥包现象。稳定期充分（自然养护≥28天）。
2. 基础处理：
   - 清洁除尘： 彻底清扫基础表面浮尘、砂砾、杂物，必要时使用高压水枪冲洗，确保基础洁净无污染，待其充分干燥。
   - 缺陷修复： 对基础存在的裂缝（建议切割填充专业填缝材料）、空鼓（需凿除后修补）、局部不平整（使用专用修补料找平）、油污（需专用清洗剂清除）等进行针对性处理。
   - 酸洗（混凝土基础可选）： 若基础表面存在影响粘结的光滑层或轻微浮浆，可采用稀盐酸溶液（浓度约8-10%）进行酸洗处理，再用清水彻底冲洗干净并干燥。
   - 防水底涂（关键步骤）： 在干燥、洁净的基础表面均匀滚涂或刮涂单组分或双组分专用硅PU防水底涂。涂布量需严格控制，确保完全渗透、封闭基础毛细孔，形成牢固粘结层，无漏涂、堆积现象。底涂干燥时间依具体产品说明及环境温湿度而定。

二、 硅PU弹性层施工

1. 材料搅拌： 严格按照厂家提供的硅PU弹性层（通常为双组分）材料配比（如 A:B 组分重量比）进行精确计量。使用电动搅拌机充分搅拌，确保A、B组分混合均匀，色泽一致，搅拌时间通常不少于3分钟。搅拌好的材料应在规定适用期内（通常约30分钟）用完。
2. 摊铺与找平： 将搅拌均匀的弹性层材料倾倒在基础或底涂层上。使用专用齿形镘刀或刮耙进行摊铺，控制摊铺厚度（通常设计厚度范围在3-8mm）。施工应分区域有序进行，相邻区域衔接需及时，避免产生明显接缝或高低差。需特别注意边角部位的填充饱满度。
3. 表面纹理处理： 根据设计要求，在弹性层表干前（通常指触不粘手时），使用专用带钉滚筒或其它工具在表面进行均匀有序的梳理或滚压，形成均匀的纹理结构。此纹理对于增强面漆附着力及较终场地的物理性能（如摩擦系数）至关重要。

三、 硅PU面漆层施工

1. 材料搅拌： 严格按照厂家提供的硅PU面漆（通常为双组分）材料配比进行精确计量。使用电动搅拌机充分搅拌至颜色、粘度均匀一致。注意适用期限制。
2. 涂布工艺： 待弹性层完全固化（通常需≥24小时，具体依产品说明及环境条件）且表面清洁干燥后，方可进行面漆施工。通常采用细毛滚筒进行滚涂。
   - 真好遍面漆： 均匀滚涂真好遍面漆，覆盖整个场地，注意避免漏涂和积液。此遍主要起封闭和着色作用。
   - 第二遍面漆： 待真好遍面漆表干后（依产品说明），滚涂第二遍面漆。此遍施工需特别注意涂布均匀性、光泽一致性和厚度控制，以达到设计的色彩效果、耐磨性及防滑要求。

四、 场地划线

1. 定位放线： 参照篮球场国际标准尺寸或业主确认图纸，使用专业测量仪器（如经纬仪、钢卷尺）精确定位各线条位置，弹线标记。
2. 贴胶带（美纹纸）： 沿弹线标记，在面漆层上精确粘贴专用美纹纸胶带（宽度符合设计要求），确保线条边缘清晰、平直。
3. 划线漆涂刷： 选用与面漆配套或兼容的专用划线漆（通常为白色或其它指定颜色），在美纹纸框定的区域内均匀涂刷1-2遍，保证色泽饱满，遮盖力良好。
4. 胶带去除： 待划线漆表干（不粘手）后，及时、小心地撕去美纹纸胶带，避免破坏漆膜边缘。

五、 施工环境与成品保护

1. 环境要求： 施工全程应确保天气晴朗，环境温度通常建议在5℃-35℃范围内，空气相对湿度低于85%。避免在雨天、雾天、大风天及预计后续数小时内可能变天的环境下施工。基础温度和露点温度差需符合材料要求。
2. 成品保护： 每一道涂层施工后至完全固化前（通常需至少24-72小时），必须设置明显警示标识，严禁人员踩踏、车辆碾压及堆放杂物。面漆施工及划线完成后，需确保足够的较终养护时间（通常建议≥7天）方可正式投入使用。

六、 质量检验（施工方自检） 施工过程中及结束后，应进行必要的自检工作，包括但不限于：

- 基础处理效果（平整度、清洁度、缺陷修复）。
- 各涂层施工厚度（使用测厚仪检测关键点）。
- 面层整体平整度、色泽均匀度。
- 划线尺寸精度、线条平直度、颜色一致性。
- 场地表面观感有无明显缺陷（如气泡、颗粒、划痕等）。

硅PU篮球场地的优异性能依赖于合格的基础条件、规范的施工流程以及精准的质量控制。严格遵守材料配比、执行分层施工工艺、重视基础处理与面层细节，是确保场地达到预期运动性能与耐久性的重点要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。