# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场硅pu施工流程详解

硅PU篮球场面层施工专业流程

硅PU（有机硅改性聚氨酯）材料因其优异的弹性、耐磨、耐候及环保性能，广泛应用于篮球场等运动场地。其施工质量直接关系到场地的使用性能与寿命。以下为标准的硅PU篮球场专业施工流程，需在具备合格基础（如沥青混凝土或水泥混凝土基础）且符合要求（强度、平整度、坡度、含水率≤8%）的前提下进行。

1. 基础检查与处理:

   - 全面检查: 彻底清理基础表面，确保无油污、浮尘、松动物、青苔等杂质。重点检查基础强度（无起砂、粉化）、平整度（3m直尺测量间隙≤3mm）、坡度（符合设计要求利于排水）及裂缝、空鼓等情况。
   - 缺陷修补: 对局部破损、空鼓、明显凹陷处，使用专用界面剂或修补材料进行处理。对基础伸缩缝（若有）进行妥善清理，按设计要求（如填充弹性材料后覆盖无纺布）处理，防止反射至面层。
   - 含水率测试: 使用专业仪器检测基础含水率，确保≤8%。若超标，需延长晾晒时间或采取强制干燥措施。
   - 界面处理: 涂刷专用界面剂（底涂）。其作用在于增强硅PU材料与基础间的粘结力，封闭基础毛细孔，防止地下水汽上升导致面层起泡。涂刷应均匀、无漏涂，待其完全干燥固化（根据产品说明及环境温湿度）。

2. 弹性层施工:

   - 材料混合: 严格按供应商提供的比例，将硅PU弹性层（A组分）与专用固化剂（B组分）充分混合。使用电动搅拌机搅拌2-3分钟，确保混合均匀、色泽一致。注意材料混合后的可操作时间（通常在30-50分钟，视温度湿度而定）。
   - 摊铺刮涂:
     - 通常采用分层施工法。将混合好的弹性材料倒在基础面上，使用专业齿形镘刀（控制齿高以控制厚度）沿场地纵向或横向均匀刮涂。
     - 真好层施工目的主要在于找平基础微小瑕疵、增强整体性。待其表干（指触不粘手）后，进行第二层（有时需要第三层）施工，以达到设计总厚度（通常4-5mm）。每层间隔时间需根据环境温湿度及材料固化情况确定。
     - 刮涂时需随时检查厚度，确保整体均匀一致。特别注意场边收口部位的处理。
   - 表面处理: 待弹性层完全固化后（通常需24小时以上），进行打磨处理。使用专业打磨机（如带式砂磨机）磨去表面微小颗粒、凸起及施工接痕，形成均匀、平整、略有糙度的表面，为面层施工提供良好的附着基础。打磨后彻底清除粉尘。

3. 面层施工:

   - 材料混合: 按比例混合硅PU面层材料（A组分）与专用面漆固化剂（B组分），充分搅拌均匀。为增强耐磨、防滑及美观效果，通常在混合时加入规定比例、粒径及颜色的防滑颗粒（EPDM等）。混合后同样需注意可操作时间。
   - 喷涂: 使用专业无气喷涂机进行施工。
     - 建议分两次喷涂。真好遍喷涂主要覆盖弹性层，形成均匀的底色连接层。待其表干后（时间根据环境确定），进行第二遍喷涂。
     - 第二遍喷涂需控制喷涂厚度（通常0.3-0.5mm）、均匀度及喷枪移动速度、角度，确保颗粒分布均匀、颜色一致、无流挂、无漏喷。喷枪压力、口径需根据材料特性调整。
     - 施工环境要求：气温≥5℃，空气湿度≤85%，无风或微风天气为宜，避免在强烈阳光直射下施工（可选择早晚时段）。

4. 划线:

   - 定位: 按国际篮联或设计要求，精确测量定位场地边界线、三分线、罚球区等所有标线位置，并用墨线或不易脱色的记号笔弹线标识。
   - 贴胶带: 使用专用划线胶带（美纹纸）沿弹线位置仔细、紧密地粘贴，确保线条边缘整齐、平直、无毛刺。对于曲线部分需耐心操作。
   - 涂刷划线漆: 选用与面层配套的专业硅PU划线漆。涂刷前需确保面层完全固化（通常≥24小时）。涂刷时需均匀饱满，避免外溢渗透至胶带下方。通常涂刷两遍以保证色泽饱和度和耐磨性。真好遍表干后方可涂第二遍。
   - 撕除胶带: 待第二遍划线漆表干（不粘手但未完全固化）后，沿划线走向仔细、平稳地撕除胶带，动作要快且一气呵成，确保线条边缘清晰锐利。待划线漆完全固化。

总结 硅PU篮球场地的建设是一个对基础条件、材料性能、现场管理及施工工艺精度要求极高的系统性工程。从基础处理的严谨细致，到弹性层分层刮涂的厚度控制，再到面层喷涂的均匀防滑效果，以及划线步骤的精准美观，每一步骤都必须严格遵循技术规范和产品要求。专业的施工确保了硅PU面层能充分发挥其运动性能与耐久性，为使用者提供安全舒适的运动体验。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。