# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu做法

篮球场硅PU地面施工工艺简述

篮球场地面采用硅PU（聚氨酯）材料施工是一项系统性的工程，其质量直接关系到运动体验与场地使用寿命。规范的施工流程主要包括以下关键步骤：

1. 场地基础准备与处理

- 基础要求: 基层需为符合设计要求的混凝土结构（常见C25及以上强度），坚固、密实、平整（3米直尺检测误差≤3mm）。排水坡度（通常0.5%-1%）需精确满足设计。
- 基础处理: 彻底清除油污、浮浆、杂物。对伸缩缝进行专业填补处理（如使用专用填缝胶），对明显缺陷（孔洞、裂缝）采用聚合物砂浆修补。确保基础干燥（含水率≤8%）、清洁。
- 底涂处理: 涂布专用底涂材料（如聚氨酯底胶），要求均匀覆盖、无遗漏。底涂能有效增强硅PU材料与混凝土基础间的粘结强度，是保证整体系统附着力的关键步骤。

2. 弹性层施工

- 材料调配: 严格按照产品说明书的比例精准计量硅PU弹性层主剂（A组分）与固化剂（B组分），使用电动搅拌器充分搅拌至色泽均匀（通常不少于3分钟）。每次混合量应在规定操作时间内用完。
- 摊铺工艺: 将混合料倾倒在处理好的基础上，使用齿形镘刀按设计要求厚度（常见≥4mm）均匀刮涂。确保接茬平整，无高低差。施工环境温度宜在5℃-35℃，空气湿度低于85%。
- 平整度控制: 施工过程中需使用专业工具（如靠尺、水平仪）监控平整度，及时调整。弹性层固化后（通常需12-24小时，具体视温湿度及配方而定），应对表面进行细致打磨除尘处理。

3. 面层施工

- 材料调配: 按比例精确计量并充分搅拌硅PU面层材料（A、B组分）与防滑耐磨颗粒（EPDM或PU颗粒等）。
- 喷涂/刮涂: 多采用专业无气喷涂设备施工（亦可选用特殊刮涂工艺），要求雾化均匀，方向一致。喷枪距地面、移动速度需保持稳定，确保形成厚度均匀（通常≥1.5mm）、纹理一致的表面。重点控制色差与颗粒分布。
- 划线: 面层完全固化后，按标准篮球场尺寸精确定位。使用专用划线漆（通常为双组份聚氨酯漆）涂刷，线条边缘清晰、平直、宽度一致（通常50mm）。

硅PU篮球场地的施工是一项专业性要求较高的工作，其重点在于严格的基础处理、精准的材料配比、规范的摊铺/喷涂工艺以及对环境条件的把控。规范的施工流程是确保场地较终获得理想弹性、防滑、耐磨表现以及良好视觉效果的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。