# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu怎么清除

篮球场硅PU地面清除作业分析

硅PU材料因其优良的弹性和耐用性，被广泛应用于篮球场地面。但当场地需要翻新改造、基础出现严重问题或硅PU层老化失效时，清除原有硅PU面层就成为必要的前置工序。此项作业技术性较强，需科学规划、规范操作。

清除难点与作业准备 硅PU与混凝土基础通常通过强力粘合剂形成牢固粘结，其弹性特质也增加了机械清除的阻力。清除作业前，必须进行细致评估：

1. 范围确认：明确是局部修补性清除还是整体彻底清除。
2. 基础勘察：详细检查混凝土基层的强度、平整度、含水率及是否存在空鼓、裂缝、油污等缺陷。
3. 方案制定：根据清除范围、场地条件、环保要求及后续处理计划（如是否需恢复至混凝土原基础或直接铺设新面层），选择较适宜的清除方法组合。
4. 安全防护：作业人员需配备防尘口罩（N95级别以上）、护目镜、防切割手套、防滑工作鞋及听力保护装置（如使用大型机械）。作业区域需设置围挡与警示标识。

主要清除方法应用分析 根据硅PU老化程度、粘结强度及场地条件，常用清除方法包括：

1. 机械清除法：

   - 手动机具：适用于小面积清除或边角处理。使用专业铲刀配合锤击进行剥离。要求操作人员具备技巧，避免过度损伤混凝土基础。效率较低，劳动强度大。
   - 专用研磨设备：重点方法，适用于大面积高效清除。使用加重型研磨机（通常需30HP以上动力）搭配特制金刚石磨片或专业清除刀头（如多齿钨钢刀头）。操作需分层渐进研磨，密切监控深度，严禁一次研磨过深。此法产生大量粉尘，必须同步使用大功率工业吸尘器连接设备实现吸尘。
   - 铣刨设备：对于极厚或粘结异常牢固的硅PU层，可使用小型铣刨机（路面铣刨机或专用清除机）。效率高，但对基层平整度影响较大，后续基础修复工程量增加。

2. 化学清除法：

   - 原理：使用溶剂型或生物基清除剂，通过浸泡渗透软化硅PU层及其底层粘合剂，降低粘结力。
   - 应用：在待清除区域足量涂布清除剂，覆盖薄膜延缓挥发，保持充分作用时间（数小时至过夜）。待材料软化膨胀后，使用铲刀或机械清除。
   - 注意：化学溶剂可能产生VOCs，需严格通风；必须测试对混凝土基础无腐蚀性；废液及软化废弃物需按危险废弃物规范处置，成本较高。

3. 热力清除法：

   - 原理：利用高温使硅PU软化、粘合剂失效。常用丙烷加热器或热风枪烘烤表面，软化后用工具铲除。
   - 局限：效率较低，仅适用于薄层或小面积；高温易导致材料焦化产生有害气体；存在明火或高温表面火灾隐患；对大面积及厚层清除不实用。

清除作业流程要点

1. 基层预处理：彻底清扫场地，移除杂物、固定设施。
2. 方法选择与实施：通常以机械研磨为主，复杂区域辅以小型机械或手动工具。化学法可作为预软化辅助手段。
3. 深度控制：重点目标是完全去除硅PU层及残留粘结剂，直至稳定坚实的混凝土表面外露，同时较大限度减少对基层的损伤。需持续检查清除效果。
4. 废料处理：清除产生的硅PU碎片、粉尘属一般工业固体废弃物，需集中收集，交由具备资质的单位清运处理。化学清除产生的废液按危废管理。
5. 基层验收：清除完成后，基层应达到：无空鼓、无松动、无油污、无残留粘结剂、无锐利突出物，达到后续施工要求的平整度与清洁度。

总结 篮球场硅PU地面的清除是一项需要专业技术与严谨态度的工程步骤。其关键在于精准评估、科学选法、规范操作，在保障安全环保的前提下，实现旧面层的彻底清除与基层的有效保护，为后续高品质的场地建设奠定可靠基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。