# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面塑胶怎么清理

篮球场塑胶地面专业清洁指南

篮球场塑胶地面因其良好的运动性能和保护作用被广泛应用。保持其清洁不仅关乎美观，更直接影响运动安全性与使用寿命。以下提供专业、规范的塑胶地面清洁方法：

一、 常规清洁（日常或频繁使用后）

1. 清除表面杂物： 使用软毛扫帚或吸尘器（推荐使用无硬质滚刷或吸口镶边的类型），彻底清除落叶、沙尘、小石子等松散杂物。避免硬物摩擦刮伤表面。
2. 清水冲洗： 使用低压清水（如普通花园水管或压力适中喷枪）均匀冲洗整个场地，冲走浮尘与部分轻微污渍。注意水流压力过高可能损伤塑胶层。
3. 污渍重点处理： 对于泥土、脚印或普通污渍，可用中性或弱碱性专用塑胶清洁剂（务必确认产品适用性），按说明稀释后，喷洒于污渍处，稍作浸泡。
4. 轻柔擦洗： 使用软毛刷或软尼龙刷，蘸少量含清洁剂的溶液（或清水），轻轻擦洗污渍区域。避免使用硬毛刷、钢丝球等尖锐物。
5. 彻底漂洗： 用足量清水将清洁剂和污垢彻底冲洗干净，确保无残留。
6. 自然干燥： 场地自然风干是理想选择。如需快速干燥，可辅助使用吸水机或软质推水刮，避免硬质工具刮擦。

二、 深度清洁（周期性或严重污染后）

1. 预扫除： 按常规清洁步骤清除表面松散杂物。
2. 专用清洁剂处理： 选择适用于塑胶地面的专用深度清洁剂（中性或弱碱性）。严格遵循产品说明进行稀释配比。
3. 系统清洁： 将稀释好的清洁剂溶液均匀喷洒于待清洁区域，确保浸润（但避免过量积液浸泡）。依据污染程度和产品要求静置反应数分钟。
4. 机械辅助（可选）： 对于大面积或顽固污渍区域，可使用配备软质刷盘（红色或白色百洁垫）的洗地机进行匀速、匀速擦洗。手动操作则使用长柄软毛刷，保持力度均匀轻柔。
5. 强力冲洗： 使用清水进行强力、彻底的冲洗，务必清除所有清洁剂残留物。可反复冲洗直至水质清澈。
6. 吸干/刮干： 使用吸水机吸除大量积水，或用软质橡胶刮水器将水推至排水处。
7. 完全干燥： 确保场地彻底干燥后方可恢复使用。

三、 顽固污渍针对性处理

- 油污/油渍： 立即用纸巾或吸水性材料吸除表面油污。使用塑胶地面适用的油污去除剂（非强溶剂型）按说明处理，彻底冲洗干净。
- 口香糖/粘性物： 待其完全硬化变脆后，用塑料刮刀（非金属）小心刮除。残留痕迹可用专用除胶剂（确保塑胶兼容性）或医用酒精（需小范围测试）轻柔擦拭去除，并立即冲洗干净。
- 彩色饮料渍（果汁、运动饮料等）： 及时用清水冲洗。若已形成色斑，可使用稀释的过氧化氢溶液（例如3%）或塑胶专用漂白清洁剂（务必确认安全性和漂白可能性），小面积测试后局部处理，并彻底漂洗。

四、 重要安全措施与禁忌

1. 禁用强酸强碱： 严禁使用盐酸、草酸、强碱等腐蚀性化学品，它们会严重破坏塑胶结构，导致硬化、脆裂、褪色甚至溶解。
2. 禁用强氧化剂： 避免使用高浓度漂白粉、次氯酸钠（如84消毒液原液）等强氧化剂，易导致塑胶变色、粉化。
3. 禁用强溶剂： 天那水（香蕉水）、松节油、丙酮、汽油等有机溶剂会溶解或溶胀塑胶，绝对禁止使用。
4. 禁用硬质工具： 杜绝使用金属铲、钢丝球、硬毛刷、锋利器具进行刮擦清洁。
5. 避免高温： 清洁水温不宜过高，避免使用高温蒸汽直接冲击地面。
6. 测试原则： 使用任何新清洁剂或处理方法前，务必在场地边缘、隐蔽处进行小范围测试，观察对颜色、材质有无不良影响。

五、 清洁频率建议

- 日常维护： 常规清洁（步骤1、2）建议每日或隔日进行，尤其在使用高峰后。
- 周期性深度清洁： 根据场地使用频率和污染程度，一般建议每1-3个月进行一次深度清洁。
- 即时处理： 发现油污、有色液体泼洒等特殊情况，应立即按针对性方法处理，防止污渍渗透或固化。

总结 篮球场塑胶地面的有效清洁依赖于正确的流程、合适的工具与安全的清洁剂选择。重点在于避免化学腐蚀与物理损伤，通过温和、彻底的清洁方式去除污垢，以保障场地洁净、安全与持久性能。遵循上述规范操作是维护塑胶地面良好状态的关键。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。