# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面塑胶怎么清除掉

清除篮球场地面塑胶的专业方法

篮球场地面铺设的塑胶材料在使用寿命终结、需要更换或场地改作他用时，需进行专业清除。不规范的清除操作可能损伤基础、产生大量难以处理的废弃物或对施工人员健康造成危害。以下为专业清除塑胶地面的关键步骤与方法：

1. 评估与准备:

   - 场地评估: 确认塑胶面层的具体类型（如PU、硅PU、丙烯酸等）、厚度、粘接状态、基层材质（水泥或沥青）及完整性。不同类型的塑胶材料和基层，清除难度和方法区别显著。
   - 方案制定: 根据评估结果，选择较合适、较高效、对基层损害较小的清除方案，并预估工作量与废弃物量。
   - 安全准备:
     - 个人防护: 施工人员必须佩戴符合标准的防护装备，包括防尘口罩（N95或以上级别）、护目镜或面罩、防切割手套、长袖工作服、安全鞋。
     - 现场防护: 设置警戒区域，防止无关人员进入。如使用化学溶剂或产生粉尘，需确保通风良好（必要时使用强力通风设备），远离火源。对周边设施（如篮架、灯具、墙面）进行保护遮盖。
     - 废弃物管理: 提前规划好废弃塑胶碎块/粉末的临时堆放与较终合规处置方案。

2. 主要清除方法:

   - 机械清除法 (优选):
     - 原理: 利用专用机械设备将塑胶层切割、刨削或铣刨下来。
     - 设备选择:
       - 专业地面铣刨机/刨削机: 适用于大面积、厚层、粘接力强的塑胶（如PU跑道料）。设备通过高速旋转的刀头将材料刨松、破碎。需根据材料特性选择不同刀头（如钨钢刀、合金刀）和调整刨削深度。效率较高，但对操作技术要求较高，需避免损伤基层。
       - 手持式电动刨削机/角磨机（配合专用刀盘）: 适用于边角、小面积区域或大型设备无法覆盖的位置，或粘接相对较弱的面层。操作灵活但效率较低，粉尘控制难度大。
     - 优点: 效率高，适用性广，相对环保（无需化学溶剂）。
     - 缺点: 产生噪音和大量粉尘，对设备要求高，操作不当易损坏基础。
     - 关键点: 严格控制刨削深度，通常以刚好剥离塑胶层、不伤及基层为原则（需有经验人员操作）。必须配备强力吸尘设备（工业级吸尘器）进行同步除尘，较大限度减少粉尘污染。
   - 化学清除法 (谨慎选择):
     - 原理: 使用特定的化学溶剂（脱胶剂、稀释剂）涂覆在塑胶表面，使其溶胀、软化或溶解粘合剂，降低粘接力后辅助以刮除工具清除。
     - 适用范围: 通常用于清除油性PU类材料的薄层残留或处理粘接力特别强的局部区域。对水性材料（如丙烯酸、硅PU）效果有限或不适用。
     - 操作: 严格按化学品说明操作，均匀涂布溶剂，覆盖薄膜以减缓挥发，待其充分反应（时间依产品说明），再用刮刀或铲刀清除软化的塑胶。小面积使用。
     - 优点: 可用于复杂边角或机械无法彻底清除的残留。
     - 缺点:
       - 高危险性: 溶剂多为易燃、易挥发、有毒化学品，操作环境通风要求极高，火灾和人员健康风险大。
       - 效果不稳定: 受材料类型、温度、湿度影响大。
       - 环境影响: 产生有害挥发性有机物（VOCs），存在土壤/地下水污染风险，废弃物处置要求更严格。
       - 可能损伤基础: 强溶剂可能侵蚀水泥或沥青基层。
     - 关键点: 此方法仅在非常必要时使用，且须专业人员操作，做好极端防护和应急准备。严禁大面积使用或随意倾倒废液。
   - 物理清除法 (辅助):
     - 热工具（热风枪）: 局部加热使塑胶软化变粘，便于刮除。效率低，仅适用于极小面积或粘合测试点。需注意防火和避免释放有毒气体。
     - 手工铲除: 仅适用于严重脱层、起鼓、粘接完全失效的局部区域。劳动强度大，效率极低。

3. 清理与检查:

   - 初步清理: 清除过程中产生的较大块状废弃物应及时收集装袋，避免堆积。
   - 精细清理: 清除主体完成后，使用工业吸尘器彻底清理场地内的所有塑料碎屑、粉末和灰尘。对于顽固的微小残留点或粘接痕迹，可根据基层材质，选择研磨（水泥基）或精细刨削（沥青基）的方式处理。
   - 基层检查: 彻底清理后，仔细检查基层（水泥或沥青）的状况。评估是否有因清除操作造成的损伤（如划痕、坑洼、松散）。如有损伤，需在后续施工前进行修补找平处理。
   - 废弃物处理: 所有清除下来的塑胶废弃物及沾染了化学溶剂的废弃物，必须严格按照当地环保法规进行分类、收集，交由具备相应资质的固废处理单位进行合规处置或回收利用，严禁随意填埋或焚烧。

总结 篮球场地面塑胶的清除是一项技术性强、安全环保要求高的工作。机械清除（铣刨/刨削）是主流高效的方法，需精准控制深度并同步强力除尘；化学清除风险高、限制多，仅在特定情况下谨慎使用；物理方法多为辅助。无论采用何种方法，严格的场地评估、充分的防护准备、规范的操作流程以及对废弃物的合规处置至关重要，其重点目标是安全、彻底地移除旧塑胶层，同时较大限度保护基础并减少对环境的影响。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。