# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场怎么人工铲除

人工铲除塑胶篮球场专业操作指南

塑胶篮球场在达到使用寿命或需要翻新改造时，人工铲除是关键的初步步骤。其重点在于彻底清除旧塑胶面层，为后续施工创造合格的基层条件。以下是规范的操作流程与技术要点：

一、 前期准备

1. 安全防护： 操作人员必须佩戴符合要求的防护装备，包括防切割手套、防尘口罩（N95级别以上）、护目镜、防滑劳保鞋及长袖工作服。
2. 工具准备：
   - 主铲除工具： 锋利的手持铁铲（平头铲、尖头铲）、手动推铲（配合长柄使用省力）、油灰刀（用于边角）。
   - 辅助工具： 重型手提切割机（配专用金属铲刀片或金刚石磨片）、热风枪（用于软化顽固粘结处）、工业吸尘器、大功率扫帚、铁耙、撬棍、大量结实垃圾袋。
   - 检测工具： 小铲刀（用于检测粘接牢固度）。
3. 场地勘察与划分： 仔细检查旧塑胶层状况（如空鼓、分层、老化程度）、与基础的粘接情况。根据场地大小，划分成若干工作区域，便于有序推进。

二、 重点铲除方法

1. 推铲法（大面积区域）：
   - 操作人员双手紧握长柄推铲手柄，双脚站稳。
   - 调整铲刀角度（通常与地面呈15-30度夹角），利用腿部和腰部力量，配合手臂向前均匀发力推动铲刀。
   - 沿直线或特定方向（避免无序）进行铲除。对于粘接力强的区域，可适当增大角度和下压力度。
   - 及时清理铲刀上堆积的塑胶碎块。
2. 刮削法（边角、细节部位）：
   - 使用平头铁铲或尖头铁铲，近距离处理场地边线、与附属设施（如灯柱基座、排水沟盖板）交接处、以及推铲难以触及的角落。
   - 结合油灰刀精细处理残留的薄层或粘稠物。
3. 打磨清除法（残留薄层与粘结剂）：
   - 对于铲除后仍紧密附着在基础（如混凝土）上的薄塑胶层或底层粘结剂残留，使用重型手提切割机。
   - 安装专用金属铲刀片进行刮削，或换用金刚石磨片进行精细打磨清除。
   - 此步骤产生大量粉尘，需开启工业吸尘器同步吸尘，操作人员必须严格佩戴高效防尘口罩。
4. 热风辅助（顽固粘结点）：
   - 在遇到局部粘接极其牢固的区域时，可使用热风枪对旧塑胶层进行均匀、适度的加热（避免过度加热导致基础损伤或材料焦化）。
   - 加热软化后，立即用铁铲或撬棍趁热撬起清除。

三、 废料处理与场地清理

1. 收集与分类： 将铲除下来的塑胶块、碎屑、粉尘分类装入结实垃圾袋中并密封。注意与其他建筑垃圾分开。
2. 运输处理： 清理出的废塑胶材料应按照当地环保法规要求，运输至具备相应资质的废弃物处理场所进行合规处理，避免环境污染。
3. 场地清洁： 铲除工作完成后，使用工业吸尘器彻底吸除所有粉尘和细小颗粒。随后用大功率扫帚清扫，必要时可用清水冲洗（需确保基础充分干燥后方可进行后续施工）。检查基层，确保无任何塑胶残留、油脂污染或松动颗粒。

四、 关键注意事项

1. 安全真好： 始终将操作人员安全放在首位，正确使用工具，避免滑倒、工具脱手、碎屑飞溅等伤害。粉尘防护至关重要。
2. 保护基础： 铲除过程中需注意力度的控制，目标是清除塑胶层而非破坏或过度损伤下方的混凝土或沥青基础。避免使用可能造成基础坑洼、裂缝的重型机械或暴力敲击。
3. 环保合规： 废弃塑胶材料的收集、运输、处置必须严格遵守环保规定，禁止随意丢弃或焚烧。

人工铲除塑胶篮球场是一项需要技术规范、专业工具与严谨态度的工程任务，其重点目标是彻底清除旧面层并为新面层施工奠定坚实、洁净的基础，整个过程需严格遵守安全与环保准则。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。