# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面材料怎么去除

篮球场地面材料去除的专业方法

篮球场地面的改造或修复，常需去除现有面层材料。具体方法的选择需依据材料类型、基层状况及环保要求进行判定。

丙烯酸涂层（硬地丙烯酸、弹性丙烯酸）

- 机械打磨/铣刨： 较常用方法。使用专业地面打磨机（配金刚石磨头或铣刨刀头）分层去除涂层。需控制深度，避免伤及基层。操作产生大量粉尘，需配合强力除尘设备。
- 高压水射流： 利用超高压水流冲击破除涂层。环保、无粉尘，但对水压控制要求高，需专业设备，可能产生废水需处理。

硅PU（聚氨酯）层

- 机械铣刨： 优选方法。专用铣刨机可高效去除硅PU面层及粘接层，效率高。需注意避免过度铣刨损坏基础结构层。
- 冷刨（低温处理）： 在极低温下（如使用液氮）使材料变脆，再用机械破碎清除。适用于特殊区域或对振动敏感场地，成本较高。

EPDM颗粒/橡胶卷材

- 物理剥离： 对粘接牢固的卷材或颗粒层，可使用铲刀、刮刀等工具进行人工或小型机械剥离。效率相对较低。
- 机械切割/铲除： 使用小型铣刨机或专用铲除设备更高效。注意颗粒可能飞溅，需良好防护。

悬浮式拼装地板

- 拆卸移除： 此类地板系统通常设计为可拆卸。按顺序逐块移除地板模块即可。重点在于拆除后基层的清理与检查。

关键注意事项

- 基层评估： 去除前必须评估基层（混凝土或沥青）的完整性。去除过程可能暴露或加剧基层缺陷。
- 安全防护： 操作人员必须佩戴防尘口罩（N95以上）、护目镜、耳塞、手套及防护服。作业区域需设置警戒。
- 粉尘控制： 打磨铣刨作业必须配备高效工业吸尘器同步除尘，减少环境影响。
- 废弃物管理： 清除的材料（尤其含化学粘接剂、橡胶颗粒）属建筑垃圾，需按本地法规分类收集、运输与处置，避免环境污染。
- 潜在损伤： 无论机械或化学方法，均存在损伤基层平整度或结构完整性的风险。操作需谨慎并由经验人员执行。
- 环保选择： 优先选择粉尘少、噪音低、无有害溶剂的方法（如高压水射流、冷刨），减少对周边环境影响。

总结 篮球场地面的去除是一项需综合考量材料特性、基层状况、环保要求与施工安全的技术工作。针对丙烯酸、硅PU、EPDM颗粒或橡胶卷材、悬浮地板等不同材料，需严格选用匹配的机械打磨铣刨、高压水射流、冷刨或物理剥离等专业方法。施工全程需落实严密的防护措施与粉尘控制，并合规处理废弃物。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。