# 优正体育

专业的塑胶篮球场厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu施工技术参数

篮球场地面硅PU施工技术参数解析

硅PU材料因其优异的运动性能与耐用性，广泛应用于篮球场地面建设。其施工质量高度依赖于严格遵循的技术参数规范，以下为关键控制要点：

1. 基础要求：

   - 强度： 混凝土基础标号不低于C25，沥青基础压实度需达95%以上，表面强度满足要求。
   - 平整度： 3米直尺测量误差≤3mm，确保面层厚度均匀、运动体验一致。
   - 密实度与清洁度： 基础必须致密、无起砂、脱层、空鼓、油污、松散颗粒及裂缝（结构性裂缝需先处理）。
   - 坡度： 满足设计要求（通常单面排水坡度为0.5%-0.7%，双面排水坡度0.3%-0.5%），无积水。
   - 含水率： 混凝土基础含水率≤8%，简易检测法（晴天时用1m²左右塑料薄膜覆盖基础表面，四周密封，2-4小时后观察薄膜内侧无水珠或混凝土表面未明显变深）。
   - 养护期： 新浇混凝土需养护≥28天，沥青基础需压实稳定≥15天后方可施工。

2. 材料性能：

   - 拉伸强度： ≥1.8MPa (GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》标准要求)。
   - 断裂伸长率： ≥180%。
   - 硬度（邵A）： 通常在45-65度范围，具体根据设计要求调整（如篮球场常用55-65度）。
   - 回弹值： ≥20%。
   - 阻燃性： 不低于B1级（GB 8624-2012标准）。
   - 环保性： 挥发性有机化合物(VOC)含量、苯系物、游离TDI等有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》等相关强制标准。
   - 耐候抗污： 材料配方需保证长期紫外线照射下不易褪色、粉化，表面致密易清洁。
   - 粘结强度： 与合格基础间的湿态粘结强度≥0.8MPa（或达到材料自身抗拉强度），保证不脱层。

3. 施工工艺参数：

   - 涂层结构： 通常为底涂+弹性层（≥3mm）+面层（≥1mm）。弹性层可分层施工，每层厚度≤2mm，层间间隔需前一层完全固化。
   - 厚度控制： 总厚度（弹性层+面层）≥4mm，重点区域（如篮筐下、起跳区）可局部加厚。整体平均厚度允许偏差±0.5mm。
   - 混合比例： 严格按材料供应商提供的A:B组分配比（如A:B=1:X，重量比）精确计量，使用专业搅拌设备充分搅拌（≥1.5分钟）。
   - 施工环境：
     - 温度：5℃-40℃，空气湿度≤85%。低于5℃或高于40℃、雨天、大雾、大风（≥4级）天气严禁施工。
     - 避免水汽凝结：露点温度控制（确保施工时基础温度高于露点温度3℃以上）。
   - 底涂施工： 渗透性强，均匀滚涂/喷涂，确保完全封闭基础毛细孔，达到规定单位面积用量，形成良好粘结界面。
   - 弹性层施工： 使用专业齿镘刀或摊铺机控制厚度，确保平整度与密实度。接缝处需处理平整。
   - 面层施工： 在弹性层完全固化后进行（通常≥24小时）。采用专用喷枪，喷涂均匀（≥2遍），纹路清晰一致。需添加防滑耐磨颗粒（如EPDM）时，按设计比例精确撒布。
   - 划线： 使用专业聚氨酯划线漆，线条宽度符合标准（5cm），边缘清晰、平直、牢固。

4. 成品检测：

   - 厚度测量（现场取芯）。
   - 平整度检测（3米直尺）。
   - 物理机械性能抽检（拉伸强度、伸长率、硬度、回弹值等）。
   - 外观检查：色泽均匀、无脱层、气泡、起鼓、裂痕、接缝明显等缺陷。

总结 篮球场硅PU地面的性能发挥与使用寿命重点在于施工全过程对基础条件、材料质量、配比精度、环境控制、工艺参数（如厚度、平整度、粘结强度）及成品检测的严格把控。每一项技术参数的达成都是保障场地达到理想运动性能和长期使用稳定性的关键基石。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。