# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu施工步骤

篮球场硅PU地面专业施工步骤

基础检查与处理：

1. 基础要求： 施工面应为符合标准的现浇混凝土或沥青基础。混凝土需养护期充足（通常≥28天），强度≥C25，表面不起砂、无空鼓、无油污、无裂缝。沥青基础需密实稳定。
2. 平整度检测： 使用专业靠尺检测基础平整度，3米直尺范围内高低差应≤3mm。对高出部分进行打磨，低洼处使用专用修补材料找平。
3. 裂缝及伸缩缝处理： 清理所有裂缝（宽度≥3mm需预先切割处理）及伸缩缝，使用专用弹性填缝材料填充至略低于基础面，确保材料与基础粘结牢固，形成柔性过渡。
4. 清洁与干燥： 彻底清除基础表面浮尘、松散颗粒及任何可能影响粘结的杂质。使用专业工业吸尘器清洁。确保基础含水率≤8%（使用专业仪器测定）。必要时可进行局部烘干。
5. 酸洗/打磨（针对混凝土基础）： 对表面致密光滑的混凝土基础，建议采用轻度机械打磨或专用酸洗剂处理（严格按说明操作），以增加表面粗糙度，提升材料渗透性与粘结力。处理后必须用大量清水冲洗干净至中性，并完全干燥。

底涂施工：

1. 材料确认： 确认硅PU专用底涂材料型号符合设计要求及基础类型（混凝土/沥青）。
2. 材料配比与搅拌： 按供应商提供的精确比例（通常为A:B组分）混合，使用电动搅拌器充分搅拌至色泽均匀（通常1-2分钟）。确保混合容器清洁干燥。
3. 涂布施工： 使用专业滚筒或刮板，将混合均匀的底涂均匀涂布于处理好的基础表面。涂布需连续均匀，确保底涂充分渗透基础毛细孔，无遗漏、无堆积。涂布量通常为0.15-0.25kg/㎡。特别注意边角区域处理到位。
4. 固化： 底涂层需在通风良好环境下自然固化。固化时间受温湿度影响（通常数小时），需达到表干不粘手且无发粘现象方可进行下一道工序。

弹性层施工：

1. 材料确认与搅拌： 确认硅PU弹性层材料型号与颜色。按供应商提供的精确配比（通常为A:B:C组分）混合主剂、固化剂及专用橡胶颗粒（如有）。使用电动搅拌器充分搅拌（2-3分钟），至各组份完全融合、色泽均匀。
2. 分层批刮： 使用专业带齿镘刀分层批刮施工。
   - 真好道：薄刮打底，确保与底涂层良好粘结，封闭基础微小孔隙。
   - 后续道数：根据设计厚度（通常≥3mm）分层批刮。每道批刮方向宜与前一道垂直，确保厚度均匀一致。单次批刮厚度建议≤2mm。对低洼处需重点补平。
3. 表面处理： 较后一道弹性层批刮后，需仔细修整表面，确保整体平整度符合要求（3米直尺≤3mm）。必要时可用专用平滑工具辅助。
4. 固化： 弹性层需在适宜温湿度下充分固化（通常≥24小时）。固化后的弹性层应具备良好回弹性，表面干爽、无油光、无明显刮痕，硬度达到设计要求（符合GB/T 14833标准要求）。

面层施工：

1. 材料确认与搅拌： 确认硅PU面层材料型号与颜色。按供应商提供的精确配比（通常为A:B:C组分）混合面漆主剂、固化剂及专用耐磨防滑粉（如石英砂）。使用电动搅拌器充分搅拌（2-3分钟），至色泽均匀、粉料无结团。
2. 喷涂施工：
   - 使用专业无气喷涂设备（推荐使用高压、大流量喷枪）。
   - 施工前进行喷涂测试，调整喷枪压力、扇面宽度、移动速度，确保效果均匀一致。
   - 喷涂两遍：真好遍为基料层（可含少量砂），主要覆盖并粘结弹性层；第二遍为纹理层（含规定比例砂），提供较终色彩、耐磨及防滑效果。两遍喷涂方向宜相互垂直。
   - 喷涂要求：喷枪移动速度稳定均匀，枪嘴距离基面保持恒定（通常50-60cm），喷幅重叠1/3-1/2，确保涂层连续、均匀、无漏喷、无流挂。严格控制每遍喷涂厚度。
3. 固化： 面层需在良好通风环境下充分固化。固化期间严格防水、防尘、防暴晒。

划线：

1. 测量定位： 严格依据FIBA或合同要求的标准篮球场尺寸图纸，使用高精度测量仪器（激光测距仪、经纬仪、钢卷尺）进行精确定位放样。确认所有线条位置、宽度（通常50mm）、圆弧半径精确无误。
2. 贴胶带： 使用优质专业美纹纸胶带沿放样线精准粘贴。确保胶带边缘平直、压实，无缝隙，防止面漆渗透。
3. 划漆施工： 使用与面层颜色系统匹配的专用硅PU划线漆，沿胶带内侧均匀涂刷或喷涂1-2遍。要求漆膜饱满、色泽一致、边界清晰锐利。
4. 撕除胶带： 在划线漆表干后、完全固化前（根据产品说明），仔细撕除美纹纸胶带，避免破坏线条边缘。

清洁与养护：

1. 场地清洁： 所有施工完成后，彻底清理场地内所有施工杂物、废料、胶带残留等。
2. 养护： 施工完毕后，场地需进行必要养护（通常≥7天）。养护期间禁止人员踩踏、车辆碾压、堆物及进行其他可能损伤面层的活动。保持场地清洁、干燥、通风良好，避免暴晒雨淋（尤其面层固化初期）。

总结 篮球场硅PU地面的专业施工涉及基础处理、底涂施作、弹性层批刮、面层喷涂、精准划线及严格养护等关键步骤。每个步骤均需严格遵循材料特性及工艺要求，确保基础平整密实、粘结牢固、弹性适中、面层均匀耐磨、线条精准规范，较终实现满足运动性能与耐久性要求的优质场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。