# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场施工流程

篮球场专业施工流程

篮球场的建设是一项技术性较强的工程，其质量直接影响使用体验与场地寿命。湖北优正体育遵循严谨规范的施工流程，确保场地性能优异、安全可靠。以下是重点施工步骤：

1. 场地评估与基础处理：

   - 勘察测量： 对施工现场进行详细测绘，确认标高、平整度及周边环境。
   - 基础要求： 坚实、平整、稳定。常见基础包括沥青混凝土（AC）基础或水泥混凝土（C25/C30）基础。基础需满足规定的坡度（通常0.5%-0.8%单向排水坡）和密实度要求。
   - 基础处理： 清洁基础表面油污、杂物、松散颗粒。对裂缝、孔洞进行专业修补。对混凝土基础伸缩缝进行合理填充处理（如使用硅PU填缝胶）。确保基础干燥、洁净、无积水。

2. 防水底涂施工：

   - 在确认基础符合要求后，涂刷专用的水性防水底漆（底涂）。底涂能有效渗透基础，增强基础强度，封闭毛细孔，提高面层与基础的附着力，并起到关键的防潮、隔汽作用。湖北优正体育选用优质材料，保证底涂均匀覆盖。

3. 弹性层施工：

   - 材料选择： 根据设计要求（如硅PU、丙烯酸等），选用符合标准的弹性层材料。
   - 配料搅拌： 严格按照产品配比，使用专业搅拌设备充分混合主剂、固化剂等组分。
   - 摊铺/批刮： 使用专业工具（镘刀、耙子）进行摊铺或批刮。重点控制厚度均匀性、平整度及密实度。多层施工时需确保前一层完全固化。湖北优正体育注重施工环境（温度、湿度）控制，保证材料较佳固化效果。

4. 加强层施工（如适用）：

   - 对于部分面层系统（尤其是丙烯酸系统），在弹性层之上，通常会涂覆1-2层由细砂、水泥、丙烯酸乳液等混合配制的加强层（找平层）。该层进一步提升整体平整度、密实度和基础强度，为面层提供更佳的基础。

5. 面层施工：

   - 材料准备： 使用设计指定的彩色丙烯酸面层涂料或相应面漆。
   - 批刮/滚涂： 通常分2-3遍施工。湖北优正体育施工人员采用专业手法（如十字交叉批刮、均匀滚涂），严格控制每一层的厚度和均匀度，确保较终呈现色彩饱满、质感一致、防滑耐磨的表面效果。层间间隔时间严格遵守材料要求。

6. 画线：

   - 测量定位： 严格依据FIBA或客户要求的球场尺寸，使用专业测量仪器和弹线工具精准定位标线位置。
   - 贴膜/涂刷： 采用美纹纸或专用划线胶带精准覆盖需划线区域边缘。使用符合标准的专用划线漆（通常为白色或黄色）进行涂刷。湖北优正体育确保线条边缘清晰、平直、宽窄一致，漆膜厚度饱满、附着力强。

7. 清洁与养护：

   - 施工完成后，彻底清理场地内所有施工垃圾和废弃物。
   - 设置围挡，严格管理场地入口，张贴醒目标识。在面层材料完全固化达到预期强度之前（通常7-14天，视具体材料和环境条件），禁止任何人员、车辆进入或使用场地。湖北优正体育强调科学养护是保证场地较终品质的关键步骤。

8. 验收与测试：

   - 场地完全固化后，依据相关标准（如图纸、合同约定、行业规范）进行全面验收。检查项目包括但不限于：整体平整度、坡度、色泽均匀性、线条精准度、有无缺陷（气泡、鼓包、脱层、开裂等）。可进行必要的物理性能测试（如防滑性、球反弹率）。

总结： 篮球场的专业施工是一个环环相扣、技术严谨的系统工程。从基础处理、底涂封闭、弹性层铺设、加强层找平、面层涂覆到精准划线，每个步骤都需严格按照规程操作，并辅以必要的清洁和科学养护。湖北优正体育坚持标准化的工艺流程与精细化的过程管理，致力于交付性能稳定、经久耐用的优质篮球场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。