# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工步骤

篮球场地面专业施工流程

篮球场地的品质直接影响运动表现与安全性。规范的施工流程是确保场地达到专业要求的基础，主要步骤如下：

1. 地基评估与处理：

   - 现场勘察： 详细检查拟建区域的地形、土质、原有结构（如有）、地下管线及排水状况。
   - 场地清理与整平： 彻底清除场地内的植被、石块、垃圾等杂物。根据设计要求进行土方开挖或回填，确保达到预定标高。使用压路机进行充分压实，保证地基的密实度和稳定性，这是整个场地结构稳固的基石。
   - 排水系统施工： 严格按照设计图纸铺设排水沟、集水井及连接管道。确保沟底坡度精确，回填砾石层符合规范，保障场地在雨天后能快速排水，避免积水。

2. 基础层施工：

   - 稳定层铺设： 通常采用级配碎石或类似材料。分层铺设，每层厚度严格控制（通常不超过20厘米）。每铺设一层即用重型压路机充分碾压，达到规定的压实度要求。表面需平整，坡度符合排水设计（通常为0.5%-1%）。
   - 混凝土/沥青基础（根据设计选择）：
     - 混凝土基础： 绑扎钢筋网（如需），支设模板。浇筑标号合格的混凝土，使用振动棒振捣密实，表面用机械抹平机收光。及时覆盖洒水养护至规定龄期，防止开裂。
     - 沥青混凝土基础： 摊铺特定级配的热拌沥青混凝土（通常为中粒式）。严格控制摊铺温度、厚度及均匀度。使用重型压路机紧跟摊铺机进行初压、复压和终压，确保密实度和平整度达标。摊铺后自然冷却至常温。
   - 基础验收： 基础层完成后，需严格检测其平整度（使用3米直尺或水平仪）、坡度、密实度及强度等关键指标，完全合格后方可进行下一道工序。

3. 缓冲层铺设（弹性系统场地适用）：

   - 对于需要更高冲击吸收的场地（如硅PU、预制弹性卷材等系统），在坚实基础上铺设专用弹性缓冲垫层或浇筑弹性材料（如橡胶颗粒混合粘结剂）。确保材料摊铺均匀、厚度一致，接缝处理严密平整，达到系统设计所需的回弹与缓冲性能。

4. 面层施工：

   - 丙烯酸（硬地）面层：
     - 底涂： 在合格基础上均匀涂刷专用丙烯酸底漆，增强面层与基础的附着力，并封闭基础微孔。
     - 中涂： 待底漆干固后，分多遍刮涂丙烯酸中涂材料（通常混合特定粒径石英砂），每遍需待前一遍完全干燥固化。这一层主要提供强度、找平基础并初步塑造纹理。
     - 纹理层/终饰层： 涂覆加入更细石英砂的丙烯酸面漆，形成均匀、稳定的防滑纹理表面。施工需在适宜温湿度下进行，确保流平性和纹理一致性。
     - 划线： 使用优质户外聚氨酯划线漆，按标准篮球场尺寸（如FIBA或相关规范）精准测量放线，粘贴专用胶带，涂刷漆料。确保线条平直、清晰、宽度一致、粘接牢固。
   - 硅PU（弹性）面层：
     - *弹性层：** 在基础或缓冲层上，将硅PU弹性材料（A+B组分）与橡胶颗粒按规定比例混合，用专用摊铺机或手工耙均匀刮涂。严格控制厚度，确保整体弹性一致。通常需铺设多层以达到设计厚度和性能。
     - *加强层/面层：** 在弹性层上涂覆硅PU面漆（可加入少量细砂），提供色彩、耐磨、防滑和耐候保护层。施工要求均匀、无遗漏。
     - 划线： 同丙烯酸面层划线要求。

5. 施工环境要求：

   - 面层材料施工对环境要求严格。需在天气晴朗、环境温度（通常10℃以上且持续上升）、地面温度及空气湿度符合材料说明书要求的条件下进行。避免在雨前、雨中、雨后地面未干透或大风沙尘天气施工。

6. 场地养护与验收：

   - 面层施工完成后，需留足材料规定的养护时间（通常至少72小时，视具体材料及环境而定），方可允许人员进入。在完全固化前，严禁踩踏、划伤或堆放重物。
   - 较终成品需进行专业验收，检查项目包括但不限于：整体外观（色泽均匀、无起泡、脱层、开裂、明显接痕）、平整度、坡度、各层厚度、划线尺寸精度及附着力、弹性（如适用系统）等，确保场地性能符合预期及专业运动需求。

总结 篮球场地面施工是一项系统性工程，涵盖地基处理、基础建造、面层铺设等多道关键工序，每道工序都需严格遵循技术规范与材料特性，精准把控环境与工艺细节，方能打造出结构稳固、性能优异、安全耐用的专业运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。