# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工工序

篮球场地面施工是一项系统性工程，其质量直接影响到场地的使用性能、运动体验及耐久性。规范的施工流程是确保较终效果的关键，主要包含以下重点工序：

1. 基层处理与检验：

   - 基础要求： 施工通常在坚实的混凝土或沥青基础上进行。基础需满足结构强度要求，表面平整、密实、无空鼓、起砂、裂缝、油污及明显积水。新浇筑的混凝土需充分养护（通常≥28天），达到设计强度。
   - 含水率测试： 施工前必须严格检测基础含水率。采用专业仪器（如湿度测试仪或薄膜密闭法），确保含水率低于施工材料允许值（通常要求≤8%，具体依据材料说明），这是防止后期鼓泡、脱层的关键。
   - 平整度检测： 使用靠尺、水平仪等工具检测平整度，对超出允许偏差（通常要求≤3mm/2m）的区域进行打磨或填补处理。
   - 清洁与修补： 彻底清扫基础表面灰尘、杂物。对发现的裂缝、孔洞、边角破损等缺陷，使用专用修补材料填充、找平，并打磨至与基础齐平。

2. 底涂封闭层施工：

   - 目的： 增强面层材料与基础之间的粘结力，封闭基础微小孔隙，防止地下水汽渗透，为后续工序提供良好界面。
   - 材料选择： 选用与面层材料配套、渗透性强的专用底涂。常见为单组分或双组分的聚氨酯类材料。
   - 施工要点： 按比例稀释（如需）并充分搅拌均匀。采用滚筒或刮耙均匀涂布，确保无遗漏，无明显积液。底涂需完全渗透、干燥后方可进行下一工序。干燥时间依环境温湿度而定。

3. 缓冲弹性层施工：

   - 作用： 提供运动所需的冲击吸收（减震）、能量回馈（弹性），保护运动员关节，提升运动舒适性。是运动性能的重点层。
   - 材料选择： 以聚氨酯（PU）或硅PU类弹性材料为主。
   - 施工要点：
     - 分层施工： 通常采用分层（2-3层）刮涂方式。每层厚度需严格控制（依据设计要求和材料特性）。
     - 配料精准： 严格按厂家提供的配比混合主剂、固化剂及专用填充料（如橡胶颗粒、石英砂等），使用机械充分搅拌至颜色均匀、无颗粒结块。
     - 刮涂工艺： 使用专业刮耙按预定方向均匀刮涂。层间间隔需确保前一层已固化成膜（表面不粘手）。刮涂时需随时监控平整度。
     - 温度控制： 环境温度及地表温度需在材料允许范围内（通常5℃-35℃），避免在过高温度下施工导致流平性差或低温下固化不良。

4. 耐磨防滑面层施工：

   - 作用： 提供优异的耐磨性、抗污性、色彩稳定性和必要的摩擦力（防滑性），赋予球场较终的外观效果。
   - 材料选择： 多为双组分聚氨酯（PU）面漆，内含细颗粒耐磨填料（如石英砂）及防滑颜料。
   - 施工要点：
     - 精确配料： 严格按配比混合A、B组分，充分搅拌均匀。
     - 滚涂/喷涂： 使用优质短毛滚筒或专用喷涂设备均匀施作。通常需涂布1-2层。
     - 均匀撒砂： 在真好层面漆未固化前（根据材料特性掌握时机），均匀、适量地人工撒布或机械喷洒专用防滑耐磨砂粒（粒径依设计要求）。
     - 扫除浮砂： 待面漆完全固化后（通常≥24小时），彻底清扫去除未粘结牢固的浮砂。

5. 定位划线：

   - 放样定位： 严格依据国际篮联（FIBA）或客户确认的场地尺寸图纸进行精确测量放线，使用墨线弹出线条位置。
   - 贴胶带/模具： 沿墨线外侧粘贴专用美纹纸胶带（或使用划线模板），确保线条边缘平直、清晰、宽度一致。
   - 划线漆施工： 选用与面层颜色对比鲜明、附着力强、耐候性好的专用聚氨酯划线漆。采用小滚筒或毛刷仔细涂布，避免漆液外溢。
   - 撕除胶带： 在划线漆表干后、完全固化前小心撕除美纹纸胶带，确保线条边缘整齐利落。

6. 场地清洁与养护：

   - 全面清洁： 所有工序完成后，彻底清扫场地，移除所有施工残留物。
   - 成品保护： 设置围挡，防止未完全固化时踩踏或污染。
   - 完全固化： 整个系统需达到材料规定的完全固化时间（通常≥3-7天，受温湿度影响）后方可投入使用。

总结： 篮球场地面施工是一个环环相扣、技术要求严谨的过程，从基础的充分准备与严格检验，到底涂的有效封闭，再到弹性缓冲层和耐磨防滑面层的精确配比与规范施工，直至精确的定位划线和必要的养护期，每一步骤的质量控制都至关重要。遵循科学的工艺流程和材料规范是打造性能优异、安全耐用、符合运动需求的篮球场地的基础保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。