# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工做法

篮球场地的性能表现和使用寿命，很大程度上依赖于其地面构造的科学性和施工工艺的严谨性。一个合格的篮球场地施工，是一个系统工程，主要涉及以下几个关键步骤：

1. 地基处理与混凝土基础施工：

   - 场地准备与压实： 施工区域需进行彻底清理，移除植被、杂物、松软土层等。对基础土层进行精确找平和强效机械压实，确保达到设计要求的密实度与平整度。这是整个结构稳定性的根基，避免日后不均匀沉降导致的开裂或变形。
   - 混凝土垫层浇筑： 采用符合设计强度要求（通常不低于C25）的商品混凝土或现场严格配比搅拌的混凝土。浇筑时需设置伸缩缝（通常不大于6米x6米），缝内填充专用填缝料。垫层需严格控制厚度（通常≥100mm）、坡度（满足排水要求，通常0.3%-0.5%）、平整度（高标准要求）和强度。浇筑后需进行充分的养护（覆盖保湿至少7天），确保混凝土达到规定强度后方可进行后续施工。

2. 缓冲层（弹性层）施工（针对弹性场地如硅PU、丙烯酸弹性层）：

   - 此层为重点弹性来源，直接影响运动舒适度、冲击吸收性能及对运动员关节的保护效果。
   - 基面处理： 确保混凝土基础完全固化、清洁干燥、无油污灰尘、无空鼓起砂。必要时进行酸洗、打磨或界面剂处理，增强层间附着力。
   - 弹性层铺设： 根据选用的材料体系（如硅PU弹性料、丙烯酸弹性料），将预聚体、色浆、弹性颗粒、催化剂等按精确比例混合搅拌均匀。使用专用工具（镘刀、刮耙）分层刮涂或摊铺，控制每层厚度均匀。部分体系需在底层铺设无纺布加强层。需确保材料反应固化充分，形成稳定、均匀、具有设计回弹值的弹性层。此层施工对环境温湿度有严格要求，需严格遵守材料说明。

3. 面层施工：

   - 功能层/纹理层（针对丙烯酸体系）： 在弹性层（或处理好的混凝土基础上，针对硬地丙烯酸）上，涂布含石英砂（或其他耐磨颗粒）的功能性涂层，提供必要的摩擦力、耐磨性、耐候性和色彩基础。通常需涂布2-3层，确保涂层均匀、致密、无漏涂，每层间需充分干燥固化。
   - 终饰涂层： 涂布1-2层色彩鲜艳、耐候性强的纯树脂面漆。此层提供较终色彩效果、增强耐污性、耐紫外线性能和一定的自洁性，确保场地外观持久靓丽。要求涂层均匀、光泽一致、无流挂、无颗粒杂质。

4. 划线：

   - 测量定位： 依据篮球场地标准尺寸，使用高精度测量仪器（全站仪、激光测距仪等）进行精确定位放线，确保线条位置、宽度、弧度完全符合规则要求。
   - 划线施工： 使用与面层体系配套的专用划线漆。通常先在定位线上粘贴美纹纸（胶带），确保线条边缘锐利笔直。然后涂布划线漆（通常2遍），保证漆膜厚度、颜色饱满度和附着牢固度。撕除美纹纸需及时、小心。

5. 清洁与较终检查：

   - 施工完成后，彻底清洁场地，移除所有施工残留物、工具等。
   - 对整个场地进行全面的视觉检查和平整度、坡度、弹性等关键性能点的检测（如有条件），确保各项指标符合设计要求及场地功能需要。

篮球场地面施工是一项专业性强的工程，其重点在于确保地基稳固、结构合理、材料选择恰当、工艺执行精准。从基础处理、缓冲层铺设到面层涂装和精准划线，每个步骤都需严格遵循科学流程和技术规范，才能较终实现场地所需的运动性能、安全性和耐久性表现。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。