# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场施工标准

篮球场施工质量直接影响运动体验及场地寿命，需严格遵循工程技术规范。以下为关键施工步骤的标准要求：

一、地基处理

1. 压实度：素土分层回填压实，压实系数≥0.93；碎石垫层厚度≥150mm，压实后密度≥2.2g/cm³。
2. 排水坡度：采用龟背式或单/双坡设计，坡度范围0.5%-0.8%，误差≤±0.1%。场地外围设置暗沟或集水井，沟底坡度≥0.3%。

二、基础层施工

1. 混凝土基础：
   - 标号≥C25，抗折强度≥4.5MPa
   - 厚度≥150mm（非冻区）或≥200mm（冻区）
   - 伸缩缝间距≤6m×6m，缝宽5-8mm，深度1/3板厚
2. 沥青基础：
   - 中粒式AC-16沥青层厚≥50mm
   - 压实度≥95%，空隙率3%-6%
   - 表面平整度3m直尺检测高差≤3mm

三、缓冲层与面层

1. 缓冲层（适用于弹性系统）：
   - EPDM颗粒粒径1-3mm，含胶量≥18%
   - 铺设厚度≥8mm（运动区）/≥5mm（缓冲区）
2. 面层系统：

       graph LR
       A --> B
       A --> C
       D --> E
       D --> F

   物理性能需满足：

   - 冲击吸收：≥20%（FIBA标准）
   - 垂直变形：0.5-2.5mm
   - 滑动摩擦系数：0.4-0.6

四、配套设施

1. 画线规范：
   - 线宽50mm±1mm，白色或黄色
   - 尺寸依据FIBA标准：28m×15m（主赛场），缓冲区宽度≥2m
2. 照明系统：
   - 业余场地照度≥200lux
   - 比赛级场地≥500lux
   - 眩光指数GR≤35

五、环保与安全

1. 材料重金属含量符合GB 36246-2018
2. 防滑系数（BPN）≥70
3. 边线外1.5m内无固定障碍物

六、验收标准 | 检测项目 | 允许偏差 | 检测方法 | |----------------|------------------|------------------------| | 平面度 | ≤3mm/3m | 3m靠尺法 | | 厚度误差 | ≤±10% | 钻孔取样 | | 边界定位 | ±10mm | 全站仪测量 | | 色彩一致性 | ΔE≤1.5 | 色差仪 |

篮球场建设需系统性控制各步骤质量，从地基处理到面层涂装均应符合国家体育场地建设标准（GB/T 22517.6-2020）及国际篮联基础规范。通过科学的材料配比、精准的坡度控制、严格的物理性能检测，确保场地具备优良的运动性能、耐久性与安全性，为使用者提供专业可靠的运动环境。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。