# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工

塑胶篮球场施工的关键要素

场地基础的处理是真好步也是至关重要的步骤。需彻底清除原场地的杂物、油污和松散颗粒，确保基础坚实平整。表面的裂缝、凹坑必须修补找平后，进行必要的打磨或酸洗处理。基础表面的密实度和排水坡度需严格符合设计规范要求，这是保障面层平整度和长期使用性能的根基。

材料选择直接影响球场性能与体验。常见的塑胶面层类型包括硅PU、EPDM颗粒等，需根据预算、性能需求（如弹性、摩擦系数）及气候条件合理选型。材料应具备合格的环保性能、物理力学性能（如拉伸强度、回弹性）及抗老化能力。所有材料进场前应严格查验产品质量合格证明文件，并按规定抽样复检，确保其技术指标达到相关标准要求。

施工工艺的规范执行是质量的重点保障：

1. 底涂处理： 基础清洁干燥后涂刷专用底涂，增强基础与塑胶层的粘结力。
2. 弹性层铺设： 分层刮涂弹性材料（如硅PU弹性层），每层需完全固化后方可进行下一层。严格控制厚度与平整度，这是提供运动缓冲和舒适脚感的关键层。
3. 面层敷设： 喷涂或滚涂耐磨防滑面漆，均匀着色并形成纹理，提供所需的摩擦系数与视觉美观效果。施工环境要求高，需无尘、适宜温湿度条件下进行。
4. 划线： 按标准篮球场尺寸精准放线，使用专用划线漆涂刷，线条要求清晰、平直、饱满、耐磨损。

施工过程中的环境监控极为重要。温度和湿度直接影响材料的流平、固化速度及较终成膜质量。需避免在雨天、大风或过高过低温度下露天作业，必要时采取防护措施。

工程完成后需进行系统质量验收。重点检查项目包括：表面观感（是否平整、色泽均匀、无气泡脱层）、各区域厚度（使用专业测厚仪多点检测，符合设计要求）、场地坡度及排水性能、划线尺寸精度，以及面层物理性能（如摩擦系数、冲击吸收、垂直变形等），必要时取样送实验室检测。所有关键工序应留存影像资料及书面施工记录备查。

总结 塑胶篮球场施工是一项对基础处理、材料选择、工艺控制及环境管理要求极高的系统工程。从基础准备到面层涂装，每个步骤的严谨操作与质量控制都直接决定了球场的较终性能、运动体验与使用寿命。规范、精细的施工是打造安全、舒适、耐用塑胶篮球场的根本保证。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。