# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工方案及流程

篮球场地面专业施工方案与流程

篮球场地面的建设是一项对技术要求严谨的系统工程，其质量直接关系到运动表现和安全性。以下是基于行业规范的施工方案与重点流程：

一、 施工前准备与场地评估

1. 现场勘察： 详细测量场地尺寸、坡度（通常要求≤0.5%确保排水顺畅）、平整度（3米靠尺测量间隙≤5mm为优）及周边环境（如排水沟位置、光照强度等）。
2. 基础检测： 对原基层（常见为沥青混凝土C25或水泥混凝土C30）进行强度测试（水泥基面抗压强度≥20MPa）、含水率测量（采用薄膜法测试，≤4.5%合格）、裂缝及空鼓检查（空鼓面积率需<5%）。
3. 方案制定： 根据勘察数据、预算及预期使用强度（如社区健身或专业比赛），确定面层材料类型（丙烯酸、硅PU、悬浮拼装地板等）及详细施工方案（含材料配比、施工温度范围10-35℃等参数）。

二、 基础处理（关键步骤）

1. 清洁： 高压水枪（压力≥250Bar）彻底冲洗，去除浮尘、油污（必要时使用专用清洗剂），自然干燥48小时以上。
2. 修补： 使用专用修补砂浆（抗压强度≥30MPa）填充裂缝（宽度>1.5mm需开V型槽）、孔洞及空鼓区域，确保平整密实。
3. 打磨： 对水泥基础进行机械打磨（推荐使用行星式打磨机），消除突出颗粒（打磨深度约1-2mm），增强附着力。
4. 酸洗（水泥基础可选）： 按5-10%浓度稀释盐酸，涂刷后反应5-10分钟，高压水彻底冲洗至中性（pH试纸检测），干燥72小时。

三、 防水层/找平层施工（依方案而定）

- 防水层： 潮湿基础需涂刷双组分聚氨酯防水涂料（涂布量≥0.3kg/㎡，干膜厚度≥0.5mm），形成连续封闭层。
- 找平层： 平整度不达标时，采用自流平水泥（流动度≥130mm）或专用找平砂浆处理，达到3m靠尺间隙≤3mm标准。

四、 弹性层铺设（硅PU等系统适用）

1. 底涂： 滚涂专用单组分底漆（涂布量0.15-0.2kg/㎡），增强层间粘结。
2. 弹性层： 将双组分弹性材料（A:B组分精确配比，如1:4）按设计厚度（通常4-8mm）分层刮涂或镘涂。每层间隔需≥8小时（25℃条件下），避免气泡、接痕，确保较终平整度。

五、 加强层施工（丙烯酸等系统适用）

刮涂1-2层石英砂含量较高的丙烯酸加强层（石英砂粒径40-80目，混合比例1:1-1:2），提高抗压及耐磨性能（干膜厚度约0.5-1mm/层）。

六、 面层施工

1. 纹理层： 丙烯酸系统刮涂含细砂（80-120目）的面漆，提供均匀纹理与防滑性（摩擦系数≥0.5）。硅PU系统通常直接施工终饰面漆。
2. 终饰面层： 滚涂2-3层色彩鲜艳、耐候性佳的面漆（如脂肪族丙烯酸或硅PU面漆）。每层间隔≥4小时，确保均匀覆盖、无色差，较终干膜总厚度达到0.7-1.2mm（丙烯酸）或设计厚度（硅PU）。
3. 划线： 按FIBA标准精确放样（误差≤±5mm），使用专业划线漆（白色为主）及美纹纸，涂刷1-2道，确保线宽一致（5cm标准）、边缘锐利。

七、 养护与验收

1. 养护： 面层完成后设置警示隔离，自然养护至少7天（标准25℃条件下），避免水浸、重压或污染。硅PU等材料需更长时间（通常21-28天）达到理想物理性能。
2. 验收： 检查项目包括：
   - 平整度（3m靠尺间隙≤3mm）
   - 外观（色泽均匀、无气泡/脱层/杂质）
   - 划线（尺寸精确、清晰牢固）
   - 排水性能（雨后无局部积水）
   - 摩擦系数（湿摩擦≥0.5）

总结 篮球场地面施工是一个环环相扣的精细过程，从基础评估与处理，到多层材料的精准施工与严谨养护，每个步骤都需严格遵循技术规范与材料特性，才能较终交付性能稳定、安全耐用且符合专业运动要求的场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。