# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场施工详细过程

篮球场施工专业流程详述

篮球场建造是一项技术性较强的工程，涉及多个关键步骤，需严格遵循施工规范与材料特性要求。其重点流程如下：

一、 场地准备与地基处理

1. 场地勘察与测量： 施工方进行现场详细勘察，确认场地尺寸、边界、现有地形地貌及地下管线情况。依据设计图纸精确测量放线，确定场地标高、坡度及关键点位。
2. 土方作业与整平： 清除场地内杂物、植被及不稳定土层。按设计要求进行土方开挖或回填，分层（通常≤300mm）进行素土夯实，确保达到规定的压实度要求（通常≥93%）。形成满足设计坡度（通常0.5%-1%，利于排水）的平整基面。
3. 排水系统预埋： 在基础层施工前，按设计完成场地周边排水沟的开挖、砌筑或安装预制排水构件，确保沟底坡度及与市政管网的顺畅连接。如需暗埋渗排管道，也在此阶段完成。

二、 基础层施工（重点承载体）

- 类型选择与工艺：
  - 沥青混凝土基础（常用）：
    - 稳定层（碎石层）： 铺设级配碎石（粒径、级配符合要求），摊铺均匀，采用重型压路机分层压实，每层厚度通常≤200mm，压实度≥96%。保证平整度与横纵坡。
    - 沥青层： 摊铺符合运动场地要求的专用沥青混凝土（AC-10或更细级配），分底层与面层（如有）。严格控制摊铺温度（初压≥135°C）、厚度及平整度。使用专业压路机紧跟摊铺机及时压实，初压、复压、终压工艺明确。接缝紧密、平顺。
  - 水泥混凝土基础：
    - 安装模板，确保位置、标高精确。
    - 浇筑强度等级≥C25（通常C25-C30）、厚度≥100mm的混凝土。严格控制水灰比、塌落度，振捣密实。
    - 表面提浆、抹平、收光。采用机械抹光效果更佳。
    - 按规范要求及时切缝（防开裂），间距通常为4-6米，深度≥1/3板厚。
    - 覆盖保湿养护（洒水或养护剂），时间≥7天，强度达标后方可进行下道工序。
- 关键控制点： 无论何种基础，平整度（通常要求3米直尺间隙≤±3mm）、坡度、密实度、强度是重点指标。基础层完成后，需进行充分养护和必要的沉降观测。

三、 面层铺设（功能表现层）

- 材料选择与施工：
  - 丙烯酸（硬地）：
    - 基础处理： 彻底清洁基础表面，无油污、灰尘、松散颗粒。水泥基础需充分养护（通常≥28天），检测含水率（<5%），必要时打磨或酸洗处理；沥青基础需确认稳定无泛油。
    - 底涂（增强附着力）： 滚涂或刮涂专用底涂材料，封闭基础毛细孔，增强粘结力。
    - 中涂（结构层）： 分层批刮丙烯酸含砂骨料砂浆（石英砂+丙烯酸乳液），通常1-3层。每层需完全干燥后打磨平整，提供弹性、找平及基础纹理。
    - 面涂（纹理与色彩）： 滚涂或喷涂2层以上着色丙烯酸面漆（添加止滑粉、色浆）。保证涂层均匀、颜色一致、纹理清晰。
    - 划线： 使用专用划线漆，按国际篮联（FIBA）或客户要求标准尺寸精确测量放线，粘贴美纹纸，涂刷划线漆，确保线宽、颜色规范、边缘整齐。
  - 硅PU（弹性）：
    - 基础处理： 同丙烯酸要求，清洁、干燥、平整、牢固。
    - 底涂： 涂布专用硅PU底漆，渗透粘结。
    - 弹性层： 分层刮涂硅PU弹性材料（A/B组分混合），通常2-3层。使用锯齿刮板控制厚度，形成具有良好弹性和减震性能的中间层。每层需表干后方可进行下一层。
    - 加强层（可选）： 在某些要求高的场地，增加一层细颗粒加强层，提升耐磨性及平整度。
    - 面层： 滚涂或喷涂彩色硅PU面漆（含防滑颗粒），提供色彩、耐磨、防滑性能。
    - 划线： 使用专用硅PU划线漆进行划线。

四、 附属设施安装

- 篮球架预埋/安装： 按图纸位置精准预埋篮球架底座或安装固定装置，确保水平、位置精确，混凝土浇筑密实。安装篮筐、篮板，调整高度（标准筐高3.05米）和水平度，紧固螺栓。
- 围网安装（如有）： 安装立柱（预埋或法兰盘固定），确保垂直度和间距。挂装围网，张紧平整，连接牢固。
- 照明系统安装（如有）： 按设计要求布设线缆，安装灯杆、灯具，确保高度、角度满足照度及眩光控制标准。

五、 清理验收与养护

- 场地清理： 施工结束后彻底清扫场地，移除所有施工废弃物。
- 成品保护： 设置必要警示标识，防止未完全固化前被破坏。
- 初步验收： 施工方进行自检，检查尺寸、平整度、坡度、划线精度、颜色均匀度、设施安装牢固度等。
- 交付前养护： 根据面层材料要求，确保足够的固化时间（通常丙烯酸≥24小时，硅PU≥72小时）后方可投入使用。

总结 篮球场的建设是一项系统性工程，其质量关键在于严格把控从场地准备、地基处理、基础层施工到面层铺设、设施安装的每一道工序，注重材料的适配性与施工工艺的专业性，确保较终场地在平整度、安全性、耐用性与运动性能方面符合专业使用标准。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。