# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面用的什么材料

篮球场地面材料解析

篮球场地面的性能直接影响运动员的竞技表现和安全保障。选择合适的铺装材料至关重要，需综合考虑弹性、防滑性、耐用性、环保性以及场地基础条件和使用需求。目前主流材料各有其特性：

1. 硅PU（聚氨酯改性硅）材料：

   - 结构与特性： 通常采用多层结构（底层弹性层+面层耐磨层）。底层提供优异的冲击吸收和能量回馈，有效保护关节并助力运动表现。面层致密坚韧，具备出色的耐磨、防滑性能，且抗污易洁。其耐候性良好，能抵御紫外线、雨水及温差变化，不易开裂或褪色。
   - 应用： 因其出色的综合性能，是室内外专业篮球场馆、学校及社区高标准篮球场地的主流选择。

2. 丙烯酸材料：

   - 结构与特性： 多为水性树脂涂层系统，直接在坚实基础上分层涂刮铺设。其面层致密、硬度较高，提供清晰的球场标线，色彩丰富且持久。具备较好的耐磨、抗紫外线和耐候性能，维护相对简便，成本效益高。
   - 应用： 广泛应用于大众健身、学校、社区等硬基础（如沥青、水泥）上的室外篮球场建设，满足基础性运动需求。

3. 悬浮式拼装地板：

   - 结构与特性： 由聚丙烯(PP)等塑料材质模块单元拼接而成。独特的锁扣设计便于安装和拆卸。底部支脚形成架空层，提供适度弹性并利于快速排水。表面通常设计有纹理增强防滑性。整体耐用性好，清洁维护便捷。
   - 应用： 特别适用于需要快速部署、临时场地、基础不平整或需要良好排水的室外篮球场，如广场、公园、临时赛事场地等。

4. 水性塑胶（环保型塑胶）：

   - 结构与特性： 以水性树脂为粘合剂，配以环保橡胶颗粒（如EPDM）铺设而成。材料本身环保性能优越，VOC排放极低。提供适中的弹性缓冲和舒适的脚感，同时具备较好的耐磨、防滑和耐候性能。
   - 应用： 是注重环保要求的室内外篮球场地（特别是学校、儿童活动场地）的重要选择之一，满足环保与运动功能的需求。

综上，篮球场地材料的选择需依据具体应用场景、性能要求及预算综合考量。硅PU因其优异的运动性能适用于专业及高标准场地；丙烯酸在硬基础上性价比较高；悬浮拼装地板便于安装拆卸和排水；水性塑胶则在环保要求高的场所表现突出。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。