# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工方案

篮球场地面施工方案

篮球场地的性能表现高度依赖于严谨、专业的施工流程。以下概述重点施工步骤：

1. 基础处理与找平：

   - 清理与勘察： 彻底清除基层（通常为混凝土）的浮尘、油污、杂物及松散颗粒。全面检查基层的平整度、坚实度、含水率及是否存在空鼓、裂缝等缺陷。
   - 缺陷修补： 对发现的裂缝、孔洞进行扩缝、清理后，采用专用修补砂浆填平；空鼓区域需凿除后重新浇筑修补。
   - 精细找平： 使用高精度激光水准仪进行测量，采用专业水泥自流平材料或高强细石混凝土进行整体找平处理，确保达到设计坡度要求（通常为3‰-5‰，以利排水）和极高的平整度（通常要求3米直尺检测间隙≤3mm）。此步骤对后续面层效果至关重要。

2. 伸缩缝处理：

   - 保留并清洁混凝土基层原有的伸缩缝。
   - 选用高弹性的聚氨酯密封胶进行填充，确保其能适应基层的热胀冷缩，防止应力传递至面层导致开裂。填充后表面需与找平层齐平。

3. 防水层施工/底涂处理：

   - 在找平层充分干燥（含水率达标，通常≤8%）后，视场地基础情况及设计要求，选择性涂刷高性能单组份/双组份水性聚氨酯防水底涂或专用界面处理剂。
   - 该层作用在于增强层间附着力、封闭毛细孔隙、提升整体密封性。

4. 弹性层施工：

   - 材料选择： 使用符合运动场地弹性要求的环保水性橡胶颗粒（如EPDM颗粒）与单组份/双组份水性聚氨酯粘合剂。
   - 混合与摊铺： 按精确比例混合粘合剂与颗粒，使用专业摊铺机或人工配合刮板均匀摊铺。
   - 厚度控制： 严格按照设计要求控制摊铺厚度（通常≥4mm）。施工过程中尤其注意按照预设坡度施工。
   - 压实整平： 摊铺后及时使用专用滚筒滚压或机械抹平，确保密实度与表面平整度。此层提供必要的冲击吸收和舒适脚感。

5. 面层涂装：

   - 材料准备： 采用专为篮球场设计的耐磨、防滑水性面漆（通常为双组份丙烯酸或聚氨酯体系），按比例混合主剂与固化剂，充分搅拌均匀。
   - 环境控制： 确保施工环境温度（一般5-35℃）、湿度（一般≤85%）符合材料要求，避免大风、雨雾天气施工。
   - 分层涂刷： 使用专业滚筒或喷涂设备，施工至少两层面漆。真好道涂刷后需充分干燥（依据产品说明及环境条件），再涂刷第二道。确保涂层均匀、无遗漏、无流挂。面层提供颜色、耐磨、防滑及耐候性能。

6. 划线：

   - 面层完全固化后，按国际篮联（FIBA）或设计要求，使用专业测量工具（如全站仪、钢卷尺）精确定位线条位置。
   - 贴附专用划线胶带（美纹纸）确保边缘清晰。
   - 涂刷指定颜色的高遮盖力、耐磨性划线漆（通常为白色）。
   - 划线漆表干后，及时、小心撕除胶带，确保线条平直、规整、宽度一致。

总结： 篮球场地面施工是一个系统性工程，依赖于对基础处理的精细度、材料性能的合理选择以及每一道工序（包括基础找平、防水/底涂、弹性层摊铺、面层涂装和精准划线）的严格质量把控。注重平整度、排水坡度、层间附着力、弹性表现及耐用性的综合平衡，是确保较终场地满足专业运动功能需求和安全舒适性的关键所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。