# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地坪漆施工工艺

篮球场地坪漆施工工艺

篮球场地坪漆施工是一项对基础条件、材料性能及施工工艺要求严格的系统工程，旨在打造平整、防滑、耐磨、色彩鲜艳且满足运动性能的专业场地。其重点工艺流程如下：

1. 基础处理：基石之重

   - 检查与评估： 彻底检查混凝土基础，确保其强度达标（通常要求C25或以上），表面平整度符合规范（一般要求2米靠尺下误差≤3mm），无空鼓、起砂、开裂、油污等缺陷。基础含水率需控制在较低水平（通常要求≤8%，特殊材料需更低）。
   - 打磨/喷砂处理： 使用专业地坪打磨机进行全面打磨或喷砂处理，彻底清除基础表面的浮浆、松散颗粒、污渍，并打开混凝土毛细孔，显著提升漆膜附着力。对于油污区域，需使用专用清洗剂彻底清除。
   - 修补与找平： 对裂缝、凹坑、孔洞等缺陷进行修补。采用高强修补砂浆或环氧砂浆填充裂缝，用专用找平砂浆处理大面积不平整区域，确保基础整体平整密实。
   - 清洁除尘： 施工前必须使用专业工业吸尘器清除所有灰尘、砂粒，必要时配合高压水枪冲洗并充分干燥，达到“无水、无油、无尘、无松动物质”的“四无”标准。

2. 底漆层施工：粘附之本

   - 材料选择： 选用渗透性强、附着力优异的环氧封闭底漆。根据地基础情况和面层体系要求，可能选用溶剂型或无溶剂型材料。
   - 施工作业： 按材料规定比例混合主剂与固化剂，搅拌均匀后熟化。使用滚筒或镘刀均匀涂布于处理好的基础表面。要求涂布均匀、无漏涂，确保底漆充分渗透基底，形成牢固结合。施工环境需满足温度、湿度要求。

3. 中涂砂浆层施工：强度与找平

   - 材料配比： 将无溶剂环氧中涂漆按比例与特定粒径的石英砂（如40-70目、70-140目）混合，调配成环氧砂浆。砂的粒径和添加量根据所需厚度和强度要求确定。
   - 刮涂找平： 使用专用镘刀将调配好的环氧砂浆均匀刮涂在固化好的底漆层上。此层重点作用是填充基础微小孔洞、提升整体抗压抗冲击强度、进一步找平基础，并为面漆提供良好基面。关键控制点在于找平精度和砂浆层密实度。通常需刮涂1-2遍以达到所需厚度和平整度要求。

4. 中涂腻子层施工：极致平整

   - 精细找平： 采用无溶剂环氧中涂漆调配更细的石英粉（如200目以上）或专用腻子粉，形成细腻的环氧腻子。
   - 满批处理： 使用刮刀将腻子满批于打磨处理后的砂浆层表面，进一步填补砂痕和微小缺陷，实现表面高度致密光滑，为面漆提供近乎完美的“画布”。此层对较终地坪的感官效果和平整度至关重要。

5. 面漆层施工：功能与外观重点

   - 材料特性： 篮球场面漆需具备优异的耐磨性、抗冲击性、防滑性、耐候性、抗污性及色彩稳定性。专业球场常选用改性聚氨酯面漆（如水性/油性聚氨酯、环氧聚氨酯改性面漆），其弹性和耐磨性优于普通环氧面漆。
   - 施工作业：
     - 批涂/刮涂： 通常先进行一道批涂或刮涂，确保面漆材料充分覆盖并渗透到腻子层孔隙中。
     - 辊涂： 使用专业滚筒进行均匀滚涂，通常需要涂刷两遍。真好遍涂布后需待其表干（不粘手）后，方可进行第二遍涂刷。施工方向应保持一致。
     - 防滑处理： 在第二遍面漆施工时或之后，根据需要均匀撒布细小的彩色石英砂或橡胶颗粒，以增加地坪表面摩擦系数，达到规定要求的防滑效果（ASTM F1677或相关标准）。
     - 罩光保护（可选）： 对于要求更高的场地，可在色漆层固化后，辊涂一道高透明、高耐磨的聚氨酯罩光清漆，进一步提升光泽度、耐污性和耐磨性能。

6. 划线施工：精准定位

   - 测量放样： 严格依据国际篮联（FIBA）或甲方确认的场地尺寸图纸，进行精准测量与弹线定位。
   - 贴纸保护： 使用专业美纹纸胶带沿弹线位置粘贴，确保线条平直、宽度一致、转角清晰。
   - 涂刷划线漆： 选用附着力强、高耐磨、色彩鲜艳（通常为白色或黄色）、快干的丙烯酸或聚氨酯运动场专用划线漆。使用小滚筒或毛刷仔细涂刷2遍，确保色泽饱满均匀。
   - 及时撕纸： 在划线漆表干后、未完全固化前，及时小心撕除美纹纸胶带，避免破坏漆膜边缘。

总结

篮球场地坪漆施工是一个环环相扣的系统工程，从基础处理的“四无”标准，到各涂层（底漆、砂浆、腻子、面漆、划线）材料的精准选择与规范施工，每一步都直接影响较终场地的运动性能、耐久性及美观度。严格的工艺控制、符合要求的材料性能及规范的现场管理，是成功打造高品质专业篮球运动地面的重点保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。