# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工

篮球场地面施工关键技术要点分析

篮球场地的性能与安全性，高度依赖于科学、严谨的地面施工工艺。其重点流程包含几个关键阶段：

1. 基础处理与混凝土层施工：

   - 场地平整与压实： 施工前需彻底清除杂物，对原土基进行充分压实，确保其密实度与稳定性达到设计要求，防止后期沉降。
   - 混凝土垫层浇筑： 通常采用强度等级不低于C25的商品混凝土。浇筑需连续作业，使用机械振捣密实，严格控制平整度（通常要求3米靠尺内高低差≤3mm）。浇筑后及时覆盖养护，防止水分过快蒸发导致干缩裂缝。根据气候条件，适时进行切缝处理以释放应力。
   - 基础验收： 混凝土层达到养护龄期（通常≥28天）后，需严格验收。重点检查表面强度、平整度、密实度（无起砂、脱层、空鼓、油污、积水）及坡度（满足排水设计要求）。

2. 弹性层与面层铺装：

   - 材料选择与准备： 根据场地定位（专业、训练、休闲）、预算及性能需求（弹性、耐磨、防滑等），选用符合国家或行业标准的合格材料（如改性橡胶颗粒预制卷材、水性树脂弹性体材料等）。材料进场需核查质量证明文件，并在规定环境下储存。
   - 底涂处理： 在清洁干燥的合格混凝土基础上，均匀涂布专用界面剂（底涂），增强基面与弹性层间的粘结力。
   - 弹性层铺设：
     - 预制卷材铺装： 精确测量放线，确定铺装方向与起始点。卷材铺展后需静置适应环境。采用专用粘结剂满刮基面，精确控制涂布量。卷材铺贴需一次性精确定位，及时用重型压辊压实排气，确保牢固粘结无气泡、无褶皱。接缝处需紧密对齐，根据材料特性采用热熔焊接或专用胶粘带处理，确保接缝平整、牢固、密闭。
     - 现场摊铺材料（如水性弹性体）： 严格按配比混合各组分材料，充分搅拌至均匀。分多层刮涂施工，每层需待其充分干燥（具体时间依材料说明及环境温湿度定）后方可进行下一层。保证整体厚度均匀一致，满足设计要求。
   - 面层处理与划线：
     - 面层涂布/喷涂： 在弹性层上涂布耐磨、耐候、防滑的面漆层（彩色或清漆）。喷涂需均匀，避免流挂或漏喷。特殊系统可能包含防滑颗粒的撒播与固化。
     - 精准划线： 依据国际篮联（FIBA）或相应级别场地标准尺寸，利用专业测量工具精确定位。使用符合标准的专用划线漆（通常为白色或其他高对比度颜色），确保线条平直、清晰、宽度一致。划线漆需具备优异的附着力和耐磨性。

3. 施工环境与过程控制：

   - 环境要求： 施工环境温度宜在5℃至35℃之间，空气相对湿度低于85%，避免在雨、雪、大风天气及基面潮湿、结露时施工。保证施工区域良好通风。
   - 过程监控： 每道工序完成后需进行严格自检与交接检，包括粘结效果、平整度、厚度、外观质量等，及时发现并处理问题。关键工序应有详细记录。

4. 质量检测与验收：

   - 完工后，场地需静置养护至材料完全固化（依据材料供应商规范）。
   - 参照《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）或相关适用标准，对场地进行专业检测（可委托第三方），主要项目包括：
     - 物理性能: 厚度、平整度（3米靠尺检测）、冲击吸收、垂直变形、抗滑值（湿态）。
     - 化学安全性能: 有害物质释放量（如总挥发性有机化合物TVOC、苯系物、多环芳烃PAHs、重金属等）。
     - 外观: 色泽均匀，无气泡、脱层、开裂、起鼓、明显接缝痕迹、明显杂质颗粒等缺陷，标线清晰精确。

总结 专业篮球场地面的性能实现，依赖于严格把控基础处理、混凝土垫层质量、弹性材料选择与精准铺装（预制卷材的焊接/胶粘或现场摊铺材料的成膜）、面层涂覆、精准划线等重点步骤，并贯穿以全过程的环境监控与质量检验，确保较终成果在安全性、运动性能及耐久性方面达到专业使用标准。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。