# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面做法

篮球场地面系统专业构筑方案

篮球场地性能的优劣高度依赖于其基础与面层系统的科学设计与严谨施工。一个合格的专业场地必须满足运动性能、安全性与耐久性的重点要求。以下是基于行业实践的专业施工要点：

一、 地基处理与基础构筑

- 场地平整与开挖： 精确设定设计标高，清除表层杂物与不稳定土层。开挖深度需依据地质勘察报告及设计荷载要求确定，确保清除软弱土层至持力层。
- 排水系统： 设置科学的地表排水坡度（通常不小于0.5%），并依据场地规模及当地降雨量设计地下盲沟或排水管网，确保场地高效排水，避免积水。
- 基层处理：
  - 碎石垫层： 选用级配良好、质地坚硬的碎石（粒径30-50mm），分层铺设（每层≤300mm），使用不低于12吨压路机充分压实，达到规范要求的密实度与承载力标准。
  - 混凝土基础： 推荐采用不低于C25/C30强度等级的混凝土，合理设置伸缩缝（间距一般≤6m x 6m），缝宽5-8mm并填充柔性材料。表面需精细处理，平整度需控制在3m直尺下±3mm以内。严格保湿养护不少于7天。

二、 弹性层与稳定层（适用于弹性面层系统）

- 弹性缓冲层（如硅PU）： 通常由EPDM颗粒混合有机硅改性聚氨酯胶水构成。按设计配比精确计量混合，采用专用摊铺设备进行施工，确保厚度均匀（常为3-8mm）且密实平整。对固化环境（温度、湿度）有特定要求。
- 加强层/稳定层（如硅PU/丙烯酸）： 涂布高固含、渗透性强的材料（如硅PU中间层、丙烯酸加强层），增强整体结构稳定性与层间粘结力，为面漆提供良好基础。

三、 面层系统施工

- 纹理层与终饰层（丙烯酸系统）： 涂布含石英砂的丙烯酸纹理层，提供关键止滑性能与弹性触感。较后施作1-2道色彩鲜艳、耐候性优异的纯丙烯酸面漆，形成致密保护层。总涂层道数通常不少于5道，确保设计厚度及性能。
- 终饰面层（硅PU系统）： 施工具有优良耐磨、抗污及色彩稳定性的硅PU面漆层，形成较终的运动表面。面漆材料需具备良好耐候性以满足长期户外使用需求。
- 划线： 使用与面层系统兼容的专业球场划线漆，按FIBA或客户指定标准精准放线、涂刷，确保线条平直、清晰、宽度均匀、附着力强。

四、 关键施工控制点

- 环境控制： 施工及养护期间需严格监控环境温度（通常5℃以上，35℃以下）和空气湿度，避免在雨、雪、大风等不利条件下作业。
- 界面处理： 每一道工序前，必须确保前道工序基础坚实、清洁、干燥，必要时进行打磨或界面剂处理，保证层间粘结牢靠。
- 平整度控制： 从基础到面层，全程使用高精度仪器（水准仪、激光扫平仪）监控，尤其重视混凝土基础和面层系统的平整度达标。
- 伸缩缝处理： 混凝土基础的伸缩缝必须延伸至面层系统，并采用柔性密封材料（如聚氨酯密封胶）填充，有效释放应力，防止面层开裂。
- 养护管理： 每一层材料施工后均需提供足够的养护时间（依据材料说明书），确保其充分反应固化达到设计强度后方可进入下道工序。面层完成后整体养护期通常建议不少于7天（视具体材料及气候条件调整）。

总结 篮球场地的成功构建是一项综合性的系统工程，其重点在于科学的方案设计、严苛的材料甄选与一丝不苟的标准化施工。从稳固的地基处理、精确的坡度控制、到多层结构的精心构筑、面层纹理与色彩的专业呈现，直至精准的划线标识，每一步骤均需遵循专业规范与工艺要求。唯有将系统性思维与精细化管理贯穿始终，方能较终交付一个在运动性能、安全保障与持久耐用性等方面均满足常规使用需求的篮球场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。