# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面硅pu是什么材料

篮球场地面硅PU材料解析

硅PU作为现代篮球场地面常见的材料，其重点组分是有机硅改性聚氨酯。这是一种通过化学反应精心制备的双组分或多组分液体材料。在施工应用阶段，液态组分按特定比例混合，经现场摊铺后发生化学反应，逐步交联固化，较终形成具有特定弹性和强度的固态弹性层与耐磨面层。

硅PU材质拥有多项满足篮球场需求的重点特性：

1. 物理回弹性精准可控： 其分子结构赋予优秀的能量回馈能力，能够提供符合国际篮联（FIBA）或相关标准的冲击吸收与球体反弹性能，有效保护运动员关节并确保篮球运动的规律性。
2. 卓越的环境耐受性： 有机硅成分大幅提升了材料在户外环境中的稳定性，使其具备优异的抗紫外线（UV）能力，能有效延缓因阳光照射导致的黄变、粉化和物理性能衰减；同时，其结构赋予良好的耐水解性，能适应潮湿气候环境，抵抗雨水侵蚀，减少因水浸泡引发的起泡、脱层风险。
3. 持久的物理稳定性： 交联形成的三维网状结构保证了材料在长期使用中维持良好的尺寸稳定性和物理机械性能（如拉伸强度、撕裂强度、硬度等），有效抵抗场地基础可能产生的细微形变。
4. 可靠的基础粘结： 材料配方设计使其能与多种符合要求的混凝土或沥青基础产生强韧持久的化学与物理粘结，这是保障场地整体结构稳定、避免脱层的关键。
5. 优异的表面功能： 面层具备适度的摩擦系数，既能提供运动员所需的防滑抓地力，保障急停、转向等动作的安全性，又能在运动员摔倒时提供一定的缓冲，降低皮肤擦伤风险；其致密的表面结构也易于日常清洁维护。

硅PU球场的建造通常采用分层施工工艺。首先在合格的基础上铺设具有优异弹性的缓冲层，形成主要的冲击吸收层；再在其上铺设兼具耐磨与特定摩擦性能的功能面层。这种结构设计在满足运动性能要求的同时，也兼顾了场地的耐久性和使用体验。

总结 篮球场硅PU是一种基于有机硅改性聚氨酯化学体系的专业运动材料，通过精准的配方设计和科学的施工工艺，为运动员提供符合规范的运动性能、有效的安全防护以及持久的场地使用寿命。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。