# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球场地面施工规范要求

篮球场地面施工重点规范要点

篮球场地的性能与耐久性，高度依赖于严谨的施工过程，严格遵循技术规范是关键。以下是重点施工要点的专业阐述：

一、 基础处理与平整度

- 地基要求： 基层（通常为混凝土或沥青混凝土）必须具备足够的强度（标号不低于C25/C30）、稳定性。混凝土需充分养护（通常≥28天），含水率严格控制在8%以下。沥青基础需稳定密实，无轮迹、油污、松散、裂缝。
- 平整度控制： 使用专业设备（如3米靠尺）检测，任意3米范围内高低差应严格≤3毫米。整体坡度设计需精确（通常0.5%-0.8%），确保高效排水，无积水隐患。
- 裂缝处理： 对基层存在的结构性裂缝及伸缩缝，必须使用专业填缝材料（如聚氨酯密封胶）进行规范处理，确保其完全密封并具备良好弹性，防止反射至面层。

二、 材料选择与配比

- 材料适配性： 严格依据设计图纸及场地基础类型（混凝土/沥青），选用经专业认证、性能匹配的面层材料体系（如丙烯酸、硅PU等）。
- 配比精准性： 材料混合比例（如组分A：组分B：填料：专用稀释剂）必须依据供应商提供的技术参数及现场环境（温湿度）精确计量、充分搅拌均匀。严禁随意调整比例或使用非指定稀释剂。
- 环保性考量： 选用符合国家相关环保标准的面层涂料及辅材，确保施工过程及完工场地满足环保要求。

三、 施工工艺关键控制

1. 底层处理： 基础表面必须彻底清洁（无尘、无油、无脱模剂），必要时进行打磨或抛丸处理，提升附着力。均匀滚涂/喷涂专用渗透底涂，确保完全封闭基层孔隙并增强粘结。
2. 中涂层施工： 按设计要求分层批刮/喷涂弹性中涂材料（如适用）。每层施工厚度需均匀一致，达到规定厚度要求。层间需待前一层完全固化（依据材料说明及环境条件）后方可进行下一层作业。
3. 纹理层/面层施工： 采用专用面漆配合规定粒径的石英砂，按精确配比混合，使用专业镘刀或喷涂设备施工。重点控制石英砂撒布均匀度及嵌入深度，确保纹理一致、防滑性能达标。面漆涂覆需均匀、连续，色泽饱满，无流挂、漏涂、起泡。
4. 划线： 严格依据篮球场标准尺寸放线定位（使用经校准仪器），使用专业划线漆。线条需平直清晰、边缘锐利、宽度精确（通常50mm），颜色饱满且耐候耐磨。

四、 环境控制与成品养护

- 施工环境： 密切监测施工环境（气温、地表温度、空气湿度、风力）。避免在雨天、气温低于5℃或高于35℃、空气湿度大于85%或风力过大（影响喷涂效果）等不利条件下强行施工。
- 成品养护： 面层施工完毕，必须设置明显警示标识进行封闭养护。具体养护时间严格依据所使用材料的化学特性及环境条件确定（通常≥72小时）。养护期内严禁人员、设备、车辆进入或堆放物品。

篮球场地面施工是集材料科学、结构力学、精细工艺于一体的系统工程。严格把控基础处理质量、精确执行材料配比、规范操作每一道施工工序、重视环境适应性并落实完善养护措施，是确保场地达到专业使用性能、运动安全性及长期可靠性的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。