# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 室外篮球场地面做法

室外篮球场地面施工要点

室外篮球场地面的建设是一个系统工程，其质量直接影响运动表现、安全性与场地寿命。科学合理的施工流程与材料选择是关键。

一、 基础处理 坚实、平整、排水良好的基础是成功之本。

1. 地基夯实： 对原土层进行充分压实，确保达到设计要求的承载力和密实度，避免后期沉降。
2. 碎石垫层： 铺设级配良好（如20-40mm粒径）的碎石层，厚度通常≥150mm。分层铺设（每层≤200mm），采用重型压路机或振动夯实机反复压实，确保密实度≥95%。平整度误差应控制在±10mm/3m范围内。
3. 排水坡度： 严格按设计图纸施工，形成有效排水坡（通常≥0.3%-0.5%），确保场地中心点向四周或单向顺畅排水。设置排水沟或集水井，沟底坡度≥0.5%，保证雨水快速排除，避免积水。

二、 面层结构 面层是运动员直接接触的部分，需兼顾性能与耐久。

1. 基础层（通常为水泥混凝土）：
   - 材料： 采用≥C25抗折强度≥4.0MPa的商品混凝土或现场搅拌混凝土（严格控制配比）。
   - 施工： 分仓浇筑（尺寸≤6mx6m），标高超高控制（考虑后续层厚度）。混凝土需充分振捣密实，防止空鼓开裂，收光平整（平整度≤3mm/3m）。浇筑后覆盖养护≥7天（或强度≥70%），切缝深度≥板厚1/3，宽度5-8mm（填充弹性密封胶）。
2. 弹性层（适用于硅PU等弹性系统）：
   - 底涂： 基础层彻底清洁干燥后，滚涂专用底漆，增强层间附着力。
   - 弹性层铺设： 按配比混合弹性材料（如硅PU弹性料），机械或手工均匀摊铺至设计厚度（通常3-8mm）。重点控制平整度（≤3mm/3m）与厚度均匀性。材料固化后打磨处理接缝、毛刺。
3. 面涂层（耐磨、防滑、色彩）：
   - 纹理层（如适用）： 在弹性层上刮涂含石英砂的纹理层，提供基础摩擦阻力。
   - 面漆层： 滚涂或喷涂≥2遍专业球场面漆。材料需具备优异的抗紫外线、耐候、耐磨、防滑性能。涂层应色彩均匀饱满，纹理一致。

三、 细节与收尾

1. 场地划线： 使用专业球场划线漆，按标准尺寸（国际篮联或甲方要求）精确放线、贴膜（或模具定位）、涂刷。确保线条清晰、平直、宽度一致（通常50mm）、附着力强。
2. 边缘处理： 场地边线与基础衔接处处理顺滑，无锐角、无空洞。
3. 清洁与养护： 施工完成彻底清洁场地，清除所有杂物。面层材料（尤其弹性层、面漆）按规定时间充分固化后（通常≥48小时）方可投入使用。
4. 质量控制： 全过程监控各层材料配比、施工环境（温度、湿度）、摊铺厚度、平整度、坡度等关键指标，及时纠偏。

总结 室外篮球场地的建设重点在于高标准的基础处理、规范的排水设计、适宜面层材料的选择以及精细化的施工控制。遵循科学流程与工艺标准，是确保场地运动性能、安全性与耐久性的关键所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。