# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场施工工艺

硅PU网球场施工是一个系统化工程，其工艺精度直接影响较终场地的性能表现与使用寿命。主要工艺流程如下：

1. 场地基础评估与处理：

   - 基础要求： 通常为水泥混凝土或沥青混凝土基础。要求坚实平整（3米直尺误差≤3mm）、干净无油污、无松动物，排水坡度符合设计要求（通常0.5%-0.8%）。
   - 基础处理： 彻底清扫浮尘、砂砾、油渍等。对裂缝、伸缩缝进行专业修补填缝处理。对基础薄弱区域（如起砂、强度不足）需打磨或加固。进行基础含水率测试（简易法：塑料薄膜覆盖法，要求无显著水汽凝结）。

2. 防水底漆层施工：

   - 目的： 增强硅PU材料与基础间的粘结力，封闭基础毛细孔，防止地下水汽上升。
   - 施工： 选用配套专用防水底漆（单组份或双组份），按比例充分搅拌均匀（双组份需注意适用期）。用滚筒或刮耙均匀涂布于基础表面。涂布量视基础状况而定，要求涂布均匀、无遗漏、无堆积。待其完全干燥固化（通常数小时）。

3. 弹性层（缓冲层）施工：

   - 材料： 硅PU弹性层材料（通常为双组份）。
   - 配料： 严格按供应商提供的材料配比（A组分：B组分）进行混合，使用电动搅拌机充分搅拌至色泽均匀（约3-5分钟）。注意控制每批次混合量，确保在材料适用期内用完（通常30-40分钟）。
   - 施工： 将混合好的弹性材料倾倒在基础面层，使用专用带齿镘刀或刮耙控制厚度均匀批刮。重点确保整体平整度与坡度一致性。此层是提供回弹与缓冲的关键层，厚度通常控制在3mm或以上（依据设计要求）。施工需连续进行，避免明显接缝。固化时间受温湿度影响。

4. 加强层施工（可选）：

   - 在要求更高的场地或特殊基础条件下，可在弹性层之上增加一层加强层（通常采用同种弹性材料或专用加强材料薄刮一层，约1mm），进一步增强整体性能及平整度。

5. 耐磨面层施工：

   - 材料： 硅PU面漆（通常为双组份丙烯酸类）+ 专用止滑耐磨砂（石英砂）。
   - 配料： 将面漆A、B组分按指定比例混合，充分搅拌均匀。按设计要求的比例（重量比）加入规定目数的专用石英砂（如80目），继续搅拌均匀。
   - 施工： 将混合好的面漆材料倾倒在弹性层上，使用专用带齿镘刀控制厚度均匀刮涂（通常总厚度约1.5-2.0mm）。刮涂方向需统一，确保整体色泽、纹理一致。重点控制石英砂分布均匀，保证面层止滑效果与耐磨性。施工需连续，减少接痕。

6. 画线：

   - 时机： 待面层材料完全固化后（通常24-48小时以上）。
   - 方法： 按标准网球场地尺寸精准测量放样，使用专业画线漆（通常为白色或黄色双组份丙烯酸漆）和美纹纸进行涂刷。要求线条清晰、平直、宽度一致（通常是5cm）、边缘锐利无毛刺。

7. 场地养护：

   - 所有工序完成后，场地需进行充分养护（通常建议7天以上）。养护期内避免重物碾压、尖锐物体划伤及污染，保持场地清洁。待各项性能指标达到要求后方可正式投入使用。

硅PU网球场施工通过严谨的基础处理、防水封闭、弹性缓冲层铺设、耐磨止滑面层涂装及精准画线等重点步骤，构建出具备良好运动性能、耐久性与安全性的专业场地。其关键在于材料的科学配比、规范化的施工操作流程以及对环境条件的把控。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。