# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 人造草坪网球场建造工艺

网球场地的性能与耐久性高度依赖于严谨的建造流程。以下为重点工艺步骤：

一、 基础处理

1. 场地勘察与土方工程： 详细勘察地质条件与地下管线。按设计要求精确开挖或回填，确保场地标高与设计坡度（通常3‰-5‰）吻合。清除杂质，分层回填并充分压实。
2. 稳定层铺设： 铺设级配碎石层（厚度150-200mm），采用机械配合人工精细整平，使用压路机达到规定压实度，形成稳定承重基面。
3. 排水系统构建： 依据水文条件设计排水沟（明/暗沟）及集水井。沟底设置合理坡度，沟壁沟底密实平整，接入市政管网前进行闭水试验检测密封性。

二、 混凝土层施工

1. 模板与钢筋安装： 精确支模保证边界顺直。铺设钢筋网（通常采用Φ8@150mm双向布置），确保保护层厚度（≥30mm），接头牢固绑扎。
2. 混凝土浇筑与养护： 选用标号≥C25的商品混凝土。连续浇筑，高频振捣密实。初凝前完成找平收光，重点控制平整度（3m直尺误差≤3mm）。及时覆盖保水养护，强度达标后切割深度1/3板厚的伸缩缝（间距4-6m）。
3. 质量检测： 检测强度（≥20MPa）、平整度及坡度，不合格区域需处理至达标。

三、 缓冲层铺设

1. EPDM颗粒摊铺： 在清洁干燥的混凝土面层上，按比例混合粒径2-3mm的EPDM颗粒与环保聚氨酯胶粘剂，机械搅拌均匀。
2. 刮涂与压实： 将混合料均匀摊铺（厚度通常8-10mm），采用专业刮耙精平，压路机或平板夯及时压实，确保无松散、脱层，固化后形成弹性均匀层。

四、 人造草坪安装

1. 草皮铺展与定位： 在缓冲层完全固化后，沿场地长度方向展开草卷，静置舒展。精确定位，相邻草卷保持草丝倒伏方向一致。
2. 接缝粘接： 切割修整草皮边缘，清除底部背胶碎屑。相邻草卷搭接宽度≥30mm，精确切割去除重叠部分，确保接缝紧密无隙。使用双组分聚氨酯专用胶粘剂及接缝带，均匀涂胶、压实粘牢，固化期间加压固定。
3. 填充辅料： 均匀撒布粒径0.3-0.8mm的石英砂（填充高度约为草丝高度的2/3），使用专业刷砂设备梳理草丝使砂粒下沉。再均匀填充粒径1-3mm的环保橡胶颗粒（填充高度接近草丝顶端）。多次梳理确保填充均匀、草丝直立。
4. 边界处理： 牢固粘接场内外草皮边界，固定界外草皮边缘。

五、 划线及验收

1. 场地标线： 严格按ITF标准尺寸放线定位。使用优质聚氨酯白漆，遮盖草坪后涂刷，确保线宽（50mm或100mm）精确、边缘清晰牢固。
2. 较终检测： 全面检查平整度、坡度、草丝状态、填充均匀性、接缝质量、划线精确性等。进行球反弹、滑动摩擦等基础性能测试（参照相关标准流程），确保运动性能达标。

人造草坪网球场的高品质呈现，是精确的土方处理、严密的混凝土基础施工、弹性的缓冲层铺设、标准化的人造草安装工艺以及精准的划线检测共同作用的结果。系统性施工管理和严格的质量控制是保障场地性能持久稳定的重点要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。