# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 弹性丙烯酸网球场施工工艺

高质量的弹性丙烯酸网球场建设是一个系统化、标准化的过程，涉及多个关键施工步骤，对较终场地的运动性能、安全性和耐久性至关重要。其重点施工工艺主要包含以下步骤：

1. 基础处理与检测：

   - 清理：彻底清除混凝土基础表面的所有灰尘、油污、松散颗粒、苔藓、藻类及其他可能影响粘结的污染物。必要时进行高压冲洗或机械打磨。
   - 检查：仔细检查基础是否存在裂缝、空鼓、起砂、明显凸起或凹陷。微小裂缝需使用专用填缝材料处理，较大结构性问题必须先行修复。空鼓区域需凿除并修补。
   - 平整度：使用3米直尺检测基础平整度，允许间隙≤3mm。对超出标准的区域进行打磨或采用专用找平材料修补。
   - 含水率：使用专业仪器检测基础含水率，确保达到面层材料施工要求（通常要求低于5%）。
   - 伸缩缝处理：清理缝内杂物，填充专用弹性填缝胶，确保其既能适应基础热胀冷缩又能与面层材料良好结合。

2. 底涂（界面剂）施工：

   - 目的：增强丙烯酸涂层与混凝土基础的粘结力，封闭基础毛细孔，防止湿气上返。
   - 材料与配比：选择与面层配套的专用水性丙烯酸底涂材料，按产品指定比例与清水混合搅拌均匀。
   - 施工：采用滚筒或专用喷涂设备，将稀释后的底涂均匀涂刷于清洁干燥的基础表面，确保涂布到位，无遗漏。待其完全干燥固化（时间依气候条件而定）。

3. 缓冲层（弹性层）施工：

   - 目的：提供冲击吸收和弹性，保护运动员关节，是“弹性”特性的重点来源。
   - 材料与配比：使用单组份或双组份的橡胶颗粒与专用水性丙烯酸粘合剂。严格按产品说明书的比例混合，在搅拌机中充分搅拌至颗粒完全被粘合剂包裹、颜色均匀。
   - 施工：
     - 刮涂：将混合好的弹性材料倾倒于基础，用专用带齿镘刀（齿高通常为缓冲层设计厚度）均匀刮涂平整。确保厚度均匀一致。
     - 镘涂：也可使用专业镘涂机进行施工，效率更高，平整度更好。
   - 道数与厚度：通常需施工2-3道，每道施工方向相互垂直（如前一道横向，后一道纵向）。每道施工间隔时间需严格控制，确保前一道固化至可踩踏无痕状态再进行下一道。总厚度根据设计要求（通常为2-5mm）。
   - 养护：弹性层施工完毕后需充分养护（通常不少于24小时），使其达到足够强度后方可进行面层施工。

4. 加强层/纹理层施工：

   - 目的：增加面层强度、耐磨性，并形成均匀的纹理结构，为较终面层提供良好的附着力基础。
   - 材料与配比：使用细粒径石英砂（或类似耐磨填料）与专用水性丙烯酸面层涂料按指定比例混合，搅拌均匀至无颗粒状态，形成稠浆。
   - 施工：待弹性层完全固化并清扫干净后，将混合浆料均匀刮涂于弹性层之上，通常施工1-2道。施工时需保持力度均匀，确保浆料渗透填充弹性层表面孔隙，形成致密耐磨且具有微纹理的增强层。每道间隔需充分干燥。

5. 面层（色彩层）施工：

   - 目的：提供较终颜色、外观、耐磨性、抗紫外线性及所需的表面纹理摩擦系数。
   - 材料与配比：采用专用的水性丙烯酸彩色面漆。
   - 施工：
     - 混合：将面漆按产品说明搅拌均匀，如需添加少量清水调节稠度，须严格控制加水量。
     - 涂布：使用优质羊毛滚筒或专用喷枪，通常施工2道。真好道纵向涂刷/喷涂，待其完全干燥后（依天气而定，通常几小时），第二道横向涂刷/喷涂。确保涂布均匀，颜色一致，无漏涂、流挂、起泡、滚筒印痕等问题。施工环境温度宜在5℃-35℃之间，避免雨天、大风或湿度过大时施工。

6. 划线：

   - 准备：根据国际网联（ITF）或客户确认的场地尺寸标准，精确测量定位，使用专业弹线工具弹出线条位置。
   - 贴胶带：沿弹线位置粘贴专用运动场地划线胶带，确保边缘平直、紧密贴合。
   - 涂刷：使用专用白色或黄色丙烯酸划线涂料，通常需涂刷2道，确保颜色饱满、覆盖均匀、边界清晰锐利。
   - 除胶带：待第二道划线涂料表干后（触摸不黏手），及时小心地撕去胶带，避免破坏漆膜。

7. 养护：

   - 所有涂层施工完成后，场地需进行充分的全面养护。
   - 固化期：在正常天气条件下（温度20-30℃，湿度50-70%），通常需要至少7天（168小时）的固化时间。
   - 保护：养护期间，场地需完全封闭，严禁人员进入、堆放物品或进行其他可能破坏未完全固化涂层的活动。
   - 环境：保持场地通风良好，避免雨水、露水浸泡。

弹性丙烯酸网球场建设是一项系统化的工程，其工艺重点在于基础处理与检测、底涂强化粘结、缓冲层提供弹性、加强层提升耐磨性与纹理、面层赋予色彩与防护、精确划线以及充分养护。每个步骤均需严格遵循材料特性与施工规范，确保较终场地性能稳定、安全舒适且满足运动需求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。