# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 弹性丙烯酸网球场参数

以下是一篇有关弹性丙烯酸网球场技术参数的专业性文章，严格遵循您的要求：

网球场地的性能表现与材料参数的科学配置紧密相关。弹性丙烯酸系统因其出色的运动性能表现和耐久性，成为专业网球场地建设的优选方案之一。其重点价值在于通过多层结构协同作用，满足国际网联（ITF）对球速、反弹一致性及运动员保护的要求，以下为关键参数解析：

一、 基础层要求

- 平整度： 混凝土或沥青基础需符合3m直尺测量下≤3mm误差的标准，确保面层均匀受力。
- 坡度： 单向排水坡度应严格控制在0.8%-1.0%范围，保证高效排水无积水。
- 强度： 混凝土抗压强度≥25MPa；沥青密实度≥95%，稳定性及马歇尔稳定度需达标。
- 养护与清洁： 基础需充分养护（混凝土28天以上），无油污、浮浆、裂缝及松动颗粒，含水率低于5%。

二、 弹性缓冲层参数

- 材质构成： 通常为改性丙烯酸乳液与特定粒径橡胶颗粒的混合物。
- 厚度控制： 根据冲击吸收需求分层施工，总厚度范围通常在3-5mm，需确保现场摊铺均匀。
- 弹性模量： 固化后需提供适中的能量返还（通常在40%-60% ITF冲击吸收范围内），平衡球反弹与关节保护。
- 粘结强度： 与基础及面层的粘结强度需≥1.0MPa（依据ASTM D4541或等效标准）。

三、 丙烯酸面层参数

- 涂层结构：
  - 填充层（Texture Coat）： 含精选石英砂的丙烯酸涂层，提供粗糙度与厚度（约1-2mm），增强耐磨与球速控制。
  - 色彩层（Color Coat）： 高固含、耐候型丙烯酸树脂层（约2层），提供标准颜色（如ITF认可的蓝、绿、红等）及紫外线稳定性。
  - 纹层面漆（Line Coat）： 纹理细腻的丙烯酸面漆（约1-2层），调节表面摩擦系数并提升耐污性。
- 关键性能：
  - 球速一致性（Court Pace Rating - CPR）： 面层系统较终需实现稳定的CPR值（中速：CPR 3-5；快速：CPR 5+），确保球的反弹轨迹可预测。
  - 摩擦系数： 干燥状态下表面滑动摩擦系数（依据DIN 18032或ASTM E303）应介于0.8-1.1，保障安全制动与步法移动。
  - 耐磨性： 需通过Taber耐磨测试（如CS-17砂轮，1000转后失重≤300mg）。
  - 耐候性： 材料需具备优异的抗UV降解能力（QUV老化测试≥2000小时无明显粉化褪色）及冻融循环稳定性（-20℃至50℃循环≥25次无开裂剥离）。

四、 场地划线参数

- 材料： 专用丙烯酸划线漆，颜色纯净度（如白色需符合ITF PANTONE White U）与遮盖力满足要求。
- 精度： 线条宽度（5cm）、长度、直角误差均需符合ITF规则（如单打边线间距8.23m，双打10.97m）。
- 附着力： 划线与面漆结合牢固，抗剥离强度≥1.5MPa。

五、 安全与环境参数

- 冲击吸收（Shock Absorption）： 整体系统（含基础）在垂直冲击测试（如Berlin Athlethic Floor Test）中需达到40%-60%的衰减值，降低运动损伤风险。
- 防滑性： 潮湿条件下仍能维持适度摩擦系数（≥0.5），降低滑倒风险。
- 环保性： 主要材料（丙烯酸乳液、色浆）应符合低VOC（<100g/L）及无重金属环保要求。

： 弹性丙烯酸网球场地的卓越性能源于对基础处理、弹性层配比、面层结构、摩擦系数、球速控制及安全参数等关键指标的精确设计与施工控制。这些重点参数的协同作用共同构成了场地运动表现、耐久性与安全性的技术基石，为专业网球竞技及训练提供了符合国际标准的可靠平台。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。