# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场施工过程

高品质硅PU网球场的落成，依赖于严谨、规范的专业施工流程。其重点在于对基础条件、材料特性及施工环境的精准把控，确保较终呈现平整、耐久、性能卓越的运动表面。以下详解关键施工步骤：

一、 基础检测与预处理

1. 场地评估： 施工前，必须对混凝土或沥青基础进行系统性检测。重点关注其强度（C25以上混凝土或特定标号沥青）、平整度（使用3米直尺测量，误差不超过3mm）、排水坡度（通常5‰-8‰）是否达标。基础表面应坚实、无结构裂缝、无油污、无松散颗粒，清洁干燥（含水率≤8%）。
2. 缺陷修补： 针对基础存在的裂缝、坑洼、伸缩缝边缘破损或不规则凸起，采用专业材料（如高强度修补砂浆）进行填补、打磨处理，消除安全隐患，为后续涂层提供稳定载体。
3. 清洁除尘： 使用专业清扫设备（如工业吸尘器、高压水枪）彻底清除基础表面浮尘、砂砾、油渍等杂质，必要时进行酸洗中和处理，确保基础界面洁净，无妨碍粘结的污染物。

二、 底涂层施工

1. 材料准备： 根据基础材质（水泥/沥青）及孔隙率，科学计算并调配专用水性或溶剂型底涂材料。搅拌务必充分均匀。
2. 精细涂刷： 使用优质滚筒或专用喷涂设备，将底涂均匀施作于处理好的基础表面。涂布量需精确控制，确保完全渗透、封闭基础孔隙，形成高强度粘结过渡层。涂刷后需保证足够的表干时间（依据材料说明及环境温湿度确定）。

三、 弹性层施工

1. 精确配料： 严格依据材料供应商提供的配比要求，使用精确计量工具，将硅PU弹性层主剂（A组分）与固化剂（B组分）混合。混合过程需持续、充分搅拌，确保物料反应均匀，色泽一致。材料应在规定操作时间内用完。
2. 分层摊铺： 采用专业齿形镘刀或摊铺机进行分层施工。控制每层摊铺厚度（通常设计总厚度3mm-8mm），确保层间结合紧密，无空鼓、分层现象。摊铺方向应保持一致性。
3. 平整度控制： 施工中需反复使用专业靠尺、水平仪等工具检测平整度，及时刮补调整。特别注意边角、收口区域的施工精细度。较终形成的弹性层应致密、平整，达到设计厚度要求。

四、 面层施工

1. 面漆准备： 按精确配比混合硅PU耐磨面漆（通常为双组分材料），加入规定比例的防滑石英砂（粒径、添加量依据设计防滑等级要求），充分搅拌均匀无颗粒。
2. 均匀喷涂/滚涂： 优先推荐使用无气喷涂设备进行施工，确保涂层均匀细腻、纹理一致。特殊区域可使用优质短毛滚筒辅助涂刷。需控制单位面积涂布量，避免过厚流挂或过薄露底。施工环境应无风沙、低湿度，温度适宜（通常10°C-35°C）。
3. 划线： 待面层完全固化后，严格依据国际网联(ITF)或客户确认的场地尺寸标准进行测量放样。使用专业划线漆及模板（或划线机），确保线条平直、清晰、边缘锐利，宽度精确（通常5cm）。划线漆需具备优异的附着力和耐磨性。

五、 成品养护与验收

1. 充分养护： 施工完成后，场地需设置围挡警示，留足材料化学反应完全固化的时间（通常夏季≥5天，冬季≥7天，具体视材料说明和气候条件）。期间严禁任何人员、车辆进入或进行清洁。
2. 较终验收： 养护期满后，依据相关行业标准（如GB/T 22517.6）及合同约定，对场地外观（色泽均匀、无瑕疵）、平整度、厚度、防滑值、球反弹率、划线精度、排水性能等进行专业检测。

硅PU网球场的高品质实现，是一个环环相扣、技术性强的系统工程。从基础处理的严谨性，到底涂、弹性层、面层各步骤的精准施工控制，再到科学的养护管理，每一步骤均需严格遵循技术规范和材料特性，方能较终保障场地达到预期的运动性能、使用安全及外观效果。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。