# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场地价格表

硅PU作为一种高品质的网球场面层材料，因其出色的运动性能表现、优异的抗老化能力以及舒适的脚感，在专业及业余网球场地建设中占据重要地位。其较终成本构成较为复杂，受多重因素综合影响，以下为关键价格组成要素的详细分析：

1. 基础层处理费用 (至关重要)

- 基础条件： 场地现有地基质量是重点影响因素。坚实、平整、排水良好的旧混凝土或沥青基础处理成本显著低于需要全新铺设或存在严重病害（如开裂、沉降、排水不畅）的基础改造。
- 处理工艺与成本： 基础打磨、修补裂缝、局部找平、酸洗/打磨提高附着力、甚至全场地基翻新或新建，其人工和材料耗费区别巨大。
- 参考价格区间： 基础处理的单价范围通常在 60元/平方米 至 120元/平方米 之间，具体取决于工程量及基础原始状况的复杂程度。全新混凝土基础的建设成本另计。

2. 弹性缓冲层费用 (重点成本构成)

- 材料特性： 高品质硅PU弹性层材料（通常为单组分或双组分聚氨酯混合有机硅改性材料与橡胶颗粒）是保障场地回弹性、冲击吸收及长期耐用性的重点。
- 厚度因素： 专业比赛场地推荐厚度通常为4mm以上（甚至5-6mm），其成本显著高于厚度仅3mm左右的健身型场地。厚度直接影响材料用量。
- 施工工艺： 分层刮涂施工（通常2-3层）对工艺要求高，确保平整度、密实度和弹性均匀性。
- 参考价格区间： 弹性层材料与施工费用通常在 130元/平方米 至 180元/平方米 之间，厚度和所选材料品质是主要维度。

3. 耐磨防滑面层费用

- 功能与构成： 面层主要提供色彩、耐磨、防滑、抗紫外线及美学效果。由含砂的彩色硅PU浆料铺设而成。
- 材料品质： 面层材料的耐候性（抗黄变、抗粉化）、耐磨性及色彩稳定性直接影响长期使用效果和外观维护周期。
- 施工要求： 精细刮涂，确保色泽均匀、纹理一致、无刮痕。
- 参考价格区间： 面层材料与施工费用通常在 50元/平方米 至 80元/平方米 之间。特殊颜色或进口高端面漆可能增加成本。

4. 划线层费用

- 专业要求： 采用专业网球场地白色或黄色划线漆，要求附着力强、耐磨、不易褪色。
- 成本占比： 相对总成本占比较小，通常包含在面层施工项目中或按实际划线长度单独计算。

5. 场地规模与复杂程度

- 规模效应： 场地总面积直接影响材料采购量和施工效率。大面积场地（如多片连建）的单位面积成本通常略低于单一片小型场地。
- 场地状况： 标准矩形、地势平坦的场地施工效率较高。存在不规则边界、坡度、大量障碍物（如立柱、树木）或特殊排水要求的场地，会显著增加施工难度和工时投入。

6. 特殊地形与附加要求

- 地形适应： 在山地、坡地等非常规地形上施工，基础处理和面层铺设的难度与成本都会上升。
- 附加设施： 如需要集成特殊排水沟、预埋件（灯光、网柱基座）、防撞护垫等，需额外预算。

综合成本区间参考 (含基础处理到面层完工) 综合以上所有重点要素（基础处理 + 弹性缓冲层 + 耐磨面层 + 划线），一个符合使用要求的硅PU网球场地建设总成本（不含全新地基）通常在：

- 240元/平方米 至 380元/平方米 之间浮动。

注：

- 此价格区间仅为市场常见范围测算，非较终报价。
- 精确报价必须基于对项目现场的详细实地勘察测量、基础状况专业评估、明确的材料规格选择（品牌、性能参数）及具体施工方案设计后才能确定。
- 工艺水准与项目管理的严谨性对较终场地质量和使用寿命具有决定性影响。

硅PU网球场地建设是一项综合性工程，其成本构成涉及基础处理、重点弹性层、耐磨面层、划线以及场地规模、地形复杂程度等多种因素。项目整体投入需在明确场地基础条件、材料性能要求及具体施工方案细节的基础上进行严谨评估与核算，合理的工艺质量控制是保障场地性能与长期使用体验的重点前提。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。