# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场价格表

硅PU网球场作为一种高性能的运动场地类型，因其出色的运动性能、舒适的脚感、良好的耐久性及维护便利性，受到众多体育场馆、学校、社区等场所的喜爱。在规划建设此类场地时，了解它的价格构成是项目决策的重要步骤。硅PU网球场并非一个简单的标准化产品，其较终造价受多重因素综合影响。以下是对影响硅PU网球场价格的关键要素进行分析：

1. 基础条件与处理：

   - 原有基础类型： 建设于水泥混凝土基础还是沥青基础之上？两者的平整度、密实度、排水性能要求不同，处理工艺和成本存在区别。新建高质量的水泥基础成本通常高于直接利用合格沥青基础的成本（如果沥青基础状态良好）。
   - 基础质量与处理： 无论采用何种基础，其表面的平整度（需达到相关规范要求）、强度、密实度、坡度排水、裂缝处理、油污清洁等前期处理工作至关重要。基础状况越差（如严重不平、起砂、裂缝多、油污重），所需的修补、打磨、清洁等处理工序越多，成本相应增加。

2. 硅PU材料体系与厚度：

   - 弹性层厚度： 硅PU场地的重点弹性缓冲层厚度通常在3mm至8mm之间选择（常见为4mm-6mm）。厚度增加，材料用量显著上升，是影响价格的主要因素之一。不同厚度提供不同的冲击吸收率，满足不同等级赛事或使用强度需求。
   - 材料配比与性能： 不同厂家或配方的硅PU材料，其物理性能（如拉伸强度、撕裂强度、回弹性、耐磨性、环保性）、耐候性（抗紫外线、耐高低温）、施工性能及使用寿命预期存在区别，导致价格区间较大。高品质、高稳定性的原材料成本更高。
   - 面层类型： 面层通常为水性或油性硅PU面漆，具有防滑、耐磨、抗污、色彩稳定等功能。面漆的固含量、耐磨粒子添加量、抗紫外线能力等不同，价格也不同。一些特殊需求（如更强的抗污性、特定摩擦系数）也会影响面漆的选择和成本。

3. 施工工艺与复杂性：

   - 施工标准： 严格按照行业规范（如《塑胶跑道》GB/T 14833 等）和相关设计图纸要求施工，确保每道工序（如底涂、弹性层铺设、面层喷涂、划线）的质量和工艺达标，是保证场地性能和使用寿命的基础。严谨的施工管理必然涉及相应成本。
   - 场地尺寸与形状： 标准网球场（单块）面积约670平方米（含缓冲区更大）。面积越大，规模效应可能带来单价一定程度下降。但场地形状复杂（如异形、有较多障碍物）、需分色设计、功能区划分多（如缓冲区、发球区特殊颜色），都会增加施工难度和材料损耗，导致成本上升。
   - 施工环境： 施工时的温度、湿度、空气洁净度等环境因素需符合材料固化要求。恶劣天气（如低温、高湿、大风）可能导致工期延长或需采取特殊措施（如搭建温棚），增加成本。现场水电条件、交通便利性也会影响施工效率。

4. 项目所在地与配套：

   - 地域区别： 不同地区的人工成本、材料运输成本（特别是偏远地区）、环保要求执行力度等存在区别，会影响项目的整体造价。
   - 附属工程： 场地周边的排水沟改造、围网安装（如需）、照明系统（如需）等配套工程不包含在硅PU面层价格内，但属于整体项目成本。

硅PU网球场价格范围参考：

基于以上因素的综合影响，硅PU网球场面层（包含弹性层和面层）的工程造价通常在 每平方米人民币300元至1000元 之间浮动（此价格范围不含基础处理、基础建设、围网、照明等费用）。具体表现为：

- 简单场地（基础良好、标准尺寸、4mm厚度、经济型材料）：价格趋向于区间下限（约300-500元/㎡）。
- 标准场地（基础处理合格、标准尺寸、5-6mm厚度、主流品质材料）：价格集中于区间中游（约500-700元/㎡）。
- 高级/赛事级场地（基础要求高、特殊设计、6-8mm厚度、高性能材料、严格施工）：价格趋向于区间上限（约700元/㎡及以上）。

重要提示：

- 以上价格仅为市场常见范围的概览，绝非较终报价。
- 获取精确价格必须基于项目现场的详细勘察、基础检测报告、明确的设计要求（厚度、颜色、性能指标等），由专业施工方进行细致测算后提供。
- 施工步骤的规范性对硅PU场地的较终性能表现和使用寿命至关重要，选择具备相应技术能力和质量管控体系的施工方是保障项目成功的关键因素之一。

： 硅PU网球场的确切价格受场地基础状况、选用的材料体系（特别是弹性层厚度和品质）、施工工艺标准、项目具体规模与复杂程度以及地域因素等多方面共同决定，呈现较大的合理区间范围。专业细致的现场评估、明确的技术要求以及严谨的施工执行是获得可靠报价和优质工程的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。