# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 弹性丙烯酸网球场施工方案

弹性丙烯酸网球场因其出色的减震性能、舒适的脚感、良好的球反弹以及优异的耐久性，成为众多专业和业余网球爱好者的优选场地类型。其施工是一个对基础条件、材料性能和工艺细节要求严格的过程。以下为专业施工方案的重点步骤与技术要点：

1. 基础检查与预处理

- 基础要求： 坚实、平整、稳定、排水顺畅。混凝土基础需完全固化（通常28天以上），强度达标（C25及以上），表面平整度需符合规范（3m直尺测量误差≤3mm）。沥青基础需密实、无松散、无轮迹、无油污，稳定且排水坡度适宜（建议0.8%-1%）。
- 检查与处理： 全面检查基础有无空鼓、裂缝、起砂、油渍、积水等问题。空鼓、裂缝需凿除修补；油渍需化学清洗；起砂严重需打磨或喷砂处理。确保基础表面洁净、干燥、无尘、无阻碍粘结的杂物。
- 酸洗/打磨： 混凝土基础通常需进行酸洗（使用稀释盐酸）或机械打磨，彻底打开毛细孔并清除浮浆，增强与涂层的附着力。处理后必须用大量清水彻底冲洗至中性（pH值7-8），并完全干燥。沥青基础通常采用高压水冲洗或专业清洁剂处理。

2. 底层缓冲层施工（重点弹性层）

- 作用： 提供场地重点的冲击吸收和弹性脚感，是区别于硬地丙烯酸的关键。
- 材料： 采用特制的弹性树脂（如改性丙烯酸树脂）与特定粒径和比例的橡胶颗粒（如SBR或EPDM颗粒）混合而成。
- 施工工艺：
  - 按比例精确混合弹性树脂与橡胶颗粒，搅拌均匀。
  - 将混合料倾倒于基础表面。
  - 使用专用带齿镘刀或刮耙，按设计要求厚度（通常3-5mm或根据设计）均匀刮涂摊铺。
  - 操作需迅速连贯，确保整体平整度与厚度均匀。
  - 施工环境需符合材料要求（通常温度>5℃，湿度<85%，无雨、大风）。
  - 完全固化（通常24-48小时，视环境而定）后方可进行下一道工序。

3. 纹理层施工

- 作用： 覆盖并找平缓冲层，提供初步的纹理和色彩，增强与面层的结合。
- 材料： 采用专业丙烯酸纹理涂料，通常由高固体含量丙烯酸乳液、石英砂、颜料及助剂组成。
- 施工工艺：
  - 按说明将纹理涂料与规定比例、粒径的石英砂充分混合均匀。
  - 用橡胶镘刀或专用刮涂工具将混合料均匀刮涂在已固化的缓冲层上。
  - 控制涂层厚度均匀（通常1-2mm），确保整体平整，消除刮痕。
  - 此层是保证较终面层平整度与质感的关键，需精细操作。
  - 待其完全固化。

4. 面层施工

- 作用： 提供较终色彩、耐磨、耐候、防滑性能及理想的球速和脚感。
- 材料： 高品质丙烯酸面层涂料，色彩鲜艳稳定，耐紫外线、耐磨、防滑性能优异。
- 施工工艺：
  - 通常施工两遍。
  - 真好遍面漆：用滚筒均匀滚涂在纹理层上，形成基础色彩覆盖与保护。
  - 待真好遍面漆表干后（按产品说明），进行第二遍面漆施工。第二遍施工是保证颜色饱和度、光泽度（哑光或亮光）和整体均匀性的关键。
  - 滚涂需均匀，避免漏涂、流挂、起泡。
  - 环境要求同前，确保涂层良好成膜。

5. 划线

- 时机： 在较后一道面漆完全固化后进行。
- 材料： 采用专业球场划线漆（白色或黄色），通常为丙烯酸基，附着力强、耐磨损、色泽持久。
- 施工工艺：
  - 严格按照国际网联（ITF）或客户要求的场地尺寸标准，精确定位放线（通常使用经校准的卷尺、墨斗、弹线盒）。
  - 使用专用划线胶带（美纹纸）粘贴，确保线条平直、宽度精确（通常主标线宽5cm）、边界清晰。
  - 在线条区域涂刷两遍划线漆，涂刷均匀，无毛边、渗透。
  - 待划线漆表干后（不粘手时）小心撕除美纹纸胶带，确保线条边缘整齐锐利。
  - 重要提示： 必须待面漆充分固化后再贴美纹纸，避免撕胶带时损坏面层。

6. 场地养护与验收

- 养护： 所有涂层施工完成后，需进行充分养护（通常建议7天以上）。期间避免重物碾压、尖锐物体划伤、泼洒化学试剂、长时间积水。新场地在跑动时可能会感到轻微粘脚，属正常现象，使用一段时间后会达到较佳状态。
- 验收： 全面检查场地色彩均匀性、表面平整度、弹性脚感、划线清晰度与尺寸精确性、排水是否通畅（雨后无积水）。进行必要的球反弹测试（如要求）。

弹性丙烯酸网球场施工是一个系统性工程，其优异性能的实现高度依赖合格的基础条件、专业的施工材料选择、严格规范的施工工艺控制以及精细化的操作。关键在于基础处理的牢靠性、缓冲层配比的精准与施工的平整度、以及各涂层之间良好的结合力与较终完成的均匀性。规范操作是确保场地达到预期使用效果和长期性能稳定的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。