# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场地板价格表

硅PU（聚氨酯）材料因其出色的弹性、耐用性、环保特性及优良的运动性能表现，已成为现代专业网球场地的主流面层选择之一。它的价格并非单一数字，而是受到多种重点因素的共同影响，了解这些因素有助于进行合理的预算规划。

重点价格影响因素：

1. 场地基础状况：

   - 基础是决定整体工程质量和成本的基础步骤。新建场地需进行规范的混凝土或沥青基础施工，其成本包含在总预算内。改造旧场地则涉及基础评估、修补或找平处理，处理难度越大，费用相应增加。基础的质量直接影响面层的使用寿命和性能表现。

2. 硅PU材料类型与品质：

   - 材料成分与性能： 不同厂家生产的硅PU材料在原材料（如MDI、聚醚多元醇、填料、助剂等）选用、配方设计及生产工艺上存在区别，直接关系到成品的物理机械性能（如拉伸强度、撕裂强度、回弹值）、耐候性、抗老化性及环保等级。高品质材料通常意味着更高的成本投入。
   - 结构设计： 常见结构包括简易型（单层硅PU）和复合型（硅PU面层+弹性垫层）。复合型结构在冲击吸收、垂直变形等运动保护指标上更优，造价也高于简易型。
   - 面层厚度： 标准网球场地硅PU面层厚度通常在3mm到5mm之间。增加厚度能提升缓冲减震效果和耐久性，但材料用量和成本也随之上升。

3. 施工工艺与人工成本：

   - 专业的施工团队是确保场地质量的关键。施工流程包括基面处理、底涂封闭、弹性层铺设（如需）、面层铺设、划线等，每一步都需要严格的工艺控制和经验。施工队的专业水平、管理成本及当地人工费用水平直接影响报价。
   - 场地规模、形状复杂程度（是否有不规则区域）也会影响施工效率和人工投入。

4. 场地规格与配套设施：

   - 标准单块网球场地面积约670平方米（含缓冲区）。场地数量、总面积是计算材料用量和施工工时的基本依据。
   - 围网、照明系统、排水设施等配套工程的规格与品质，是整体项目预算的重要组成部分。

5. 物流与地域因素：

   - 材料从生产地到工地的运输距离、运输方式会产生物流成本。偏远地区或交通不便区域的运费通常更高。
   - 不同地区的经济发展水平、市场竞争状况也会导致人工费和综合管理成本的区别。

市场价格范围（测算）： 基于当前市场普遍条件（不含特殊高端定制或顶级赛事级要求），一个标准单块硅PU网球场地（含基础至面层完工）的参考价格区间大致如下：

- 经济型方案： 约人民币 180 - 220 元/平方米。适用于预算有限、基础条件较好、对运动性能要求适中的场地。
- 标准品质方案： 约人民币 220 - 280 元/平方米。这是市场主流选择，在材料性能、施工质量和运动体验上达到良好平衡。
- 高性能/赛事级方案： 约人民币 280 - 350 元/平方米或更高。选用优质材料，结构设计更优（如带专业弹性垫层），施工标准严格，满足专业训练及中高级别赛事对性能及耐久性的高要求。

维护成本考量： 初始建设投入之外，硅PU场地还需定期清洁、检查及必要的局部修补。良好的维护能有效延长场地使用寿命。年均维护费用通常占初始建设成本的较小百分比。

项目获取精准报价： 欲获得特定项目的精确预算，需提供场地详细信息（位置、基础现状、图纸、具体要求等）。专业供应商将据此进行现场勘察，制定详细方案并给出针对性报价。

硅PU网球场地板的价格是场地基础条件、所选材料品质与结构、施工工艺标准、场地规模及配套设施、物流与地域成本等多重因素综合作用的结果。市场提供从经济型到高性能的不同价位选择，满足多元化的需求。深入了解各项成本构成并明确自身需求，是进行合理预算规划与供应商选择的关键步骤。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。