# 优正体育

专业的网球场地面材料厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 硅pu网球场施工流程

硅PU材料因其优异的弹性、耐磨性、耐候性和环保特性，已成为现代网球场地面层的理想选择。要确保硅PU球场达到预期性能与长久使用寿命，严格遵守科学规范的施工流程至关重要。以下是硅PU网球场施工的关键步骤：

1. 基层检查与处理：

   - 基础要求： 施工面需为符合要求的混凝土基础（推荐C25及以上标号）。基础需坚固、稳定、不起砂、无裂缝、无油污及其他松散附着物。平整度需达到相关标准（通常要求3米直尺范围内误差≤3mm）。
   - 含水率检测： 施工前必须使用专业仪器检测基础含水率，确保低于8%。若含水率过高，需晾晒或采取强制干燥措施，严禁在湿度过大的基础上施工。
   - 清洁： 彻底清扫基础表面，去除所有灰尘、泥土、砂砾、油渍等杂质。必要时可使用高压水枪冲洗，但必须确保完全干燥后方可进行下一步。
   - 缺陷修补： 对基础存在的裂缝、凹坑、凸起等缺陷进行修补和打磨，确保整体平整密实。伸缩缝需按设计要求妥善处理。

2. 底涂（界面剂）施工：

   - 在清洁干燥的基础表面均匀滚涂或刮涂专用硅PU底涂（界面剂）。其作用是增强硅PU弹性层与混凝土基础间的粘结力，防止脱层、空鼓。
   - 涂刷需均匀、无漏涂、无堆积。通常涂刷一遍即可，具体用量根据基础状况和材料说明确定。
   - 底涂需充分渗透基础并待其完全固化（干燥时间依具体产品及环境温湿度而定，通常数小时），形成有效的粘结界面后方可进行弹性层施工。

3. 弹性层施工：

   - 硅PU弹性层通常由A、B组份（主剂与固化剂）按特定比例混合，并加入适量环保橡胶颗粒搅拌而成。
   - 将混合搅拌均匀的弹性层材料倾倒于处理好的基础上。
   - 使用专业带齿镘刀或刮耙进行刮涂，控制厚度均匀（通常设计厚度为3mm或以上）。重点区域如边角、接缝处需仔细处理。
   - 刮涂过程中需注意消除气泡，保证材料密实。单次施工面积不宜过大，确保在材料适用期内完成铺设、消泡和收光。
   - 施工完成后，弹性层需留有足够养护时间（通常24-48小时），待其完全固化达到一定强度后（以不粘脚、能承受下道工序为准），方可进行面层施工。

4. 面层施工：

   - 面层材料同样由A、B组份按比例混合搅拌而成，通常加入适量细石英砂以增强耐磨性和摩擦系数。
   - 在完全固化的弹性层上，将搅拌均匀的面漆材料倾倒。
   - 使用专业镘刀或专用喷浆设备进行刮涂或喷涂，确保厚度均匀（通常设计厚度为1.5mm左右）。施工需连续、快速、均匀。
   - 刮涂或喷涂需一次成型，避免接头痕迹。施工环境应保持清洁，风力不宜过大，防止杂质飘落影响表面效果。
   - 面层施工完成后，需进行充分养护（通常24小时以上），待其完全固化后方可划线。

5. 划线：

   - 定位测量： 严格依据国际网联（ITF）或甲方确认的场地尺寸标准，使用高精度测量仪器（如经纬仪、钢卷尺）进行精准放样定位。
   - 贴胶带： 使用专用划线胶带沿放样线仔细粘贴，确保线条平直、宽度一致（通常线宽5cm）、转角清晰锐利。胶带需黏贴牢固，边缘无毛刺、无起翘。
   - 划线漆施工： 选用专用硅PU划线漆（通常为白色或其他指定颜色）。施工前应充分搅拌，确保颜色均匀。沿胶带内侧仔细涂刷或喷涂1-2遍，保证色泽饱满、厚度均匀、覆盖严密。
   - 撕除胶带： 需在划线漆表干后（具体时间依产品说明，通常不粘手即可）、完全固化前及时撕除胶带。撕除动作需平稳流畅，避免破坏漆膜边缘。

6. 清理与养护：

   - 撕除胶带后，仔细清理场地内残留的胶带屑、灰尘及其他杂物。
   - 场地全面施工完成后，需进行较终的全面清洁。
   - 成品养护： 整个场地在面层和划线漆完全固化后（通常建议7天以上），方可正式投入使用。养护期内（尤其较初几天）应避免重物碾压、尖锐物划伤及水浸（尤其未干透时遇雨需遮盖防护）。建议雨后及时检查清洁积水。

： 硅PU网球场施工是一项系统性工程，其重点在于严格的基层处理保障粘接、规范的弹性层与面层施工确保性能、精准的划线呈现标准场地、以及充分的成品养护保证长期品质。每个步骤都需遵循材料特性和工艺要求，方能较终交付性能稳定、经久耐用的优质球场。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。